| Listar instrucciones de trabajo (tiasc5450m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar las instrucciones de trabajo para las órdenes de estación de línea. Las instrucciones de trabajo se listan para la Fecha de referencia seleccionada. Las instrucciones de trabajo se pueden listar y clasificar por Estaciones de línea por orden de montaje u Órdenes de montaje por estación de línea. Las órdenes deben tener el estatus Congelado o Preparado para empezar. También puede optar por listar instrucciones para órdenes que ya se hayan listado, seleccionando Relistar en el campo Elementos para listar. Puede ejecutar esta sesión mediante un accionador, como por ejemplo al terminar una orden de estación de línea en otra estación de línea, utilizando el flujo de trabajo accionado por proceso, mediante la sesión Iniciar listado de instrucciones de trabajo (tiasc5451m000). Los accionadores se definen en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000). En las instrucciones de trabajo se proporciona un espacio para que especifique el número de serie. Si utiliza artículos seriados, los números de serie, como por ejemplo el VIN de un coche, se generan cuando confirma la secuencia de línea, es decir, cuando genera la estructura según fabricación. Para definir si un artículo está seriado, seleccione o deseleccione la casilla de verificación Seriado en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Lista completa de instrucciones de trabajo La lista siguiente proporciona los campos listados en las instrucciones de trabajo. Para obtener información más detallada sobre formato, etc., imprima un listado de muestra. Fecha solicitada de salida de línea de montaje Línea de montaje Fecha de referencia Posición Orden de demanda Pieza de montaje Fecha planificada de salida de línea de montaje Número Estación de línea Característica Opción Kit de montaje Pieza de montaje Stock en planta Pieza de montaje original Posición Ubicación de almacén en planta Sistema de suministro Tiempo de ciclo Unidad de tiempo de ciclo Secuencia de ejecución Operación Variante de operación Operación original Proceso Tarea Equipo de trabajo Listar instrucciones Listar descripciones de operaciones Centro de trabajo Almacén en planta Número de serie Temas relacionados Resumen de control de montaje Órdenes de montaje
Campos | Descripción
Línea de montaje | Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro.
Segmento de línea | Un conjunto de centros de trabajo de línea de montaje consecutivos en una línea de montaje entre dos colchones. El primer colchón es el inicio del segmento y el siguiente corresponde a la primera parte del siguiente segmento.
Fecha de referencia | Las estaciones de línea están basadas en la fecha de efectividad. Seleccione la fecha en que desea que las estaciones de línea sean válidas. La fecha de referencia también se utiliza para comprobar qué estaciones de línea son válidas en ASC.
Clasificar por | Seleccione el formato de listado que necesita. Para previsualizar el formato, lleve a cabo los pasos siguientes: Seleccione el(los) registro(s) relevante(s). Haga clic en Listar. Escriba D en el campo Dispositivo. Haga clic en Continuar. Para ver una lista completa del contenido de las instrucciones de trabajo, consulte la lista completa de instrucciones de trabajo, listada anteriormente.
Elementos para listar | Las instrucciones de trabajo incluyen, entre otras cosas, opciones, operaciones, piezas de montaje, instrucciones y tareas. Para obtener una lista completa del contenido de las instrucciones de trabajo, consulte la lista anterior. Originales Lista instrucciones de trabajo que todavía no se han listado y tienen un Estatus de orden de estación de línea de Planificado a Cerrado. Relistar Lista instrucciones de trabajo que ya se han listado para órdenes de estación de línea y tienen un Estatus de orden de estación de línea de Congelado a Cerrado. Sólo diferencias Sólo se listan las diferencias. Específicamente, sólo los cambios realizados desde el primer listado hasta después de congelar la orden. Las diferencias sólo se pueden listar para las órdenes de estación de línea que tienen el estatus Congelado o Cerrado. Nota Puede cambiar el contenido de una orden después de que una variante de estación de línea, que está vinculada a la orden, haya pasado a ser específica de orden cuado la orden está congelada. Los cambios efectuados pueden aplicarse cuando se hayan listado las instrucciones de trabajo.
Comandos | Descripción
Listar | Lista la selección especificada.