| Instrumentos (qmptc0108m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar instrumentos que se utilizarán para probar artículos por lo que respecta a una característica concreta. En la sesión de detalles, puede crear y/o mantener instrumentos. Temas relacionados Datos maestros, control de calidad
Campos | Descripción
Instrumento | Una herramienta que se utiliza durante las pruebas de calidad para medir determinadas características de un artículo. Ejemplo
Instrumento | acidímetro
Característica | valor de pH
Zona de prueba | La ubicación física donde tienen lugar las pruebas.
Especialización | Los conocimientos técnicos o la experiencia que un ingeniero necesita para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, del equipamiento específico, etc.
Unidad de cantidad mínima medible | La unidad en la que se expresa el valor menos medible. La unidad física de la unidad menos medible debe ser la misma que la de la unidad de característica para la que se utiliza el instrumento. Ejemplo Un calibrador de rosca en micrómetros. Un calibrador de rosca en micrómetros puede medir con una exactitud de 10 micrómetros. De este modo, "micrómetro" puede especificarse en el campo Unidad de cantidad mínima medible y 10 en el campo Cantidad mínima medible.
Cantidad mínima medible | El grado de precisión con el que puede medir el instrumento. Ejemplo Un calibrador de rosca en micrómetros. Un calibrador de rosca en micrómetros puede medir con una exactitud de 10 micrómetros. De este modo, "micrómetro" puede especificarse en el campo Unidad de cantidad mínima medible y 10 en el campo Cantidad mínima medible.
Tipo de intervalo | El intervalo entre una calibración y la siguiente. El intervalo muestra cuándo se producirá la siguiente calibración: después de utilizarse n días o n veces.
Intervalo [Días/Núm. veces usado] | Indica cuándo tiene lugar la calibración. Si ha especificado Hora en el campo Tipo de intervalo, escriba el número de días. Si ha especificado Número de veces usado en el campo Tipo de intervalo, escriba el número de veces que se ha utilizado.
Bloqueado para calibración | Si esta casilla de verificación está seleccionada, bloquea el instrumento para calibración. No puede utilizarse un instrumento bloqueado para inspecciones. Un instrumento queda bloqueado automáticamente cuando se selecciona para calibración en la sesión Calibrar instrumentos (qmptc3201m000). No pueden mantenerse datos relacionados con la calibración si el instrumento está bloqueado. Puede desbloquearse un instrumento en la sesión Fechas de calibración de instrumentos (qmptc3202m000).
Fecha de última calibración | La última vez que se ha calibrado el instrumento.
Fecha de próxima calibración | La fecha de la siguiente calibración del instrumento. Este campo sólo es aplicable si ha especificado Hora en el campo Tipo de intervalo. Fecha de próxima calibración = Fecha de última calibración+ Intervalo [Días/Núm. veces usado] o bien Fecha de próxima calibración = fecha actual + Intervalo [Días/Núm. veces usado]
Próxima calibración [núm. veces usado] | Indica el número de veces que el instrumento se ha utilizado antes de la siguiente calibración. Este campo sólo es aplicable si Número de veces usado se ha especificado en el campo Tipo de intervalo. Próxima calibración [núm. veces usado] = intervalo - Núm. veces reales usado
Núm. veces reales usado | El número de veces o la cantidad de días que el instrumento se ha utilizado para realizar pruebas desde la última calibración. Nota El valor de este campo se ve afectado por las sesiones siguientes: Datos de prueba de la muestra por característica (qmptc1115m000) Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) Fechas de calibración de instrumentos (qmptc3202m000)