| Centros de trabajo (tirou0101m000) |  |
| Utilice esta sesión para enumerar y mantener centros de trabajo. Los datos de centro de trabajo se utilizan para estimación de costos y planificación. En el menú Específico, puede elegir: Relaciones de tarea para iniciar la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000), en la que puede listar y mantener relaciones entre tareas, máquinas y centros de trabajo. Relaciones de centro de trabajo compartido, para iniciar la sesión Relaciones de centro de trabajo compartido (tirou3100m000) en la que puede definir las relaciones de centros de trabajo compartidos. Calcular recursos, para iniciar la sesión Calcular recursos (tirou0201m000), en la que puede calcular el número de máquinas y trabajadores de un centro de trabajo. Implosión, para iniciar la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza un centro de trabajo específico. Actualizar operaciones de ruta, para iniciar la sesión Actualizar operaciones de ruta (tirou1204m000). No puede borrar el centro de trabajo si: El centro de trabajo es un centro de trabajo principal con uno o varios subcentros de trabajo. El centro de trabajo todavía está activo en ERP LN. Temas relacionados Especificar una ruta Centros de trabajo Uso de los almacenes en planta
Campos | Descripción
Centro de trabajo | Una zona de fabricación específica que contiene una o más personas o máquinas con capacidades idénticas, que se pueden considerar como una unidad para fines de planificación de necesidades de capacidad y programación detallada. Cuando defina un código de centro de trabajo, debe descubrir el centro de trabajo que influye en las estimaciones de costo de las órdenes de fabricación. El campo Tipo de tarifas de operación de la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000) determina si un centro de trabajo ejerce influencia en los costos estimados. El campo Tipo de tarifas de operación puede establecerse en Tarifa de relaciones entre operaciones o Tarifa de centro de trabajo. El número de centros de trabajo no necesita coincidir con el número de centros de trabajo físicos de su organización, ya que no todos los centros de trabajo físicos influyen en los costos estimados. En la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000) puede modificar la planificación haciendo que una operación se lleve a cabo en otro centro de trabajo. En dicho caso, las unidades de recurso deben ser similares. Nota El centro de trabajo no puede borrarse si se utiliza en cualquier otra parte en ERP LN. Antes de poder definir un centro de trabajo, debe definir un departamento en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
General
General
Dirección | Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas.
Población (Cabecera) | Nombre de la ciudad que se debe listar antes de la fecha en la cabecera de las cartas del departamento.
Compañía
Unidad empresarial | Una parte independiente en términos contables de la organización que consta de entidades, como por ejemplo departamentos, centros de trabajo, almacenes y proyectos. Las entidades de la unidad empresarial deben pertenecer a la misma compañía logística, aunque este tipo de compañía puede contener diversas unidades empresariales. Una unidad empresarial está vinculada a una sola compañía contable. Si lleva a cabo transacciones logísticas entre unidades empresariales, éstas se contabilizan en las compañías contables a las que cada unidad empresarial está vinculada. Puede definir las relaciones entre las unidades empresariales y, por tanto, la transferencia de mercancías que puede producirse entre las unidades empresariales. Para utilizar la facturación y la fijación de precios entre las unidades empresariales, debe vincular las unidades empresariales a los partners internos. Puede utilizar las unidades empresariales para llevar la contabilidad financiera por separado para partes de la empresa. Por ejemplo, puede definir unidades empresariales para partes separadas de la organización que pertenecen a una compañía logística, pero que están ubicadas en países distintos. La contabilidad de cada unidad empresarial se efectúa en la divisa nacional de cada país y en la compañía contable vinculada a la unidad empresarial. Puede cambiar la unidad empresarial del centro de trabajo en la sesión Departamentos (tcemm1124m000). Sin embargo, una vez que haya configurado la estructura multiplanta, no podrá cambiar la unidad empresarial.
Compañía contable | Compañía contable a la que está vinculada la unidad empresarial del centro de trabajo. Las transacciones creadas por el centro de trabajo se contabilizan en esta compañía contable. Temas relacionados Compañías - resumen
Compañía operativa | La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, almacén o proyecto sólo se pueden crear en su compañía operativa. Temas relacionados Compañías - resumen
Tipo compartido/Compañía primaria | Utilice este campo para especificar el tipo compartido para un centro de trabajo. Centro de trabajo primario Centro de trabajo secundario Ninguno: el centro de trabajo no es un centro de trabajo compartido Temas relacionados Centros de trabajo compartidos
Compañía primaria | Muestra la compañía del centro de trabajo primario compartido. Nota Este campo no se cumplimenta si el campo Tipo compartido/Compañía primaria recibe el valor Ninguno, o si el campo recibe el valor Secundario y el centro de trabajo secundario no está vinculado a un centro de trabajo primario compartido. Temas relacionados Centros de trabajo compartidos
Opciones
Código de calendario | Un registro de días que contiene información sobre la disponibilidad, por ejemplo, de recursos o partners durante un intervalo de tiempo especificado.
Información adicional de Intrastat | Para los departamentos de ventas y de compras, éste es el conjunto de información adicional de Intrastat predeterminada para las órdenes de almacenaje creadas por el departamento. Si vincula un almacén al departamento de ventas o de compras, el conjunto de información adicional de Intrastat será la información predeterminada para las órdenes creadas por el departamento. El conjunto de información adicional de Intrastat se puede modificar en las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Configurar la declaración Intrastat de la UE
Relaciones
Tipo
Tipo de centro de trabajo | El tipo de centro de trabajo. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Centros de trabajo de cálculo de costos
Centro de trabajo principal | El centro de trabajo principal que pertenece al centro de trabajo en cuestión. Si el centro de trabajo es un subcentro de trabajo de un centro de trabajo principal, debe especificar el código del centro de trabajo principal en este campo. Si utiliza centros de trabajo compartidos, el centro de trabajo secundario es siempre un centro de trabajo principal, incluso si el centro de trabajo principal es un subcentro de trabajo.
Subcontratista | Si el centro de trabajo es un centro de trabajo de subcontratación, debe especificar el subcontratista. Nota Debe especificar subcontratistas en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Para cada subcontratista debe definir como mínimo un centro de trabajo de subcontratación. Temas relacionados Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material
Almacén en planta | Un almacén que almacena el stock intermedio para suministrar a los centros de trabajo. Un almacén en planta está vinculado a uno o más centros de trabajo y se le puede suministrar mercancías mediante órdenes de reaprovisionamiento o suministro de material basado en pull. Los métodos de suministro de material basado en pull son los siguientes: Sistema controlado por lotes (sólo aplicable en Control de montaje ) Sistema controlado por SILS (sólo aplicable en Control de montaje ) Sistema contr. por órdenes individuales (sólo aplicable en Control de planta ) KANBAN. Punto de pedido decalado en el tiempo. Los artículos almacenados en el almacén en planta no forman parte de la obra en curso (OEC). Cuando los artículos dejan el almacén en planta para utilizarlos en fabricación su valor se añade a la OEC. Sólo puede especificar un valor en este campo si la casilla de verificación Uso de almacenes de planta de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) está seleccionada. El valor del campo Tipo de almacén en la sesión Almacenes (tcmcs0103s000) debe establecerse en Planta. Temas relacionados Uso de los almacenes en planta Especificar una ruta
Empleado de posconsumo | El número de empleado al que se le contabilizan horas en Control de Personal mediante posconsumo.
Cálculo de costos
Código de tarifa de operación | El código de tarifa de operación que se vincula al centro de trabajo y sirve como tarifa de centro de trabajo. Debe definir los códigos de operación en la sesión Códigos de tarifas de operación (ticpr0150m000). Este campo sólo está activado si se cumplen las condiciones siguientes: El parámetro Tipo de tarifas de operación de la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000) es Tarifa de centro de trabajo o Tarifa relac. entre oper./centro trabajo. El Tipo de centro de trabajo no es Centro de trabajo de subcontratación.
Centro de trabajo de cálculo de costos | Un centro de trabajo que se utiliza para calcular los costos unitarios de artículo terminado, transferencias de OEC y resultados de fabricación, cuando está vinculado a un centro de trabajo de planificación. Por consiguiente, los asientos contables relacionados con órdenes de fabricación se contabilizan en el centro de trabajo de cálculo de costos. El vínculo entre un centro de trabajo de cálculo de costos y un centro de trabajo de planificación permite replanificar las operaciones de orden de fabricación. Si es necesario, puede cambiar el centro de trabajo que se utiliza para llevar a cabo una operación sin alterar el proceso de cálculo de costos. Nota Si el centro de trabajo es del tipo Subcentro de trabajo, se muestra automáticamente el centro de trabajo de cálculo de costos del centro de trabajo principal del subcentro de trabajo. No obstante, puede cambiar el centro de trabajo de cálculo de costos en este campo. Temas relacionados Centros de trabajo de cálculo de costos
Montaje
Tipo de estación | El tipo de centro de trabajo que se utiliza en el módulo Control de montaje (ASC). Este campo puede tener los siguientes valores: Estación de línea Colchón
Tipo de colchón | Si el campo Tipo de estación es Colchón, puede seleccionar un tipo de colchón. Un tipo de colchón define en qué secuencia dejan la estación los componentes del colchón. Valores permitidos Colchón de acceso aleatorio Colchón FIFO No aplicable
Número de lugares acceso aleatorio | El número de lugares de acceso aleatorio de un colchón de acceso aleatorio desde el que ERP LN puede elegir realizar la secuencia deseada para el siguiente segmento de línea de montaje. El número de lugares de acceso aleatorio determina el número de productos que pueden ir directamente del colchón a la línea de montaje. Supongamos que define 10 lugares de acceso aleatorio para un colchón. Esto significa que durante el proceso de secuenciación de línea ERP LN puede elegir aleatoriamente entre un total de 10 productos (diferentes) en el colchón para conseguir la secuencia de orden de montaje correcta. El valor de este campo se utiliza en el módulo Control de montaje (ASC). Puede introducir un valor si se cumplen las condiciones siguientes: El centro de trabajo es del tipo Subcentro de trabajo. El Tipo de estación es del tipo Colchón. Importante Si desea poder cambiar la secuencia de órdenes del segmento de línea anterior al siguiente, debe especificar un valor mayor que 1. Si este campo tiene el valor 1, no hay espacios disponibles que se puedan utilizar para cambiar la secuencia de las órdenes. En tal caso, ERP LN no puede secuenciar el siguiente segmento de línea de montaje. Nota Si el Tipo de colchón es Colchón FIFO, el valor de este campo es uno.
Carga óptima de colchón | El número máximo de productos que pueden almacenarse en el colchón. Durante el proceso de secuenciación de línea, ERP LN puede rellenar el colchón hasta la cantidad especificada en este campo, que es la cantidad máxima de unidades que puede gestionar el colchón. Nota Sólo puede especificar un valor si se cumplen las condiciones siguientes: El centro de trabajo es del tipo Subcentro de trabajo. El Tipo de estación es del tipo Colchón.
Planificación
Capacidad
Capacidad semanal [horas] | La capacidad semanal de cada unidad de recurso en el centro de trabajo. Este valor se utiliza para calcular la capacidad normal de un centro de trabajo por semana, y dicha capacidad aparece en los listados de carga de un centro de trabajo. Temas relacionados Cálculo de la capacidad básica semanal por unidad de recurso
Capacidad diaria | La capacidad diaria de cada unidad de recurso en el centro de trabajo. Este valor se utiliza para calcular la capacidad normal de un centro de trabajo por día, y dicha capacidad aparece en los listados de carga de un centro de trabajo. Temas relacionados Cálculo de la capacidad básica semanal por unidad de recurso
Número de máquinas | El número de máquinas que están disponibles para fabricación en el centro de trabajo. Este valor puede calcularse y actualizarse en la sesión Calcular recursos (tirou0201m000). ERP LN busca todas las máquinas asignadas a un centro de trabajo mediante la sesión Máquinas (tirou0102m000). El número de máquinas de un centro de trabajo se calcula a partir de la siguiente fórmula:
    número de máquinas = suma de capacidades semanales de todas las máquinas vinculadas al centro de trabajo / capacidad semanal del centro de trabajo
La capacidad semanal del centro de trabajo se define en el campo Capacidad semanal [horas] de esta sesión. El número de máquinas y el número de trabajadores vinculados a un centro de trabajo se utiliza para calcular la capacidad disponible del centro de trabajo. Ejemplo
Centro de trabajo A | 40 horas/semana
Máquina A | 40 horas/semana
Máquina B | 60 horas/semana
Número de máquinas = (40+60)/40 = 2,50 Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Número de trabajadores | El número de operadores disponibles en el centro de trabajo. Este valor puede calcularse y actualizarse en la sesión Calcular recursos (tirou0201m000). Cada centro de trabajo es un departamento. ERP LN busca todos los trabajadores asignados al departamento mediante la sesión Empleados - General (tccom0101m000) y suma sus capacidades semanales. El número de trabajadores de un centro de trabajo se calcula a partir de la siguiente fórmula:
    número de trabajadores = suma de capacidades semanales de todos los	trabajadores vinculados al centro de trabajo / capacidad semanal del	centro de trabajo
Las capacidades semanales de los empleados se especifican en el campo Horas de trabajo en la sesión de detalles Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000). La capacidad semanal del centro de trabajo se define en la sesión de detalles Centros de trabajo (tirou0101m000). El número de máquinas y el número de trabajadores vinculados a un centro de trabajo se utiliza para calcular la capacidad disponible del centro de trabajo. Ejemplo La fecha de hoy: 2000-11-07 Centro de trabajo A: 40 horas/semana
Empleado | Primera fecha | Última fecha | Horas/semana
A | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 40
B | 2000-01-01 | 2000-06-01 | 20
C | 2000-01-01 | 0 | 30
Número de trabajadores = (40 + 30)/40 = 1,75 Temas relacionados Definir departamentos Cómo calcular la capacidad disponible
Capacidad crítica para planificación | Este campo es utilizado por la Planificación Empresarial y las actividades de red PCS: Planificación Empresarial Dependiendo del valor, Planificación Empresarial utiliza capacidad de mano de obra o capacidad de máquina para expresar el uso de capacidad en el plan maestro de recursos/planificación de órdenes. Actividades de red PCS Dependiendo del valor, las actividades de red PCS utilizan capacidad de mano de obra o capacidad de máquina para calcular el valor del campo Capacidad estimada acumulada [H] en la sesión Actividades (tipcs4101m000) y en la sesión Resumen de actividades por proyecto (tipcs4502m000). SFC no utiliza este campo porque en SFC el uso de capacidad siempre se expresa en términos de capacidad de mano de obra además de en términos de capacidad de la máquina. Valores permitidos Tipo de capacidad crítica
Plazos de entrega
Unidad de tiempo | La unidad de tiempo en la que se expresan el Tiempo de espera y el Tiempo de cola. La unidad de tiempo del subcentro de trabajo debe ser la misma que la unidad de tiempo de su centro de trabajo principal. Si la unidad de tiempo está relacionada con el tiempo de cola, Días y Horas deben interpretarse como días y horas del calendario de tiempos de trabajo vinculado al centro de trabajo. Si la unidad de tiempo está relacionada con el tiempo de espera, no se utiliza calendario. El tiempo de disponibilidad se considera como 24 horas al día, 7 días a la semana. Valores permitidos Horas Los plazos de entrega se expresan en horas, y se permiten los valores fraccionarios. Días Los plazos de entrega se expresan en días, y los valores fraccionarios se redondearán a valores enteros.
Tiempo de cola | La cantidad de tiempo que una orden permanece en un centro de trabajo antes de efectuar la preparación o durante el cual se ejecuta el trabajo. El tiempo de cola de espera se utiliza en el cálculo de plazos de entrega. El tiempo de cola se expresa en días o en horas. Los días y horas se deben interpretar como días y horas en el calendario de tiempos de trabajo vinculado al centro de trabajo. Si el campo Unidad de tiempo es Días, ERP LN redondea los valores especificados de los plazos de entrega a valores enteros. Temas relacionados Plazos de entrega en Fabricación
Tiempo de espera | El tiempo que una orden permanece en un centro de trabajo después de que se haya terminado una operación hasta el momento en que se mueve a la operación siguiente. ERP LN no planifica los tiempos de espera según un calendario específico. La planificación del tiempo de espera se basa en un calendario semanal de 7 * 24 horas. Un ejemplo típico es el tiempo necesario de secado después de la aplicación de pintura. Si ERP LN calcula las horas de inicio y de finalización de las órdenes planificadas basándose en la ruta, ERP LN tiene en cuenta el tiempo de espera. El colchón del plan permite crear una determinada tolerancia entre operaciones sucesivas y, a la vez, cambiar operaciones. El tiempo de espera se expresa en días o en horas. Los días y horas no hacen referencia a un calendario. El tiempo de disponibilidad se considera como 24 horas al día, siete días a la semana. Si el campo Unidad de tiempo es Días, ERP LN redondea los valores especificados de los plazos de entrega a valores enteros. Nota Este campo no está accesible si el campo Tipo de centro de trabajo es Centro de trabajo de cálculo de costos, o si el Tipo de estación es Estación de línea o Colchón. Temas relacionados Plazos de entrega en Fabricación
Tiempo de movimiento | El tiempo en que una mercancía semielaborada está en tránsito desde una operación hasta la siguiente. Tras la última operación, el tiempo de movimiento es el tiempo que se tarda en transferir la mercancía al almacén. El tiempo de movimiento es uno de los elementos con plazo de entrega que ERP LN planifica siguiendo un calendario específico. Si el campo Unidad de tiempo es Días, ERP LN redondea los valores especificados de los plazos de entrega a valores enteros.
Varios
Cola deseada | La diferencia que el usuario desea entre la salida y la entrada de un centro de trabajo. Éste es el valor predeterminado para los cálculos iniciales de cola.
Crítico en plantificación maestra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que el centro de trabajo es crítico. Como consecuencia, el centro de trabajo se incluye en la estructura de capacidades críticas utilizada en Planificación Empresarial.
Usar necesidad de capacidad preliminar de PCS | En planificación de actividades PCS, la capacidad del centro de trabajo se puede consumir mediante: Capacidad preliminar de PCS, que se define en la sesión Actividades (tipcs4101m000). Capacidad necesaria para órdenes de fabricación de SFC y órdenes planificadas de fabricación en Planificación Empresarial. Esta casilla de verificación determina cómo se consume la capacidad del centro de trabajo: Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la capacidad disponible del centro de trabajo la consume la capacidad necesaria para las órdenes de fabricación de SFC y las órdenes planificadas de fabricación en Planificación Empresarial. Las necesidades preliminares de capacidad que se definen en la sesión Actividades (tipcs4101m000) no se tienen en cuenta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la capacidad preliminar de PCS definida para las actividades en PCS y la capacidad necesaria para órdenes de fabricación de SFC y órdenes planificadas de fabricación en Planificación Empresarial se restan de la capacidad disponible del centro de trabajo. Por tanto, se produce el consumo doble de capacidad del centro de trabajo. Temas relacionados Consumo de capacidad preliminar en PCS
Listar instrucciones | Si utiliza una microruta, puede definir instrucciones para las órdenes de fabricación de cada operación y cada fase de operación. Si el valor de este campo es Sí, se listan esas instrucciones. Sólo puede utilizar No aplicable como valor si el Tipo de centro de trabajo es Subcentro de trabajo. En este caso, el subcentro de trabajo hereda el valor de su centro de trabajo principal del campo Listar instrucciones. Temas relacionados Microruta
Comandos | Descripción
Relaciones de tarea | Inicia la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000), en la que puede listar y mantener relaciones entre tareas, máquinas y centros de trabajo.
Relaciones de centro de trabajo compartido | Inicia la sesión Relaciones de centro de trabajo compartido (tirou3100m000) en la que puede definir las relaciones de centros de trabajo compartidos.
Calcular recursos | Inicia la sesión Calcular recursos (tirou0201m000), en la que puede calcular el número de máquinas y trabajadores de un centro de trabajo.
Calcular recursos | Calcula el número de trabajadores y el número de máquinas. Para ver ejemplos de cálculo, consulte la ayuda del campo Número de máquinas y del campo Número de trabajadores.
Implosión | Inicia la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza un centro de trabajo específico.
Actualizar operaciones de ruta | Inicia la sesión Actualizar operaciones de ruta (tirou1204m000).