| MBC y designadores de referencia |  |
| Puede utilizar la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000) para definir las acciones para sustituir, añadir o borrar artículos en una estructura de ingeniería. Si lo desea, también puede utilizar una acción MBC para sustituir, añadir o borrar los designadores de referencia en la estructura de ingeniería. La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia de la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000) determina si puede definir acciones MBC para designadores de referencia. Casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia Si en la sesión de detalles Acción de MBC (tiedm3120m000) se deselecciona la casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia, no podrá sustituir, añadir ni borrar designadores de referencia específicos en una estructura de ingeniería. Si existen designadores de referencia en la estructura de ingeniería anterior, los designadores de referencia simplemente se transfieren a la nueva estructura de ingeniería. Si en la sesión de detalles Acción de MBC (tiedm3120m000) se selecciona la casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia, debe definir una acción MBC en el nivel de designadores de referencia. Al igual que ocurre con los artículos de la estructura de ingeniería, puede definir tres tipos de acciones MBC para designadores de referencia: Sustituir Añadir Borrar Sustituir Puede utilizar un MBC del tipo Sustituir para sustituir un artículo o un designador de referencia en una estructura de ingeniería por otro artículo o designador de referencia. Ejemplo 1 La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia no está seleccionada. Tenga en cuenta que no puede especificar designadores de referencia si la casilla de verificación no está seleccionada. Componente anterior: S Designador de referencia anterior: --- Componente nuevo: Z Designador de referencia nuevo: --- Ejemplo 2 Se selecciona la casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia. Tenga en cuenta que debe especificar designadores de referencia si la casilla de verificación está seleccionada. Componente anterior: S Designador de referencia anterior: RD1 Componente nuevo: Z Designador de referencia nuevo: RD4 Los ejemplos anteriores son sustituciones, donde la cantidad anterior equivale a la nueva. En ese caso, el campo Tipo de sustitución de la sesión de detalles Acción de MBC (tiedm3120m000) es = (Adopción). Sin embargo, también son posibles otros tipos de sustitución: + (Adición), / (División), * (Multiplicación) y - (Sustracción). Si el tipo de sustitución es * (Multiplicación), los designadores de referencia se gestionan de este modo: Ejemplo 3 La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia está seleccionada El tipo de sustitución es * (Multiplicación) Componente anterior: S Designador de referencia anterior: RD1 Componente nuevo: Z Designador de referencia nuevo: RD4 Cantidad: 3 Añadir En el caso de una adición, se añade un artículo o un designador de referencia a una estructura de ingeniería. Ejemplo 4 La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia está seleccionada Componente nuevo: Z Designador de referencia nuevo: RD4 Cantidad: 1 Ejemplo 5 La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia no está seleccionada. Componente nuevo: Z Designador de referencia nuevo: --- Cantidad: 1 Borrar En el caso de un borrado, se borra un artículo o un designador de referencia de la estructura de ingeniería. Nunca se especifica la cantidad. Ejemplo 6 La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia está seleccionada Componente anterior: S Designador de referencia anterior: RD3 Ejemplo 7 La casilla de verificación Acción de MBC en nivel de designador de referencia no está seleccionada Componente anterior: S Designador de referencia anterior: --- Temas relacionados Resumen de designadores de referencia Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático |