| Copiar estructura de producto personalizada en estructura estándar (tipcs2232m000) |  |
| Copiar la estructura de producto de un artículo personalizado en un artículo estándar. El procedimiento de copia es éste: Por cada artículo personalizado que deba copiarse en un artículo estándar, ERP LN comprueba si el código de artículo del artículo personalizado aparece ya como código de artículo de un artículo estándar. Si aparece este código, debe especificar un nuevo código de artículo para el artículo estándar que deba generarse. Los datos de artículo personalizado se copian en el artículo estándar. Si es necesario, también se generan unidades alternativas, datos de proveedor alternativos y datos de almacenaje para el artículo estándar. Además de copiar datos de artículo personalizado, también se copian estructuras y operaciones personalizadas para piezas de fabricación personalizadas en estructuras de fabricación y operaciones para el artículo estándar. Temas relacionados Copia de artículos de ingeniería en artículos
Campos | Descripción
Artículo personalizado | Un artículo fabricado a partir de una especificación de cliente para un proyecto específico. Un artículo personalizado puede tener una estructura personalizada o una ruta persona personalizada y normalmente no está disponible como artículo estándar. Sin embargo, un artículo personalizado puede derivarse de un artículo estándar o un artículo genérico. Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento básico de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos que pueden formar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000).
Copiar sólo componentes válidos para unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas.
Artículo estándar | Un artículo de compra, material, submontaje o producto terminado que normalmente está disponible. Todos los artículos que no se hayan fabricado según la especificación del cliente para un proyecto específico se definen como artículos estándar. El término opuesto es el artículo personalizado. El artículo estándar puede tener los siguientes sistemas de planificación: Anónimo Bajo pedido Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento básico de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos que pueden formar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000).
Código de rutas de destino | Especifique el código de la ruta estándar en la que desea copiar la estructura de producto personalizada.
Método de copia para estructura de producto | En este campo puede optar por copiar toda la estructura de producto o sólo su primer nivel, o hacer que el proceso de copia sea interactivo.
Fecha de referencia | La fecha en este campo determina que sólo se copian las partes de la estructura de proyecto que son válidas en la fecha especificada.
Copiar relaciones de artículo de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las relaciones de artículos de ingeniería también se copian.
Copiar todos los componentes y todas las sentencias preconfiguración | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la preconfiguración de unidades se copia de una estructura de producto personalizada a una estructura estándar. Puede cumplimentar la unidad para la cual desea copiar la preconfiguración de unidades. Se copian excepciones para las rutas y operaciones de ruta que cumplen las condiciones de fecha de efectividad.
Material alternativo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales alternativos de los componentes de estructura también se copian. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el proceso de copia omite los materiales alternativos. Temas relacionados Materiales agotados y alternativos y artículos personalizados
Material agotado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales agotados de los componentes de estructura también se copian. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el proceso de copia omite los materiales agotados. Temas relacionados Materiales agotados y alternativos y artículos personalizados
Nuevos códigos de artículo para componentes estándar existentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN genera nuevos códigos de artículo para componentes estándar existentes.
Comandos | Descripción
Copiar | Copia el rango seleccionado.