| Estructura de variante de producto (tipcf5511m000) |  |
| Utilice esta sesión para configurar las variantes de productos. Temas relacionados Procedimientos de PCF
Campos | Descripción
Variante de producto | El código que identifica exclusivamente la variante de producto.
Conjunto de opciones | Identifica un conjunto con características y opciones de productos de un artículo genérico en la estructura genérica de productos.
Artículo genérico | El artículo genérico en el nivel de estructura.
Nivel | Cuando se fabrica un producto, al montar los componentes se obtienen submontajes que, a su vez, permiten montar el producto final. Los componentes que se juntan en cada fase se describen en una estructura. Cada fase corresponde a un nivel de la estructura. El listado de los componentes de una rueda es un nivel de la estructura. El listado de los submontajes de la bicicleta es el nivel superior y, con frecuencia, se hace referencia a él como nivel cero. Ejemplo Una bicicleta tiene un cuadro y dos ruedas. El cuadro de la bicicleta se compone de tres tubos. Las ruedas constan de una llanta, un cubo y 35 radios.
Artículo genérico | El código del artículo del componente en la estructura genérica.
Posición | El número de posición del componente en la estructura genérica, que permite el reconocimiento inequívoco de la estructura genérica. Este número es comparable con el número de posición de la estructura de fabricación. No obstante, en una estructura genérica, pueden definirse diversas variantes para cada número de posición. De forma predeterminada, ERP LN muestra el último número de posición utilizado más 10; en otras palabras, en la secuencia 10, 20, 30, etc. La numeración de las posiciones es sin restricciones. Debe adoptar estos valores predeterminados para que los números intermedios puedan utilizarse para insertar componentes. Si retrospectivamente debe insertarse un componente entre los componentes 10 y 20, puede especificarlo en el número de posición 15.
Secuencia | El número de secuencia indica que puede haber varias versiones del componente para cada número de posición. Para variantes de producto, especifique el número de secuencia dentro del número de posición de la estructura genérica. Este número de secuencia también puede dejarse el blanco.