| Definir clases y estados de preparación |  |
| Puede utilizar la funcionalidad de optimización de la preparación para programar órdenes de fabricación de ERP LN para artículos estándar o artículos personalizados a fin de reducir los tiempos de preparación. Procedimiento Para utilizar la funcionalidad de optimización de preparación en artículos estándar de ERP LN, debe ejecutar las fases siguientes para vincular clases de preparación y estados de preparación a las operaciones de ruta del artículo estándar: Defina clases de preparación en la sesión Clases de preparación (tcmcs0185m000). Defina estados de preparación en la sesión Estados de preparación (tcmcs0186m000). En la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) puede iniciar la sesión Clases y estados de preparación por operación de ruta (tirou1104m000) para vincular clases y estados de preparación a las operaciones de un artículo estándar determinado. Después de generar las órdenes de fabricación, puede utilizar la sesión Clases y estados de preparación por operación (tisfc0133m000) para comprobar y modificar las clases y los estados de preparación vinculados a las operaciones de una orden de fabricación específica. Un programador de fabricación en la planta puede utilizar la información de esta sesión para generar bloques de órdenes o para agrupar manualmente órdenes de fabricación basadas en operaciones con un estado de preparación específico (característica). De este modo se puede llevar a cabo sucesivamente una operación para las órdenes de fabricación del grupo. Como resultado, se puede minimizar el tiempo de preparación de la máquina en la operación. Artículos personalizados Para la conversión de las características de producto definidas en el módulo Configuración de productos en clases y estados de preparación, consulte Definir clases y estados de preparación para características de producto. Secuencia de planificación Si define clases y estados de preparación para la funcionalidad de planificación de bloque de órdenes, debe especificar una secuencia de planificación para cada estado de preparación. ERP LN clasifica los bloques de órdenes en función de la secuencia de planificación relacionada. Para definir la secuencia de planificación de un estado de preparación, especifique un valor numérico en el campo Secuencia planificación de la sesión Estados de preparación (tcmcs0186m000). Temas relacionados Información básica sobre las clases y estados de preparación en ERP LN Planificación de bloque de órdenes Definir clases y estados de preparación para características de producto |