| Configuración del posconsumo |  |
| La configuración de los parámetros que controlan el posconsumo se explica mediante el siguiente ejemplo: Se han definido los siguientes artículos: RELOJ CLAVIJA El artículo CLAVIJA se utiliza como un componente para el artículo RELOJ en una tarea denominada MONTAJE. Posconsumo de materiales Utilice la siguiente configuración en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) para configurar los artículos que deben posconsumirse: Seleccione la casilla de verificación Posconsumo cuando material para el artículo CLAVIJA. Seleccione la casilla de verificación Materiales de posconsumo para el artículo RELOJ. Cuando crea una orden de fabricación, estas casillas de verificación determinan los valores predeterminados de: La casilla de verificación Materiales de posconsumo en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000) (para CLAVIJA). La casilla de verificación Materiales de posconsumo en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000). Puede modificar estas casillas de verificación en una orden de fabricación concreta. ERP LN posconsume el material solamente si selecciona ambas casillas de verificación. Si deselecciona la casilla de verificación Materiales de posconsumo, ERP LN deselecciona las casillas de verificación Materiales de posconsumo para todos los materiales. Posconsumo de horas Use los siguientes parámetros para configurar los artículos para el posconsumo de horas: Seleccione la casilla de verificación Posconsumo para la tarea MONTAJE en la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000). Seleccione la casilla de verificación Horas de posconsumo para el artículo RELOJ en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Cuando define una operación para la tarea MONTAJE, la casilla de verificación Posconsumo de la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000) determina el valor predeterminado de la casilla de verificación Posconsumo de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000). Cuando crea una orden de fabricación, ERP LN establece los siguientes valores predeterminados: La casilla de verificación Posconsumo de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) determina el valor predeterminado de la casilla de verificación Posconsumo en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). La casilla de verificación Horas de posconsumo de la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) determina el valor predeterminado de la casilla de verificación Horas de posconsumo en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000). Puede modificar estas casillas de verificación en una orden de fabricación concreta. ERP LN posconsume las horas solamente si selecciona ambas casillas de verificación. Si deselecciona la casilla de verificación Horas de posconsumo, ERP LN deselecciona las casillas de verificación Posconsumo para todas las operaciones. Para permitir el posconsumo de horas, también debe: Especificar un valor en el campo Empleado de posconsumo en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Especificar un valor en el campo Tipo de actividad en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) para determinar si el trabajo se carga como horas normales u horas extra. Artículos seriados Los artículos seriados sólo se pueden posconsumir si en la sesión de detalles Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada y el campo Registrar número de serie en montaje es Sí. En el resto de casos, los artículos seriados no se pueden posconsumir. Si el artículo seriado está controlado por lotes, el lote desde el que se posconsumen los artículos se basa en el método de salida ( Último entrar, primero salir (LIFO), Primero entrar, primero salir (FIFO) ) definido en la sesión de detalles Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000). Varios Establezca los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000): Seleccione un método de posconsumo para determinar el nivel de interacción del usuario en el procedimiento de posconsumo. Seleccione los dispositivos para los listados de materiales y de horas de posconsumo. Temas relacionados Procedimiento de posconsumo Posconsumir |