| Configurar métodos de inspección para operaciones |  |
| Configuración de métodos de inspección para operaciones Si se ha seleccionado la casilla de verificación Rutas (TI) de la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede utilizar Control de Calidad para comprobar los productos de las operaciones. Puede definir las necesidades de calidad de cada operación en el paquete Control de Calidad. Si selecciona la casilla de verificación Rutas (TI) en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede hacer zoom a la sesión Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000) desde la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Puede elegir entre cuatro métodos que determinan las interacciones entre el módulo Control de planta y el paquete Control de Calidad en relación con las operaciones de ruta: Debe inspeccionar los submontajes, pero las operaciones no se ven afectadas en modo alguno por las órdenes de inspección (método A). Debe inspeccionar los submontajes antes de que pueda registrar una operación como terminada. Sin embargo, puede registrar cualquier cantidad como terminada o como rechazada, independientemente del resultado de las pruebas (método B). Debe inspeccionar los submontajes antes de que pueda registrar cantidades como terminadas o rechazadas. Las inspecciones generan recomendaciones para las cantidades terminadas y rechazadas (método C). Debe inspeccionar los submontajes antes de que pueda registrar cantidades como terminadas o rechazadas. Los resultados de las inspecciones determinan la cantidad terminada y rechazada. No puede modificar estas cantidades (método D). Los campos siguientes determinan cuál de los métodos mencionados anteriormente se utilizará: Método de bloqueo para inspecciones QM sólo recomienda Puede encontrar estos campos en la sesión Órdenes estándar por origen (qmptc1120m000). ERP LN aplica el método A si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo para inspecciones = Continuar La casilla de verificación QM sólo recomienda está seleccionada ERP LN aplica el método B si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo para inspecciones = Bloquear finalización de operación La casilla de verificación QM sólo recomienda está seleccionada ERP LN aplica el método C si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo para inspecciones = Bloquear operación La casilla de verificación QM sólo recomienda está seleccionada ERP LN aplica el método D si se cumplen estas condiciones: Método de bloqueo para inspecciones = Bloquear operación La casilla de verificación QM sólo recomienda está deseleccionada ERP LN determinará el valor de estos campos según los datos que especifique en estas sesiones: Combinaciones de calidad (qmptc0111m000) Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000) Temas relacionados Uso de QM para operaciones de fabricación Uso de QM para productos de órdenes de fabricación Uso de QM para materiales de órdenes de fabricación |