| Órdenes de montaje |  |
| Se crean las órdenes de montaje para variantes de productos cuya fecha de salida de línea de montaje planificada esté dentro del período congelado de orden de montaje de la línea de salida. Planificación de montaje crea las órdenes de montaje, pero estas se almacenan y ejecutan en Control de montaje. En una situación de varias compañías, se crean órdenes de montaje para cada compañía. Las órdenes de montaje sólo se pueden crear para líneas de montaje que estén actualizadas, lo que significa que las líneas se lanzan para su uso en el proceso de fabricación. Estatus de una orden de montaje Una orden de montaje puede tener uno de los estatus siguientes: Planificado Secuenciado En curso Reportar como terminado Terminado Cerrado Cancelado Progreso de una orden de montaje Una orden de montaje tiene el estatus Planificado cuando se genera inicialmente mediante la sesión Generar órdenes de montaje (tiapl3201m000). Cuando esto sucede, se generan las órdenes de estación de línea, las variantes de estación de línea y las configuraciones intercambiables. Las órdenes de estación de línea se generan para la línea principal y las líneas de suministro de la misma compañía. Debe haber definido ya la estructura de línea de montaje (segmentos y estaciones de línea). La orden de montaje es Secuenciado, tal y como se describe en el tema del manual en línea Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje. Cuando la orden está secuenciada, puede iniciarla desde el menú Específico de la sesión Colchón - Órdenes de montaje (tiasl6520m000). Puede disponer que una solicitud desde otra estación de línea inicie una orden, usando la sesión Solicitar inicio - Orden de montaje en estación de línea (tiasc4200m000) [o como parte de un flujo de trabajo con la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000) ]. Cuando la primera orden de estación de línea se registre como completa, el estatus de la orden de montaje será En curso. Puede registrar una orden de estación de línea como terminada con las sesiones Estación de línea - Órdenes de montaje (tiasl6510m000) o Notificar final. orden estación línea mediante código barras (tiasc2211m000). Si las órdenes de estación de línea se registran como terminadas en una secuencia diferente de la planificada, ERP LN reprograma automáticamente las órdenes. Antes de llevar a cabo la orden de montaje, debe asignar piezas de montaje. Consulte la ayuda de la sesión Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000) para obtener información más detallada. Puede intercambiar las órdenes después de que se hayan iniciado, siempre que mantengan las configuraciones intercambiables. Utilice la sesión Intercambiar configuraciones (tiasl4240m000). Reportar como terminado: Si la orden se registra como terminada, ERP LN establece el estatus de la orden de montaje en Reportar como terminado. Terminado: En cuanto Gestión de Almacenes termina el procedimiento de entrada para los artículos fabricados que deben entregarse a stock, la orden de montaje pasará a tener el estatus Terminado. Cuando las órdenes de estación de línea se registren como terminadas, podrá efectuar un Posconsumo de montaje de las horas y los materiales. Cerrado: Puede cerrar las órdenes de montaje con la sesión Cerrar órdenes de montaje (tiasc7210m000) (desde el menú Específico de la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000) ). Si cierra la orden de montaje, ERP LN crea los asientos contables para esa orden de montaje. Si eso no fuera posible, ERP LN genera mensajes de error. Las contabilizaciones de la transferencia de OEC se registran en el departamento de cálculo de la orden de montaje. Artículos seriados en el control de montaje La estructura según fabricación para las líneas de montaje se genera cuando se ha confirmado la secuencia de línea. Si utiliza los artículos seriados (es decir, si se selecciona la casilla de verificación Seriado en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) ), los números de serie (por ejemplo, el número de VIN de un coche) se generan en esta fase. Las acciones que se indican a continuación y que efectúe en las órdenes de montaje afectarán al estatus de la estructura según fabricación (es decir, los números de serie) de los artículos seriados de la orden de montaje: Confirmar la secuencia de línea. Registrar la orden de montaje como terminada. Cerrar la orden de montaje. Reabrir la orden de montaje. Deshacer la orden de estación de línea terminada. Temas relacionados Resumen de control de montaje Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000) Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Cálculo de costos de orden de montaje Posconsumo de montaje Carga de estación de línea de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Stock rechazado |