| ID de calidad - Características (qmptc0115m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir las necesidades de calidad de las características. Las características definidas para una ID de calidad se aplican a todas las combinaciones de calidad a las que se asigna la ID de calidad. En la sesión de detalles, vincula varias características o combinaciones de aspecto/características a una ID de calidad. Puede añadir propiedades a una ID de calidad, como prueba, valor normalizado, método de límites y fecha de efectividad. Nota Los datos predeterminados de las características pueden cambiarse. Temas relacionados ID de calidad y combinaciones de calidad
Campos | Descripción
ID de calidad | El código al que están vinculados los datos que es necesario para comprobar las necesidades de calidad de un artículo. Puesto que se puede utilizar una ID de calidad para un grupo de productos que necesitan las mismas pruebas y estándares de calidad, una ID de calidad puede reducir el tiempo de manera considerable.
Aspecto | Un aspecto es la especificación de una característica.
Característica | Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso.
Característica | Separa el aspecto de la característica.
Característica | Éste es un número de secuencia que le permite definir la misma característica varias veces pero cada vez con una fecha de vencimiento diferente.
Tipo de característica | Están disponibles los siguientes tipos de características:
Método | Están disponibles los siguientes métodos:
Unidad de característica | La unidad en que se expresa la característica de un artículo, por ejemplo, metros, kilogramos.
Característica para algoritmo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta característica puede utilizarse como variable o como constante en el algoritmo de otra característica.
Prueba | La prueba que se utiliza de manera predeterminada para medir la característica.
Valor de característica fija | Un valor de característica que se determina una vez. . El valor de característica fijo se compara con los resultados de la prueba especificados en una de las sesiones siguientes: Datos de prueba de la muestra por característica (qmptc1115m000) Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) Nota Este campo sólo es aplicable si el campo Método se establece en Fijo. Si el valor del campo Tipo de característica se establece en Entero, el campo Valor de característica fija se redondea al número entero más próximo.
Ejemplo
Entrada de usuario | Valor redondeado
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Algoritmo | Una expresión utilizada para calcular una característica mediante otras variables o características fijas. Nota Sólo puede utilizar el campo Algoritmo si especifica Algoritmo en el campo Método.
Conjunto de opciones | Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor pH
Prueba | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Nota Puede especificar un conjunto de opciones si el campo Tipo de característica está en Opción.
Fecha de efectividad | La fecha en la que puede realizar una prueba para inspeccionar artículos.
Fecha de vencimiento | La fecha a partir de la cual ya no puede realizar una prueba para inspeccionar la característica para esta ID de calidad.
Estándar de característica | El estándar que suele utilizarse para características. Por ejemplo, un estándar DIN.
Tipo de límite | El tipo de valor medido:
Valor normalizado | El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fijo en el campo Método u Opción en el campo Tipo de característica.
Límite superior | Escriba el valor de característica superior, expresado en la unidad de la característica, cuya calidad es aceptable. Nota El campo Límite superior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado.
Límite inferior | Escriba el valor de característica inferior, expresado en la unidad de la característica, cuya calidad es aceptable. Nota El campo Límite inferior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado.
Tolerancia superior | Escriba el porcentaje máximo en que un valor puede ser mayor que el valor normalizado en el campo Valor normalizado.
Tolerancia inferior | Escriba el porcentaje en que un valor puede ser menor que el valor normalizado en el campo Valor normalizado.