| Copiar estructura (tibom1216m000) |  |
| Utilice esta sesión para copiar las estructuras de un artículo de fabricación (el origen) en otro artículo de fabricación (el destino). El artículo de destino contendrá los mismos componentes que el artículo de origen. Origen Puede seleccionar el artículo de origen que desea copiar en un artículo de destino. Si sólo desea copiar algunas de las líneas de estructura, puede seleccionar esas líneas utilizando los campos Posición y Fecha. Destino Puede seleccionar el artículo de destino al que desea copiar la estructura. El artículo de destino debe haberse definido en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Opciones de copia Puede seleccionar si desea copiar las excepciones, las relaciones de materiales y operaciones, y los textos de estructura asociados a la estructura. Si el artículo de origen es un artículo principal estándar y el artículo de destino es un artículo personalizado o un artículo configurado, y selecciona la casilla de verificación Relaciones de materiales y operaciones para copiar relaciones de materiales y operaciones, sólo se copiará la relación de materiales y operaciones de la ruta predeterminada porque sólo la ruta predeterminada se aplica a los artículos personalizados. La relación de materiales y operaciones de la ruta predeterminada se copia directamente en el campo Operación de la sesión Estructura (tibom1110m000). Nota Si tiene artículos similares que están compuestos esencialmente de los mismos componentes, esta sesión es útil. Puede copiar la estructura de un artículo (el origen) en otro artículo (el destino). Después de copiar la estructura, puede editar la estructura de destino utilizando las sesiones siguientes: Estructura (tibom1110m000) Sustituir artículo en estructura (tibom1212m000) Temas relacionados Composición de una estructura multinivel Resumen de designadores de referencia Especificar una fecha Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Artículo de fabricación | Especifique el artículo de fabricación de origen. Éste es el artículo del que desea copiar los detalles.
Artículo de fabricación | El artículo en el que se copiará la estructura (el destino). Este artículo ya se debe haber definido como artículo de fabricación utilizando la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000).
Excepciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, cualquier excepción que esté vinculada a las líneas de estructura del artículo de origen se copiará en el artículo de destino. Las órdenes de cambio vinculadas a la línea de estructura de origen no se copiarán. Las excepciones se definen y consultan a través de la sesión Excepciones (tcuef0105m000). Temas relacionados Excepciones en preconfiguración de unidades Resumen de preconfiguración de unidades
Designador de referencia | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los designadores de referencia que están vinculados a las líneas de estructura se copian en las líneas de estructura de destino. Temas relacionados Resumen de designadores de referencia
Texto de estructura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se copiará el texto asociado a las líneas de estructura. Las órdenes de cambio vinculadas a la línea de estructura no se copiarán.
Relaciones de materiales y operaciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las relaciones de materiales y operaciones vinculadas al artículo de origen se copiarán en el artículo de destino. Las órdenes de cambio vinculadas a la línea de estructura de origen no se copiarán. Las relaciones de materiales y operaciones se definen en la sesión Línea de estructura - Relaciones de materiales y operaciones (tibom0140m000).
Material alternativo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales alternativos que están vinculados a las líneas de estructura se copian en las líneas de estructura de destino. Temas relacionados Materiales alternativos en estructuras
Material agotado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales agotados que están vinculados a las líneas de estructura se copian en las líneas de estructura de destino. Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante