| Sustituir artículo en estructura (tibom1212m000) |  |
| Utilice esta sesión para sustituir o borrar artículos que se utilizan en estructuras. Datos de sustitución Haga zoom a la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) para seleccionar: Los componentes de artículo que desea sustituir. Los artículos por los que desea sustituir los componentes de artículo. El artículo anterior se conserva con una fecha de vencimiento actualizada, mientras que el nuevo artículo se inserta con el siguiente número de posición de estructura. Si no especifica ningún artículo de sustitución, se borrará el artículo anterior. Rango de selección Haga zoom a la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) para seleccionar los artículos de fabricación para los que desea sustituir uno o varios artículos de componente. Temas relacionados Composición de una estructura multinivel
Campos | Descripción
Artículo para sustituir | El código del artículo que debe sustituirse en las estructuras.
Artículo de sustitución | El código del artículo de sustitución en las estructuras. Si no especifica ningún artículo de sustitución, se borrará el artículo original.
Fecha de comprobación | La fecha que se utiliza para seleccionar la línea de estructura que debe cambiarse. Una línea de estructura sólo se selecciona si la fecha de comprobación se encuentra entre la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento de una línea de estructura.
Fecha de efectividad | La fecha de efectividad en que se utilizarán los artículos nuevos en lugar de los anteriores. Valor predeterminado La fecha de hoy.
De artículo | El rango de artículos de fabricación para los que desea sustituir uno o varios componentes de artículos de estructura. Temas relacionados Usar los campos De y A
A artículo | El rango de artículos de fabricación para los que desea sustituir uno o varios componentes de artículos de estructura. Temas relacionados Usar los campos De y A
Retener artículo original | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN no borra las líneas de estructura del artículo que debe sustituirse. Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza un nuevo número de secuencia de estructura (como subdivisión del número de posición anterior) para el artículo de sustitución. Esto permite ver qué artículos se han sustituido y proporciona una historia de líneas de estructura.
Conservar fecha de efectividad | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ya no puede utilizar el campo Fecha de efectividad. Por consiguiente, la línea de estructura para la que se sustituye el artículo mantiene su fecha de efectividad original. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha del campo Fecha de efectividad es la fecha de efectividad para la línea de estructura modificada.
Sustituir también artículos vinculados con estructura de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también borrará los artículos utilizados en estructuras de ingeniería.