| Suministro de material de línea de montaje |  |
| Hay disponibles diferentes métodos para el suministro de almacén en planta que están relacionados con una o varias estaciones en la línea de montaje. Los métodos de suministro interno o externo son los siguientes: Proveedor Almacén interno Fabricación Los métodos de suministro de material son los siguientes: Push: El almacén en planta se abastece en función de la información de planificación. Pull: El almacén en planta se abastece en función de un accionador de suministro. KANBAN: El suministro se basa en un accionador manual, como la lectura de un código de barras. Este método se utiliza principalmente para artículos de stock en planta que no requieren registro en el almacén en planta. TPOP: El suministro se acciona mediante una ejecución SIC para el almacén en planta en cuestión. Sistema controlado por lote (OCB): El suministro se efectúa de forma anónima para varias órdenes de montaje a la vez, en función de accionadores del proceso de montaje. Sistema controlado por SILS (suministro en secuencia de línea): El suministro se efectúa para cada orden de montaje por separado, en función de accionadores del proceso de montaje. Las piezas se entregan mediante el método Just-in-time en la secuencia en la que los productos pasan por la línea de montaje. Vincular artículos genéricos a líneas de montaje Abra \ Infor ERP Fabricación\Planificación de montaje\Ingeniería\Artículo genérico – Línea de montaje (tiapl2500m000). Utilice esta sesión para definir qué artículo genérico puede fabricarse en qué líneas de montaje. ERP LN necesita esta información para determinar la compañía maestra del artículo genérico. Hay varios procesos que sólo pueden ejecutarse en la compañía maestra. Por ejemplo, si especifica una orden de venta, ERP LN crea una variante de producto en la compañía maestra. En la sesión de detalles Artículo genérico - Línea de montaje (tiapl2100s000), puede especificar un precio de venta y un precio de costo básicos. Artículos montados durante el almacenaje tras salida de la línea principal Almacenar artículos genéricos terminados - Configuración Preparación Este tema describe cómo configurar los artículos para poder almacenar el producto final terminado de una orden de montaje en stock. Para almacenar un artículo genérico terminado en stock, debe definir dos artículos: un artículo genérico y un artículo estándar. Ambos artículos representan el mismo artículo físico. En Control de montaje, utiliza el artículo genérico. En Control de ventas y Gestión de Almacenes, utiliza el artículo estándar asociado. Para especificar el artículo estándar asociado al artículo genérico, utilice la sesión Artículo genérico - Línea de montaje (tiapl2500m000). Configuración de artículo Para el artículo genérico y el estándar, utilice los siguientes parámetros de artículo:
Sesión | Campo | Artículo genérico | Artículo estándar
--- | --- | --- | ---
Artículos - General (tcibd0501m000) | Tipo de artículo | Genérico | Fabricación
Artículos - General (tcibd0501m000) | Seriado | Sí | Sí
Artículos - General (tcibd0501m000) | Sujeto a revisiones | (No se utiliza) | No
Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) | Método de planificación | FAS | FAS
Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) | Números de serie en stock | (No aplicable) | Sí
Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) | Lotes en stock | (No aplicable) | (Consulte más abajo)
La casilla de verificación Números de serie en stock se debe seleccionar porque, de no ser así, Gestión de Almacenes no podría distinguir entre variantes de producto. Otras instrucciones: El artículo genérico y el artículo estándar deben tener la misma unidad de stock. Si utiliza la preconfiguración de unidades, debe definir ambos artículos como artículos con unidad preconfigurada en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Si el artículo estándar está controlado por lote, debe utilizar el tipo de lote en stock para el control de los lotes. Para controlar un artículo por lotes, seleccione la casilla de verificación Control por lote en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Para utilizar el tipo de control de lotes lote en stock, seleccione la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000). Cálculo de precios de costo del artículo estándar El artículo estándar debe tener una estructura de componente de costo efectiva. Para utilizar la funcionalidad estándar de valoración de stock para los artículos de stock se necesita ese tipo de estructura de componentes. Para especificar el método de valoración de stock, en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000), seleccione un valor en el campo Método de valoración de stock. Para obtener la valoración de stock más precisa, seleccione un método basado en el costo real. El método de valoración de stock recomendado es Precio de nº serie (nº serie). Si el método de valoración de stock es Precio fijo de transferencia (PFT), que no es un método de cálculo de costos reales, debe calcular un precio de costo en el módulo Cálculo de precios de costo. En este caso, ERP LN valora el artículo con respecto al precio fijo de transferencia (FTP) calculado del artículo estándar y omite las diferencias entre las variantes de productos. Almacenar artículos genéricos terminados Introducción En ERP LN, un artículo del tipo genérico no se puede almacenar en stock. Para almacenar un artículo genérico terminado en stock, debe asociar el artículo genérico a un artículo estándar. El tipo de artículo del artículo estándar es Fabricación. Ambos artículos representan el mismo artículo físico. En Control de montaje, utiliza el artículo genérico. En Control de ventas y Gestión de Almacenes, utiliza el artículo estándar asociado. Puede utilizar esta configuración para llevar a cabo operaciones posmontaje en centros de trabajo normales una vez que el artículo sale de la línea de montaje. Nota Si envía el artículo al cliente justo después de terminar la orden de montaje, sólo necesita el artículo genérico. Preparación Los artículos deben tener las propiedades siguientes: El método de planificación del artículo genérico y el artículo estándar deben ser FAS. Ambos artículos deben ser artículos seriados. Si utiliza la preconfiguración de unidades, ambos artículos deben ser artículos con unidad preconfigurada. Para especificar el artículo estándar asociado al artículo genérico, utilice la sesión Artículo genérico - Línea de montaje (tiapl2500m000). Restricciones Si hay un artículo fabricado asociado a un artículo genérico, no puede realizar las siguientes acciones con dicho artículo: Utilizar el artículo en Control de compras. Crear una estructura (BOM) para el artículo o utilizar el artículo como componente en otra estructura. Crear una orden de fabricación para el artículo que no sea una orden de reproceso. Planificar el artículo en Planificación Empresarial, porque el método de planificación del artículo es FAS. No puede devolver un artículo FAS a la línea de montaje para que se reprocese. Nota Puede crear rutas para operaciones de posmontaje del artículo FAS estándar fabricado. Procedimiento Entrada de orden de venta Para definir una línea de orden de venta para un artículo genérico que se debe almacenar en stock tras su finalización, especifique el artículo estándar asociado en la línea de orden de venta. Según el artículo estándar que especifique, ERP LN recupera el artículo genérico vinculado a este artículo estándar en la sesión Artículo genérico - Línea de montaje (tiapl2500m000). ERP LN establece el campo Tipo de entrega en la línea de orden de venta como Almacén. Debe definir la variante de producto del artículo genérico de una de estas formas: Configure el artículo genérico en Configuración de productos o en Planificación de montaje, como se determina en la casilla de verificación Configurar por PCF de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Seleccione una variante de producto previamente configurada. Utilice un sistema/herramienta externo para entregar la variante de producto configurada a ERP LN. Nota Aunque un artículo genérico tenga un artículo estándar asociado, puede seguir introduciendo el artículo genérico en una línea de orden de venta. Si especifica el artículo genérico en una línea de orden de venta, ERP LN establece el campo Tipo de entrega de la línea de orden de venta como Centro de trabajo, por lo que no puede almacenar el artículo terminado en stock. Gestión de orden de montaje Si una línea de orden de venta tiene un artículo con el método de planificación FAS, ERP LN crea una orden de montaje en el módulo Control de montaje ejecutando la sesión Generar órdenes de montaje (tiapl3201m000). El artículo de la orden de montaje es el artículo genérico. Cuando la orden de montaje está secuenciada, ERP LN genera el número de serie del artículo terminado. Cuando la operación final de la orden de montaje está completada, ERP LN realiza las siguientes acciones: ERP LN genera una orden de almacenaje para recibir el artículo terminado en stock. El artículo de la orden de almacenaje es el artículo estándar. El estatus de la orden de montaje se convierte en Reportar como terminado. ERP LN establece el campo Propiedad de la línea de orden de entrada como Propiedad de la compañía. Después de recibir el artículo en stock y de haber realizado cualquier inspección de entrada necesaria, la orden de montaje obtiene el estatus Terminado. Si el artículo es rechazado o destruido después de la inspección, la variante de producto pertinente obtiene el estatus Cancelado. Si una variante de producto ha obtenido el estatus Cancelado, para continuar procesando la orden de montaje, cancele manualmente la orden de venta y cree una orden de venta utilizando otra variante de producto. La variante de producto es Cancelado sólo cuando se cumplen las condiciones siguientes: Cuando la casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada. Cuando un artículo de fabricación FAS se enumera en la línea de orden de venta. ERP LN vincula la estructura según fabricación con el artículo estándar en lugar de con el artículo genérico. Nota Para que se pueda lanzar la línea de orden de venta a Gestión de Almacenes, una línea de orden de venta para un artículo FAS estándar debe tener un número de serie. Operaciones posmontaje Para realizar otras operaciones en un artículo una vez que éste sale de la línea de montaje, cree una orden de reproceso. Entregar a clientes directamente desde la línea de montaje El proceso de entrega a clientes directamente desde la línea de montaje se basa en artículos de montaje genéricos. Para el proceso de órdenes de venta, el campo Tipo de entrega de la orden de venta es Centro de trabajo. Se crea una orden de almacenaje y se entregará desde el centro de trabajo al cliente. Para obtener más información, consulte Variantes de producto en Gestión de Almacenes |