| Seleccionar datos para tablero de planificación (tisfc1125m000) |  |
| Utilice esta sesión para seleccionar las órdenes de fabricación que deben mostrarse en el tablero gráfico de planificación (gráfico de Gantt SFC). Puede seleccionar simplemente un rango de órdenes de fabricación, pero también puede utilizar varios criterios para seleccionar órdenes de fabricación, por ejemplo, órdenes de fabricación por proyecto PCS, fecha de inicio de fabricación, máquina o centro de trabajo. Siga estos pasos: Seleccione los datos que desea ver en el tablero gráfico de planificación. Haga clic en Continuar. Se inicia el tablero gráfico de planificación. En el tablero de planificación puede elegir cómo ver las órdenes de fabricación. Para obtener más información, consulte Gráfico de Gantt SFC (tisfc1126m000). Temas relacionados Usar un tablero gráfico de planificación
Campos | Descripción
Orden de fabricación | Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada.
Proyecto | Un conjunto de acciones de fabricación y compra que se efectúan especialmente para una orden de cliente concreta. Un proyecto se inicia a partir de una orden de cliente para los artículos que cuentan con un sistema de planificación Bajo pedido. La finalidad de un proyecto es planificar y coordinar la fabricación de estos artículos. En el caso de una fabricación estándar bajo pedido, el proyecto sólo se utiliza para vincular el artículo con la orden de cliente. De lo contrario, un proyecto puede incluir: Datos de artículo personalizado (estructuras y rutas) Planificación de proyecto (planificación de actividades) Un presupuesto es un tipo especial de proyecto. Un presupuesto se utiliza para fines de planificación y estimación, y no para efectuar la fabricación.
Fecha y hora de inicio de fabricación | La fecha en que se inicia la orden de fabricación.
Fecha de entrega planificada | La fecha en la que se terminan los artículos de orden de fabricación según la planificación.
Estatus de orden | El estatus asignado a una orden de fabricación, que indica en qué grado se ha procesado una orden de fabricación. Por ejemplo, Planificado, Documentos listados o Lanzado.
Centro de trabajo | Una zona de fabricación específica que contiene una o más personas o máquinas con capacidades idénticas, que se pueden considerar como una unidad para fines de planificación de necesidades de capacidad y programación detallada.
Máquina | En ERP LN, un objeto mecánico en el que pueden llevarse a cabo operaciones para fabricar artículos. Las máquinas están vinculadas a las tarifas de operación. La tarifa de operación y la tarifa salarial componen la base del cálculo de costos reales de las órdenes de fabricación.
Fecha de inicio de resto | La fecha en la que está planificado el inicio del resto de la fabricación.
Art. | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Omitir operaciones con tiempo restante de fabricación = 0 | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las operaciones terminadas no se muestran en el tablero de planificación.
Omitir operaciones con estatus Completada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las operaciones con el estatus Terminada no se muestran en el tablero de planificación.
Sólo lectura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, no podrá mover operaciones con ratón en el tablero de planificación para cambiar los datos de planificación de las operaciones. No obstante, sí que podrá hacer doble clic en los bloques de operaciones del tablero de planificación, de modo que se iniciará la sesión apropiada, en la que podrá cambiar datos de planificación.
Tamaño de cuadrícula | Si está replanificando operaciones en el tablero gráfico de planificación, puede definir el valor de incremento (en minutos) para arrastrar y soltar una operación. Por ejemplo, si el campo Tamaño de cuadrícula es 30 minutos, puede mover una operación con incrementos de 30 minutos. La hora de inicio de la operación puede ser 12:30, 13:00, 13:30, etc. Nota Si el tamaño de la cuadrícula es de 1 o 2 minutos, y lo incrementa, por ejemplo, a 15 o 30 minutos, disminuirá la sensibilidad del tablero de planificación. Un valor de incremento mayor evita mover accidentalmente una operación por sólo tocarla con el ratón.
Comandos | Descripción
Continuar | Haga clic para iniciar el tablero gráfico de planificación.