| Reglas para definir unidades de planificación |  |
| Se aplican las reglas siguientes a las definiciones de unidad de planificación: Los artículos de planificación de una unidad de planificación no deben estar relacionados mediante la estructura de materiales críticos (BCM). Se permiten relaciones mediante la estructura de materiales (BOM). No debe haber bucles en el flujo de artículos en las unidades de planificación. Si no se respetan estas reglas, ERP LN no puede determinar un orden de planificación correcto para las unidades de planificación. Puede detectar situaciones incorrectas con la sesión Calcular números de fase (cprpd6200m000). Cada una de estas situaciones se ilustra con un ejemplo: Ejemplo 1: Artículos de planificación relacionados mediante BCM El artículo B es un componente crítico para la fabricación del artículo A. Esto significa que los dos artículos A y B están relacionados en una estructura de materiales crítico:
A | Artículo principal
B | Componente
Los artículos A y B pertenecen a la unidad de planificación PU1. Esto significa que se fabrican ambos en la unidad de planificación PU1. De ello resulta un bucle en el flujo de artículos de PU1. Los artículos A y B se deben planificar simultáneamente, dado que usan los mismos recursos, lo que implica que pertenecen a la misma unidad de planificación. No obstante, esto no es posible, dado que B sólo se puede planificar después de planificar A, ya que B es un componente de A. Ejemplo 2: Bucle en flujo de artículos en unidades de planificación Suponga que los dos artículos A y B no están relacionados mediante la estructura de materiales. El artículo A pertenece a la unidad de planificación PU1 y el artículo B, a la unidad de planificación PU2. El artículo A es un componente en la fabricación de un artículo de la unidad de planificación PU2. El artículo B es un componente en la fabricación de un artículo de la unidad de planificación PU1. Esto origina el flujo de artículos siguiente: En este caso no se puede determinar el orden en que se deben planificar PU1 y PU2. PU1 no se puede planificar antes que PU2, ya que PU1 usa un artículo de PU2. Para PU2 se mantiene el mismo argumento. Temas relacionados Unidades de planificación en Planificación Empresarial |