| Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los parámetros del módulo Control de planta. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de campo. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Utilizar grupos de números y series Órdenes de fabricación para artículos de compra Control de entrada/salida Centros de trabajo compartidos Agrupación de órdenes Compresión de tiempo de cola Determinar en fechas de orden
Campos | Descripción
General
Fecha de efectividad | La fecha y hora en que se han cambiado los parámetros. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. El conjunto actual no tiene fecha de efectividad.
Descripción | La descripción del conjunto de parámetros. El valor predeterminado es la descripción del conjunto de parámetros anterior. Para evitar confusión debe borrar siempre el valor predeterminado y añadir un texto nuevo.
Revisiones de ingeniería activas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar revisiones de artículos. Nota También debe seleccionar la casilla de verificación Revisiones de ingeniería en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería
Combinar artículo terminado órdenes almacén | Si registra una cantidad de artículos terminados como terminada, puede elegir entre recibir los artículos terminados en el almacén inmediatamente o en una fase posterior. Generalmente, se genera una línea de orden de almacenaje de fabricación para cada cantidad que se recibe en el almacén. Si recibe los artículos terminados en el almacén en una fase posterior, puede utilizar esta casilla de verificación para combinar líneas de orden de almacenaje de fabricación, lo cual limita el crecimiento de la base de datos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no recibe inmediatamente las cantidades terminadas en el almacén, las líneas de orden de almacenaje de fabricación de las cantidades de artículos terminados se combinarán en una línea de orden de almacenaje de fabricación. Como resultado, se reducirá el número de transacciones de recepción y de transacciones de variación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y no recibe inmediatamente las cantidades terminadas en el almacén, se creará una línea de orden almacenaje de fabricación para cada cantidad terminada. Nota Si las cantidades terminadas se reciben inmediatamente en el almacén, esta casilla de verificación no tendrá ningún efecto. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Combinar líneas de orden de almacenaje de fabricación.
Copiar texto de ruta en orden de producción |
Grupo de números
Grupo de números para agrupación de órdenes | El grupo de números en el que se definen las series para los números de grupo de órdenes. Los grupos de órdenes se definen en la sesión Crear grupo de órdenes de fabricación (tisfc3250m000). Valores permitidos Los grupos de números se definen en la sesión Grupos de números (tcmcs0151m000). No puede seleccionar un grupo de números que ya se esté utilizando. El grupo de números debe ser del tipo Fabricación. Temas relacionados Agrupación de órdenes Utilizar grupos de números y series
Serie orden fabric. para agrup. órdenes | La serie predeterminada que se utiliza para generar grupos de órdenes en la sesión Crear grupo de órdenes de fabricación (tisfc3250m000).
Grupo de números para órdenes de fabricación | El grupo de números en el que se definen las series para los números de orden de fabricación. Valores permitidos El grupo de números se debe definir en la sesión Grupos de números (tcmcs0151m000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series
Serie de orden de fabricación para órdenes de fabricación | La serie de la orden de fabricación predeterminada que se utiliza para generar números de orden de fabricación si inserta una orden de fabricación manualmente en Control de planta.
Serie de orden de fabricación para Planificación Empresarial | La serie de órdenes de fabricación predeterminada que utiliza Planificación Empresarial cuando transfiere órdenes al nivel de ejecución de ERP LN.
Serie de orden de fabricación para almacenaje | La serie de órdenes de fabricación que se utiliza para generar una orden de fabricación en Control de planta para una sugerencia de orden de fabricación en la sesión Sugerencias de orden de fabricación (whina3100m000). Temas relacionados Gestionar sugerencias de orden de fabricación y de orden de compra
Resumen de capacidad
Método de actualización de carga diaria | Seleccione el método por el cual quiere reconstruir la carga diaria, es decir, recalcular la cantidad de capacidad por día que se planifica para centros de trabajo, máquinas, etc. Valores permitidos Valores posibles
Método de actualización de carga semanal | Seleccione el método mediante el cual desea reconstruir la carga semanal, es decir, recalcular la cantidad de capacidad semanal que se planifica para centros de trabajo, máquinas, etc. Valores permitidos Valores posibles
Método de actualización de control de E/S | El método para controlar la entrada y la salida. Valores permitidos Valores posibles
Número de períodos para generar datos de E/S | El período para el que se calcula la capacidad del centro de trabajo y los valores de entrada y salida. Según el valor del campo Método de actualización de control de E/S, el período se expresa en días o semanas. Nota Si seleccionó No implementado en el campo Método de actualización de control de E/S, no puede especificar un valor en este campo. Temas relacionados Control de entrada/salida
Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también considera las operaciones de ruta que se registran sólo parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada y salida. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN sólo considera las operaciones de ruta que se registran como totalmente terminadas para calcular los valores de entrada y salida. Puede seleccionar la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) si los centros de trabajo se utilizan para órdenes con plazos de entrega muy largos. El valor de la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) funciona como un valor predeterminado para la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) de la sesión Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000) y de la sesión Generar control de entrada/salida de máquina (tisfc3220m000). Temas relacionados Control de entrada/salida
Planificación
Actualización automática de fecha de inicio de orden de fabricación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las fechas de inicio de la orden de fabricación se actualizan automáticamente cuando se modifican las fechas de inicio o de finalización de las operaciones. La fecha de inicio de fabricación de la orden de fabricación es igual entonces a la fecha y hora de inicio del primer tiempo de cola de la operación. Este parámetro sólo se aplica al campo Inicio de fabricación.
Número máximo de iteraciones de compresión de tiempo de cola | El número de veces que ERP LN repite el proceso de compresión de tiempo de cola hasta que se puede completar la fabricación en las fechas modificadas de la orden de fabricación. Este parámetro sólo se aplica si seleccionó el método Mejor opción para la compresión de tiempo de cola en la sesión Compresión automatizada de tiempo de cola (tisfc1103s000). Temas relacionados Compresión de tiempo de cola
Numeración de operación
Valor inicial para operaciones de renumeración | El número de la operación asignada a la primera operación de ruta fantasma que se añade a la ruta del artículo principal. Valor predeterminado El valor predeterminado es 100. Temas relacionados Renumeración de operaciones fantasma
Valor de incremento para operaciones de renumeración | El número por el que se aumenta cada número de operación posterior cuando se añaden las operaciones de rutas fantasma a la ruta del artículo principal. Valor predeterminado La opción predeterminada es 10. Temas relacionados Renumeración de operaciones fantasma
Fecha bajo pedido de órdenes de fabricación basadas en
-Si fecha final. última operación es anterior a fecha de entrega solic | El valor de este campo determina la fecha en la que se basa el movimiento planificado de stock para una orden de fabricación si se prevé que ésta se va a entregar a tiempo. Nota La orden se prevé que se pueda entregar a tiempo en caso de que la primera fecha de finalización de la última operación de la orden de fabricación sea anterior a la fecha de entrega de la orden de fabricación. Valores permitidos Valores posibles
-Si fch. final. última operación posterior fch. entr. orden solicitada | El valor de este campo determina la fecha en la que se basa el movimiento planificado de stock para una orden de fabricación si se prevé que ésta se va a entregar con retraso. Nota La orden se prevé entregar con retraso si la primera fecha de finalización de la última operación de la orden de fabricación es posterior a la fecha de entrega de la orden de fabricación. Valores permitidos Valores posibles
Registrar term.
Método de listado para operaciones previas | Este parámetro determina qué ocurre si se registra una cantidad como terminada para una operación, y la operación anterior todavía no se ha registrado como terminada. Las órdenes se registran como terminadas en las siguientes sesiones: Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000) Registrar órdenes terminadas globalmente (tisfc0206m000) Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Registro como terminadas Registro de cantidades como terminadas y rechazadas
Permitir corrección de operaciones anteriores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Registrar órdenes terminadas (tisfc0120s000), el comando No completar todas operacs. y el comando Reducir operaciones de cant. pasan a estar disponibles. Temas relacionados Cómo restablecer el estatus de operación de Terminado a Activo Reducir conjuntamente las cantidades terminadas de las operaciones
Método de cálculo de tiempo restante de fabricación | Este parámetro determina cómo se calcula el tiempo de fabricación restante si la producción ya se ha iniciado. Si una operación de orden de fabricación es una operación de duración fija, el tiempo de fabricación restante siempre se calcula en función del tiempo imputado, dado que en ese caso los plazos de entrega de operación no se calculan utilizando cantidades de operación. Valores permitidos Valores posibles
Usar códigos motivo para artículos rechazados | Especifica si debe especificar un código de motivo, y cuándo debe hacerlo, si rechaza artículos al registrar operaciones como terminadas. Valores permitidos Nunca No puede especificar un código de motivo para artículos rechazados. Opcional Puede especificar un código de motivo para artículos rechazados. Obligatorio Si la cantidad rechazada se desvía de la cantidad que se prevé que se rechazará según la merma y el rendimiento planificados, deberá especificar un motivo antes de establecer el estatus de operación en Terminada. Valor predeterminado El valor predeterminado es Nunca. Temas relacionados Registro de cantidades como terminadas y rechazadas Rechazos de órdenes de fabricación
Formato de etiqueta para listar etiquetas | Si lista etiquetas para las órdenes de fabricación terminadas, el formato de etiqueta especificado en este campo determinará el formato de las etiquetas. Para listar etiquetas para órdenes de fabricación, la casilla de verificación Listar etiqueta al registrar órdenes terminadas de la sesión de detalles Registrar órdenes terminadas (tisfc0520m000) debe haberse seleccionado si registra la orden de fabricación como terminada. Para la fabricación repetitiva, debe estar seleccionada la casilla de verificación Listar etiqueta al registrar órdenes terminadas de la sesión Registrar órdenes fabricación terminadas de programación fabricación (tirpt1502m000), o la casilla de verificación Listar etiqueta al registrar órdenes terminadas de la sesión Registrar programaciones de fabricación terminadas (tirpt1201m000). Temas relacionados Etiquetas en Fabricación
Dispositivo para listar etiquetas | La impresora donde se listan las etiquetas para órdenes de fabricación terminadas. Temas relacionados Etiquetas en Fabricación
Materiales/Horas
Método de clasificación de componentes | El valor de este campo determina cómo se clasifican los componentes que se incluyen en la estimación de materiales de la estructura de materiales en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Nota Este orden de clasificación es especialmente importante si utiliza fantasmas. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Secuencia de líneas de material estimadas
Uso de almacenes de planta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales para las órdenes de fabricación se entregan desde el almacén en planta del centro de trabajo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los materiales se entregan directamente desde el almacén definido en la estructura de materiales. Temas relacionados Uso de los almacenes en planta Integraciones de SFC con Gestión de Almacenes
Entrega manual | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales se entregan mediante una acción manual. Si selecciona esta casilla de verificación, tendrá más control sobre la distribución de las entregas de material. Nota El valor de este parámetro no afecta a los materiales que se entregan por posconsumo o a los materiales que se mantienen como stock en planta. Temas relacionados Especificar el material que debe entregarse Resumen de entrega de material
Entregar material de almac. planta de dpto. cálc. si no operaciones | departamento de cálculo. Si los materiales no están vinculados a operaciones porque no hay operaciones para la orden de fabricación, debe determinar el almacén desde el que se entregan los materiales: El almacén que se especifica en la estructura. El almacén en planta que está relacionado con el departamento de cálculo de la orden de fabricación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los materiales se entregan desde el almacén en planta que está relacionado con el departamento de cálculo de la orden de fabricación. Si no se halla ningún almacén en planta, se toma el almacén de la estructura. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los materiales se entregan desde el almacén que se especifica en la sesión Costos de material estimados comparados con reales (ticst0501m000). El almacén predeterminado en este caso es, generalmente, el almacén que se mantiene en la estructura. Temas relacionados Vinculación de materiales y operaciones Uso de los almacenes en planta
Crear retro-orden para órdenes de transferencia de almacenaje | Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no hay suficiente stock disponible para ejecutar la orden de transferencia para transferir materiales al almacén en planta, ERP LN creará una retro-orden para transferir los materiales en una fase posterior. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y no hay suficiente stock disponible para ejecutar la orden de transferencia para transferir materiales al almacén en planta, deberá inicial manualmente la transferencia de la cantidad de material restante cuando haya material disponible. La configuración de esta casilla de verificación es la predeterminada para la casilla de verificación Crear retro-órdenes de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000) para líneas de orden de salida con origen de orden Fabricación SFC. Nota La configuración de esta casilla de verificación no es relevante para la entrega de materiales en la planta; sólo lo es para la transferencia a un almacén en planta. Para las órdenes de almacenaje con origen de orden Fabricación SFC y tipo de transacción Entrega, ERP LN siempre crea una retro-orden en caso de insuficiencia de material, independientemente de la configuración de este parámetro. Temas relacionados Uso de los almacenes en planta
Mover asignación a almacén en planta | Si utiliza almacenes en planta, el parámetro actual determina cuándo se mueven los materiales al almacén en planta. Durante la generación de órdenes de fabricación, el material se asigna desde un almacén: Si la casilla de verificación Uso de almacenes de planta está seleccionada, se trata de un almacén en planta, y se aplica el parámetro actual. Si se ha deseleccionado la casilla de verificación Uso de almacenes de planta, no se aplica el parámetro actual. Los materiales se asignan desde el almacén que se especifica en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). El almacén predeterminado en este caso es, generalmente, el almacén que se mantiene en la estructura. Los materiales asignados son los componentes especificados en la estructura. Valores permitidos Valores posibles
Método de actualización de cantidades asignadas y entregadas | Cuando se registran operaciones terminadas, ERP LN cambia algunas veces la cantidad planificada de entrada de las operaciones pasadas y futuras. En este caso, este parámetro determina qué ocurre con la Cantidad real de materiales vinculados a dichas operaciones pasadas o futuras. Hace referencia a: Asignaciones de material Materiales que ya se han entregado Nota Las cantidades de material que ya se han entregado se muestran en el campo Cantidad real de la sesión Costos de material estimados comparados con reales (ticst0501m000). Este parámetro sólo afecta a los materiales que dependen de la cantidad. Este parámetro no afecta a los materiales que tienen una Cantidad real o una cantidad pendiente en el almacén. Este parámetro no afecta a los artículos de costo. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Registro de operaciones como terminadas
Selección automática de alternativas | Este campo determina en qué momentos ERP LN busca materiales agotados y materiales alternativos. Valores permitidos En generación ERP LN busca alternativas cuando se genera una orden de fabricación. En lanzamiento ERP LN busca alternativas cuando se lanza una orden de fabricación. Sin sustitución automática ERP LN no busca alternativas automáticamente. Todavía puede iniciar manualmente una búsqueda de alternativas. Nota Esta funcionalidad sólo está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Agotamiento y uso de materiales alternativos de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Temas relacionados Materiales alternativos en estructuras La búsqueda de materiales alternativos Agotar los artículos obsoletos del stock restante
Comprobar insufic. material en lanzamiento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Lanzar órdenes de fabricación (tisfc0204m000) ofrece la opción de lanzar sólo órdenes de fabricación para las que no existan insuficiencias de material. Temas relacionados Comprobación de insuficiencias de material Lanzamiento de órdenes de fabricación
Método de actualización para tiempos estimados | La forma en que se actualizan los tiempos estimados cuando se modifica la planificación. Valores permitidos Valores posibles
Dividir horas en preparación y fabricación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se dividen las horas estimadas y reales de una operación. Las horas estimadas y reales de una operación se pueden dividir en tiempos de preparación y en tiempos de ciclo. Esto se traduce en una parte de preparación y una parte de fabricación para las horas de mano de obra y las horas de máquina reales y estimadas, que puede ver, por ejemplo, en la sesión Costos de horas estimados comparados con reales (ticst0502m000). La casilla de verificación Dividir horas en preparación y fabricación se especifica en la sesión de detalles Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) y en la sesión Datos de orden de fabricación predeterminados (tisfc0102m000) para determinar si se deben dividir o no las horas. Nota Seleccionar esta casilla de verificación puede influir negativamente en el rendimiento del sistema si las horas se posconsumen. Éstas se posconsumen si se ha seleccionado la casilla de verificación Horas de posconsumo en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000).
Método de posconsumo | El valor de este campo determina el grado de interacción del usuario cuando se efectúa posconsumo. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de posconsumo.
Posconsumo sin órdenes de almacenaje |
Tipo de actividad | El tipo de actividad horaria que utiliza ERP LN en centros de trabajo que no son de montaje si los tiempos se consideran para el posconsumo.
Dispositivo para proceso de horas de posconsumo | El dispositivo de salida para listar las horas de posconsumo. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Temas relacionados Posconsumir
- | El nombre del dispositivo de salida para listar las horas de posconsumo. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Temas relacionados Posconsumir
Dispositivo para entregar materiales de posconsumo | El dispositivo de salida para listar los materiales de posconsumo. ERP LN utiliza también este dispositivo para imprimir listas de insuficiencia. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Temas relacionados Posconsumir
- | El nombre del dispositivo de salida para listar los materiales de posconsumo. Valores permitidos El dispositivo debe haberse definido en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). ERP LN utiliza también este dispositivo para imprimir listas de insuficiencia. Temas relacionados Posconsumir
Documentos
Listar documentos de orden de fabricación obligatorios | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de fabricación no pueden lanzarse antes de listar los documentos de orden. Nota Este parámetro no se aplica a órdenes de fabricación para artículos repetitivos o artículos FAS. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Listado de documentos. Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de acompañamiento de orden | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de acompañamiento. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Hoja de ruta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la hoja de ruta. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de operación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de operación. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Lista de materiales | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime la lista de materiales. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Recoger materiales de posconsumo del almacén
Nota de entrega de material | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de entrega de material. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden Recoger materiales de posconsumo del almacén
Nota de subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de subcontratación. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Lista de verificación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime la lista de verificación. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de aserrado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de aserrado. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de aserrado agrupada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de aserrado agrupada. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de corte | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de corte. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de corte agrupada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de corte agrupada. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de recepción | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de recepción. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Nota de inspección | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la nota de inspección. Esta casilla de verificación indica la opción predeterminada para la casilla de verificación correspondiente en la sesión Listar documentos de orden de fabricación (tisfc0408m000). Temas relacionados Uso de documentos de orden
Copiar vínculos de documento de instrucciones | En el módulo Rutas, puede definir una microruta. Puede vincular documentos a las instrucciones en la microruta mediante ODM. Si esta casilla de verificación está seleccionada, también puede disponer de los documentos vinculados a instrucciones en el módulo Rutas en Control de planta.
Listar datos de salida en lista de materiales | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las listas de materiales listan los datos de salida, en lugar de listar solamente los materiales (estimados). Nota Los datos de salida hacen referencia a información sobre ubicaciones de almacén, lotes, fechas y cantidades de materiales para una determinada orden de fabricación. Temas relacionados Contenido de los documentos de orden
Listar datos de salida en nota de entrega de material | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de salida se listan en la nota de entrega de material, en lugar de listarse solamente los materiales (estimados). Nota Los datos de salida hacen referencia a información sobre ubicaciones de almacén, lotes, fechas y cantidades de materiales para una determinada orden de fabricación. Temas relacionados Contenido de los documentos de orden
Listar datos de salida en lista de verificación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la lista de verificación lista los datos de salida, en lugar de listar solamente los materiales (estimados). Nota Los datos de salida hacen referencia a información sobre ubicaciones de almacén, lotes, fechas y cantidades de materiales para una determinada orden de fabricación. Temas relacionados Contenido de los documentos de orden
Listar componentes de herramientas multipieza | Si un documento de orden lista las herramientas y se ha seleccionado esta casilla de verificación, también se listan los componentes de las herramientas multipieza. Temas relacionados Uso de documentos de orden
Imprimir lista de números de serie | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime una lista de números de serie cuando se genera la estructura según fabricación. En esta sesión puede encontrar más parámetros de número de serie. Temas relacionados Resumen de artículos seriados
Listar secuencia de datos de salida | Este parámetro determina la secuencia de listado para los datos de salida. Valores permitidos Valores posibles
Cálculo de costos
Asientos contables por centro de trabajo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede ver los resultados de fabricación por centro de trabajo. Los costos de materiales y de horas se contabilizan en el centro de trabajo al que se aplican estos costos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede ver los resultados de fabricación por orden de fabricación. Los recargos y los costos de material y de horas se contabilizan al departamento de cálculo de la orden de fabricación. Nota La divisa del departamento de cálculo también se utiliza para materiales no vinculados, es decir, cuando una orden de fabricación no tiene ni operaciones ni centros de trabajo, y sólo tiene materiales. Divisas Cuando calcula los costos estimados, y se utiliza un sistema de divisas Dependiente, la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo también determina la divisa que se utiliza: Si se ha seleccionado la casilla de verificación (resultados de fabricación por centro de trabajo), se utiliza la divisa local del centro de trabajo de cálculo de costo para el que se calculan los costos. Si se deselecciona la casilla de verificación (resultados de fabricación por orden de fabricación), se utiliza la divisa del departamento de cálculo. Costos unitarios estimados de artículo terminado El cálculo de los costos unitarios estimados del artículo terminado depende de la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo y de la vista de costo; es decir, depende de si los costos se basan en el centro de trabajo o en el artículo:
Asientos contables por centro de trabajo | Costos basados en centro de trabajo | Costos basados en artículo
--- | --- | ---
No | 1 | 2
Sí | 3 | 4
1: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan para cada centro de trabajo por componente de costo detallado. El único centro de trabajo que está disponible es el departamento de cálculo. Los costos se expresan en la divisa del departamento de cálculo. 2: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan en el departamento de cálculo por la estructura de componente de costo efectiva del artículo. Los costos se expresan en la divisa del departamento de cálculo. 3: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan para un centro de trabajo de cálculo de costos o un departamento de cálculo por componente de costo detallado. Los costos de un centro de trabajo incluyen los costos de operación y los costos de material. Los costos del departamento de cálculo incluyen los recargos (añadidos) del artículo terminado y los costos de los materiales no vinculados. Los costos se expresan en la divisa local del centro de trabajo de cálculo de costos. 4: Los costos unitarios totales del artículo terminado se contabilizan en el departamento de cálculo por la estructura de componente de costo efectiva del artículo. Los costos se expresan en la divisa del departamento de cálculo. Nota Puede ver los costos unitarios de artículo terminado, basados tanto en centro de trabajo como en artículo, en la sesión Costos unitarios de artículo terminado (ticst0510m000). Transferencias de OEC Si se ha deseleccionado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, el sistema no calcula las transferencias de OEC. Puesto que los resultados de fabricación se visualizan por orden de fabricación, los costos se contabilizan en el departamento de cálculo de la orden de fabricación y no en los centros de trabajo. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de calcular las transferencias de OEC entre los distintos centros de trabajo. Calcular variaciones de rendimiento/precio Si se cierra una orden fabricación, la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo determina el nivel en el que se calculan las variaciones de rendimiento y precio. La contabilización depende, sin embargo, de los métodos de contabilización que se definen en los siguientes campos: Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo Método contabilización variación de precios para departamento cálculo Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo Método contabilización variación de precios para departamento cálculo Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Asientos contables por centro de trabajo. Temas relacionados Calcular costos estimados de unidad de artículo terminado de una orden de fabricación Transferencia de OEC Centros de trabajo de cálculo de costos
Método de transferencia de OEC | El momento en que tiene lugar una transferencia de OEC. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de transferencia de OEC. Temas relacionados Transferencia de OEC
Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo | Si se ha deseleccionado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de rendimiento. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de rendimiento.
Método contabilización variación de precios para departamento cálculo | Si se ha deseleccionado la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de precios. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de precios.
Método contabilización variaciones rendimiento en departamento cálculo | Si la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo está seleccionada, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de rendimiento. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de rendimiento.
Método contabilización variación de precios para departamento cálculo | Si la casilla de verificación Asientos contables por centro de trabajo está seleccionada, puede utilizar este campo para determinar la compañía contable en la que se contabilizan las variaciones de precios. Nota La compañía contable se determina mediante la unidad empresarial a la que pertenece un departamento de cálculo o un centro de trabajo. Los departamentos de cálculo y los centros de trabajo se definen como departamentos, que establecen el vínculo con la unidad empresarial. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de contabilización para variaciones de precios.
Procesar horas usando |
Contab. momento finalización | El momento en que ERP LN contabiliza los asientos contables para las cantidades terminadas en Finanzas. Este campo puede tener los siguientes valores: Cantidad terminada Cada vez que se registra una cantidad del artículo principal terminado, ERP LN contabiliza los asientos contables correspondientes. Estatus de orden completado Cuando el estatus de orden de fabricación está establecido en Terminado, ERP LN contabiliza los asientos contables correspondientes. Nota Para limitar el número de contabilizaciones y obtener el mayor rendimiento, se recomienda establecer este campo en Estatus de orden completado, a menos que sea necesario realizar la contabilización de transacciones con más frecuencia. Este campo toma el valor predeterminado del campo Contab. momento finalización de la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). El campo de esta sesión puede cambiarse para una orden de fabricación concreta hasta que el estatus de orden de fabricación esté establecido en Lanzado. Temas relacionados Registro de cantidades como terminadas y rechazadas Componentes de costo en Fabricación
Usar precio de costo real para contabilización de recepciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos terminados se reciben en el stock con su costo real y se valoran según el método de valoración real definido. El método de valoración se define en Gestión de Almacenes. Los métodos de valoración reales son: Costo unitario de media móvil (MAUC) Primero entrar, primero salir (FIFO) Último entrar, primero salir (LIFO) Precio de lote (lote) Si utiliza el cálculo de costos reales, no debe haber, en principio, variaciones. Sólo pueden darse variaciones adicionales de departamento de cálculo, que son variaciones que no se pueden atribuir a los precios o al rendimiento. Por ejemplo, si empieza a producir órdenes más pequeñas que el tamaño de lote económico, los costos de preparación aumentan. El precio de costo estándar se basa en el tamaño de lote económico, por lo que el incremento de los costos de preparación puede provocar una variación adicional del departamento de cálculo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio fijo de transferencia (FTP) se utiliza como método de valoración. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio de costo real para contabilización de recepciones. Temas relacionados Introducción a FTP y al cálculo de costos reales Cálculo de costos reales para contabilización de recepciones en fabricación
Procesar horas usando | Los costos de mano de obra se calculan mientras se procesan los tiempos de una orden de fabricación. Se utilizan Tarifas de operación estimadas o Tarifas de máquina y mano de obra reales. Valores permitidos Valores posibles Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Tarifas de operación reales.
Números de serie
Momento de generar números de serie | El momento en el que se crean números de serie para los artículos seriados. Si genera números de serie es obligatorio utilizar una máscara porque, de no ser así, puede haber errores en la generación. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación Definir una máscara
Gestión de estatus según fabricación | La forma en la que se gestionan los estatus de los artículos terminados seriados en la sesión Artículo seriado terminado - Cabeceras según fabricación (timfc0110m000). Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Trabajar con artículos seriados en Fabricación Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación
Sólo art. seriados y controlados por lote en comp. según fabricación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se muestran artículos seriados y artículos controlados por lote en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000) también se pueden consultar artículos no seriados y no controlados por lote. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación
Comandos | Descripción
Listar parámetros de control de planta | Lista los datos seleccionados.