| Concepto, predicción y planificación de mantenimiento |  |
| Un concepto de mantenimiento es un plan de mantenimiento no personalizado para productos de fabricación o de compra en los que se efectuará el servicio. Consta de una lista de actividades de referencia que deben llevarse a cabo en un artículo. Puede especificar el material, la mano de obra, otras necesidades y sus costos relacionados. Si desea especificar varios conceptos de mantenimiento para un artículo, puede añadir una clase de utilización a un artículo. Si los artículos se venden, puede generar una planificación de mantenimiento para un grupo en función del concepto de mantenimiento. Para generar la planificación de mantenimiento directamente en base a un concepto de mantenimiento, puede especificar lo siguiente: Una frecuencia: indica el número de veces por unidad de tiempo que debe llevarse a cabo una actividad de referencia en un artículo. Un tipo de medida: el tipo de medida indica cuándo debe llevarse a cabo una actividad de referencia en base a un valor real y un valor normalizado predefinido. La planificación de mantenimiento se puede crear para el concepto de mantenimiento en base al modelo del tipo de medida y la frecuencia. También puede usar un concepto de mantenimiento para crear una predicción de mantenimiento y generar posteriormente la planificación de mantenimiento. Una predicción es un concepto de mantenimiento para un artículo ajustado con mayor precisión. En la predicción de mantenimiento puede definir los momentos relativos en los que deben llevarse a cabo las actividades de referencia durante el ciclo de mantenimiento del artículo. Ejemplo Por ejemplo, en un concepto de mantenimiento se ha decidido llevar a cabo actividades de mantenimiento en el artículo A cada mes. El artículo A, sin embargo, es una gran máquina de hielo que no se usa mucho durante el invierno. En la predicción de mantenimiento se ha optado por efectuar el mantenimiento del artículo A dos veces al mes en verano y una vez al mes en invierno. Además de basarse en el ciclo de mantenimiento, la predicción de mantenimiento también se basa en valores previstos. Los valores previstos son valores relativos que no dependen del tiempo. El valor previsto de la variable dependiente y el valor de la variable independiente se calculan para la actividad de referencia que se acciona mediante un tipo de medida. En función del ciclo de mantenimiento, los valores se pueden corregir cuando se genera la predicción para la planificación de mantenimiento. La predicción no está personalizada. Se genera para artículos, no para grupos. Si los artículos se venden, puede generar una planificación de mantenimiento para un grupo en función de la predicción. Nota Si define un concepto de mantenimiento para un artículo, este concepto se usa para generar la planificación de mantenimiento. Si también define una predicción para este artículo, la predicción se usa en lugar del concepto de mantenimiento si genera una planificación de mantenimiento. La predicción se genera para el artículo de nivel superior (artículo padre) de una estructura de artículos y considera todos los artículos de los subniveles relacionados (artículos hijo) definidos en la estructura de artículos. Debe definir, sin embargo, un concepto de mantenimiento para cada elemento padre y elemento hijo. Temas relacionados Generar planificación de mantenimiento |