| Imprimir listado de comparación de estructura (tibom1416m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar las diferencias entre las estructuras de dos artículos. Las unidades preconfiguradas y las fechas de validez también pueden tenerse en cuenta. Se realiza la comparación entre estructuras de nivel único. El listado contiene las líneas de estructura de los dos artículos que son diferentes, clasificados por la posición y el número de secuencia de las líneas de estructura. Si la casilla de verificación Comparar relaciones de materiales y operaciones está seleccionada, sólo se compararán las líneas de estructura para las que existen relaciones de materiales y operaciones. Si se seleccionan las casillas de verificación Comprobar validez de componentes, sólo se compararán las líneas de estructura efectivas según los campos Fecha. Si más de dos números de secuencia para una línea de estructura son efectivos, sólo se visualiza el primero. Nota Si los artículos son los mismos y las unidades preconfiguradas de ambos artículos son también las mismas, debe seleccionarse la casilla de verificación Comprobar validez de componentes de al menos un artículo a fin de realizar la comparación. Si la casilla de verificación Comprobar validez de componentes está seleccionada para ambos artículos y las unidades preconfiguradas son las mismas, la fecha de validez debe ser diferente para los artículos a fin de poder establecer una comparación. Temas relacionados Composición de una estructura de nivel único
Campos | Descripción
Artículo de fabricación 1 | El artículo de fabricación para el que desea comparar la estructura con la estructura del artículo de fabricación en el campo Artículo de fabricación 2.
Artículo de fabricación 2 | El artículo de fabricación para el que desea comparar la estructura con la estructura del artículo de fabricación en el campo Artículo de fabricación 1.
Comprobar validez de componentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar una fecha en el campo Fecha. ERP LN sólo compara las líneas de estructura que son efectivas para la fecha en el campo Fecha. Si más de dos números de secuencia para una línea de estructura son efectivos, sólo se visualiza el primero.
Fecha | La fecha para la que desea comprobar la validez de los componentes de artículo. Si se selecciona la casilla de verificación Comprobar validez de componentes, puede especificar una fecha.
Comparar relaciones de materiales y operaciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se comparan las líneas de estructura para las que hay relaciones de materiales y operaciones.
Unidad preconfigurada 1 | La unidad preconfigurada del artículo para la que desea comparar la estructura. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Unidad preconfigurada 2 | La unidad preconfigurada del artículo para la que desea comparar la estructura. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Fecha | La fecha para la que desea comprobar la validez de los componentes de artículo. Si se selecciona la casilla de verificación Comprobar validez de componentes, puede especificar una fecha.
Comprobar validez de componentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar una fecha en el campo Fecha. ERP LN sólo compara las líneas de estructura que son efectivas para la fecha en el campo Fecha. Si más de dos números de secuencia para una línea de estructura son efectivos, sólo se visualiza el primero.