| Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000) |  |
| Utilice esta sesión para iniciar las sesiones para consultar la carga de un centro de trabajo compartido y para ver qué centros de trabajo secundarios comparten la capacidad de un centro de trabajo principal (una relación de centro de trabajo compartido ). Puede definir qué centros de trabajo secundarios comparten la capacidad de un centro de trabajo primario en la sesión Relaciones de centro de trabajo compartido (tirou3100m000). Para regenerar los datos de carga, ejecute la sesión Crear carga (tisfc0201m000) para la compañía del centro de trabajo primario y la compañía del centro de trabajo secundario. Puede cambiar las compañías en el menú Herramientas del Desktop Manager o el Explorador de menús. Para ver la carga del centro de trabajo compartido, en el menú Específico haga clic en: Carga centro trabajo compart. por semana para iniciar la sesión Carga de centro de trabajo compartido por semana (tisfc1508m000). Carga centro trabajo compartido por día para iniciar la sesión Carga de centro de trabajo compartido por día (tisfc1509m000). Listados Si selecciona Listar en el menú Archivo, puede iniciar las sesiones siguientes: Listar carga de centro de trabajo compartido por semana (tisfc1405m000) Listar carga de centro de trabajo compartido por día (tisfc1406m000) Nota Debe trabajar en la compañía del centro de trabajo principal cuando utilice esta sesión. Temas relacionados Centros de trabajo compartidos Cálculo de la capacidad básica diaria por unidad de recurso Cálculo de la capacidad básica semanal por unidad de recurso Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa
Campos | Descripción
Centro de trabajo principal compartido | Un centro de trabajo que no tiene ningún recurso físico y no se puede modelar en una ruta. Se utiliza para la planificación de capacidad y muestra las necesidades totales de capacidad de los centros de trabajo compartidos. En realidad, el trabajo se lleva a cabo en centros de trabajo secundarios compartidos, que pueden estar en la misma compañía logística o en otra diferente de la del centro de trabajo primario. Esto le permite planificar y llevar a cabo el trabajo en varias compañías logísticas diferentes (si define varios centros de trabajo secundarios) sin tener que utilizar órdenes de venta o de compra.
Compañía de centro de trabajo compartido | La compañía del centro de trabajo secundario.
Centro de trabajo secundario compartido | Un centro de trabajo operativo en el que se lleva a cabo el trabajo. El centro de trabajo secundario puede estar en una compañía logística diferente como el centro de trabajo primario al que está vinculado. Esto permite planificar el trabajo para un centro de trabajo en su propia compañía logística, pero llevarlo a cabo en una compañía logística diferente sin que deba utilizar órdenes de venta o de compra. Para cada centro de trabajo primario, puede tener varios centros de trabajo secundarios. Consulte centro de trabajo compartido.
Capacidad de porcentaje compartido | El porcentaje de capacidad del centro de trabajo primario que se asigna al centro de trabajo secundario. Puede definir esta relación del centro de trabajo compartido en la sesión Relaciones de centro de trabajo compartido (tirou3100m000). Nota Para la suma de las capacidades del centro de trabajo secundario, es posible sobrepasar el 100%, por ejemplo, para tener en cuenta las horas extras. Sin embargo, este no debería ser el procedimiento habitual. Temas relacionados Centros de trabajo compartidos
Capacidad de mano de obra normal | La capacidad normal del centro de trabajo primario expresada en horas de mano de obra. La capacidad normal se calcula desde los siguientes campos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000):
    Número de trabajadores	* Capacidad básica diaria por unidad de recurso
Capacidad de máquina normal | La capacidad normal del centro de trabajo primario expresada en horas de máquina. La capacidad normal se calcula desde los siguientes campos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000):
    Número de máquinas	* Capacidad básica diaria por unidad de recurso