| Valores posibles |  |
| Nuevo El estatus inicial de MBC. Congelado La definición de MBC finaliza y espera hasta la siguiente acción. Aprobado por ingeniería MBC satisface sus necesidades de ingeniería y se puede utilizar para efectuar cambios en las revisiones de estructuras de ingeniería y de artículo de ingeniería. Aprobado por fabricación MBC satisface sus necesidades de fabricación y se puede utilizar para copiar revisiones de artículo de ingeniería y estructuras de ingeniería en el entorno de fabricación. Un MBC primero debe tener el valor Aprobado por ingeniería antes de que pueda aprobarse para fabricación. Cancelado El MBC no se utiliza. Finalizado El MBC se ha utilizado para copiar revisiones de artículo de ingeniería y estructuras de ingeniería en el entorno de fabricación. |