| Configurar métodos de inspección para materiales |  |
| Configurar métodos de inspección para materiales Si se ha seleccionado la casilla de verificación QMS implementado para Material (BOM) de la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede utilizar el paquete Control de Calidad para comprobar los materiales de las órdenes de fabricación. Puede definir las necesidades de calidad de cada material en el paquete Control de Calidad. Si selecciona la casilla de verificación Material (BOM) en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede hacer zoom a la sesión Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000) desde la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Puede elegir entre dos métodos que determinan las interacciones entre el módulo Control de planta y el paquete Control de Calidad en relación con los materiales: Los materiales se inspeccionan, pero las órdenes de inspección no tienen un efecto directo sobre las órdenes de fabricación (método A). Debe inspeccionar los materiales antes de entregarlos a una orden de fabricación (método B). El campo Método de bloqueo para inspecciones de la sesión Órdenes estándar por origen (qmptc1120m000) determina cuál de los métodos mencionados anteriormente se utilizará. ERP LN aplica el método A si el campo Método de bloqueo para inspecciones tiene el valor Continuar. ERP LN aplica el método B si el campo Método de bloqueo para inspecciones tiene el valor Bloquear. ERP LN determinará el valor de estos campos según los datos que especifique en estas sesiones: Combinaciones de calidad (qmptc0111m000) Órdenes específicas por origen (qmptc0149m000) Temas relacionados Uso de QM para operaciones de fabricación Uso de QM para productos de órdenes de fabricación Uso de QM para materiales de órdenes de fabricación |