| Operaciones subcontratadas por orden (tisfc2510m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar las operaciones subcontratadas por orden de fabricación. Puede ver más detalles sobre las operaciones haciendo doble clic en una operación para iniciar la sesión de detalles Operaciones subcontratadas por orden (tisfc2110s000). Puede planificar subcontratar operaciones al definir la ruta de las operaciones o puede optar por subcontratar una operación más tarde en la sesión Subcontratar operaciones (tisfc2210m000). Temas relacionados Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material Usar una sesión de resumen Mantener registros en una sesión de resumen
Campos | Descripción
Orden de fabricación | El número de orden de la operación de subcontratada.
Orden de fabricación | El estatus de la orden de la orden de fabricación.
Operación | El número de secuencia de la operación que llevará a cabo el subcontratista.
Centro trab | El centro de trabajo en el que se ejecuta la operación.
Centro trab | La descripción del centro de trabajo donde se lleva a cabo la subcontratación.
Cantidad devuelta de subcontratación | La cantidad que ha registrado como recibida del subcontratista en la sesión Orden de compra - Líneas (tdpur4501m000).
Subcontratista | El subcontratista planificado para llevar a cabo la orden de fabricación.
Fecha de inicio de preparación+ejecución | La fecha de inicio de la operación. La fecha de inicio de la operación se copia desde las órdenes planificadas (que se generan en Planificación Empresarial ) cuando las órdenes se transfieren de Planificación Empresarial a Control de planta. Si especifica una orden en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000), el valor del campo actual se calcula utilizando el tiempo de ciclo (según el método de planificación).
Fecha de inicio de resto | La fecha en la que planifica iniciar la operación o, si ésta ya se ha iniciado, la fecha en la que planifica reanudarla. Puede elegir si ERP LN utiliza la cantidad restante de la orden o los tiempos ya contabilizados para calcular la cantidad de trabajo que se ha efectuado, cambiando el campo Método de cálculo de tiempo restante de fabricación en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000).
Fecha de inicio de movimiento | La primera fecha en la que puede finalizar la operación subcontratada. Se calcula restando el tiempo inactivo del número de días del tiempo de fabricación restante después de la fecha de inicio de resto.