| Líneas de montaje (tiasl1530m000) |  |
| Utilice esta sesión para mostrar y definir los datos generales y de cálculo de costos de una línea de montaje. Los datos de cálculo de costos se definen en el Control de línea de montaje (LAC), en Configurador. Las líneas de montaje constan de una serie de segmentos de línea. Los segmentos, a su vez, constan de un colchón y de una o más estaciones de línea, hasta el colchón siguiente. El calendario que está vinculado al Código de calendario, junto con el Tipo de disponibilidad definido en los parámetros de ASC, determina la jornada laboral de la línea de montaje. Puede ver qué segmentos de línea pertenecen a la línea de montaje en la sesión Línea de montaje - Segmentos de línea (tiasl1541m000). Puede ver qué estaciones de línea pertenecen a la línea de montaje en la sesión Segmento de línea - Estaciones (tiasl1550m000). Opciones de menú El menú Específico contiene varias opciones para iniciar las sesiones siguientes relacionadas con las líneas de montaje: Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000) Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000) Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000) Decalar órdenes de estación de línea (tiasl4230m000) Depurar datos ASC independientes de estado (tiasl1210m000) Depurar datos ASC dependientes de estatus (tiasl1200m000) Depurar y renumerar secuencias (tiasl4201m000) Línea de montaje - Segmentos de línea (tiasl1541m000) Línea de montaje - Estatus (tiasc7520m000) Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000) Línea de montaje - Carga de línea (tiasl3500m000) Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000) Las opciones del menú Archivo le permiten iniciar las sesiones de listado siguientes: Listar estructura de línea de montaje (tiasl1430m000) Listar cálculo costos por orden montaje o línea montaje (tiasc7411m000) Listar asientos contables por línea de montaje (tiasc7414m000) Temas relacionados Resumen de control de montaje Cálculo de costos de orden de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje
Campos | Descripción
Línea de montaje | Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro.
Línea de montaje | Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro.
Compañía | Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía. Según el tipo de datos que controle la compañía, ésta puede ser: Una compañía logística. Una compañía contable. Una compañía logística y contable. En una estructura multiplanta, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y ésta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.
Código de calendario | El calendario, junto con el tipo de disponibilidad que está definido en los parámetros, que define los horarios de la línea de montaje. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible.
Gestión de transferencias OEC | Cómo se efectúa la transferencia de OEC. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Transferencias OEC en el módulo Control de montaje (ASC)
Componente de costo de material | Seleccione los componentes de costo que desea utilizar para los costos de material en esta línea de montaje. Todos los costos de material se añaden a este componente de costo. Los costos de material de las piezas de montaje se pueden almacenar de acuerdo con muchos componentes de costo diferentes. Cada pieza de montaje puede tener un componente de costo diferente. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje
Componente de costo de operación | Seleccione los componentes de costo que desea utilizar para los costos de operación en esta línea de montaje. Los costos de operación se almacenan en este componente de costo. Puede tener costos de operación relacionados con las operaciones de montaje y costos de operación relacionados con las operaciones para fabricar las piezas de montaje. Los costos de operación de las piezas de montaje se pueden almacenar en muchos componentes de costo diferentes si no se han acumulado. Todas las operaciones se acumulan al componente de este campo. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje
Componente de costo de recargo | Seleccione los componentes de costo que desea utilizar para los costos generales en esta línea de montaje. Los costos de recargo se almacenan en este componente de costo. Puede tener costos de recargo que estén relacionados con las operaciones de montaje y con el material, así como costos de recargo relacionados con las actividades en la línea de montaje. El último es el recargo de línea. Los costos de recargo de las piezas de montaje y las operaciones se pueden almacenar en muchos componentes de costos diferentes si no se han acumulado. Todos los costos de recargo se acumulan al componente de este campo. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje
Departamento de cálculo | Muestra la estación de línea que desea utilizar como departamento de cálculo para esta línea de montaje. En Control de montaje (ASC), esta estación de línea se utiliza sólo con fines administrativos. Después de que se cierre la línea de montaje final de las órdenes de montaje, la OEC se transfiere al departamento de cálculo. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Transferencias OEC en el módulo Control de montaje (ASC)
Comandos | Descripción
Validar líneas de montaje | Haga clic para iniciar la sesión Validar líneas de montaje (tiasl1230m000).
Actualizar líneas de montaje | Haga clic para iniciar la sesión Actualizar líneas de montaje (tiasl1231m000).
Cerrar... | Haga clic para iniciar la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000).
Crear asignaciones de pieza de montaje... | Haga clic para iniciar la sesión Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000).
Necesidades de posconsumo... | Haga clic para iniciar la sesión Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000).
Decalar órdenes de estación de línea... | Haga clic para iniciar la sesión Decalar órdenes de estación de línea (tiasl4230m000).
Depurar datos ASC independientes de estatus... | Haga clic para iniciar la sesión Depurar datos ASC independientes de estado (tiasl1210m000).
Depurar datos ASC dependientes de estatus... | Haga clic para iniciar la sesión Depurar datos ASC dependientes de estatus (tiasl1200m000).
Línea de montaje - Segmentos de línea | Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Segmentos de línea (tiasl1541m000).
Estatus de línea de montaje | Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Estatus (tiasc7520m000).
Órdenes de montaje por fecha | Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000).
Carga de línea de montaje | Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Carga de línea (tiasl3500m000).
Asignaciones | Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000).
Depurar y renumerar secuencias... | Haga clic para iniciar la sesión Depurar y renumerar secuencias (tiasl4201m000).
Estructura de componente de costo efectiva | Haga clic para iniciar la sesión Estructura componente de costo efectivo por línea montaje y artículo (ticpr3161m000).
Generar mensajes sumin. AP (períodos cong.)... | Haga clic para iniciar la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000).