| Carga de centro de trabajo por semana (tisfc1501m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar el resumen de la carga de capacidad de un centro de trabajo durante una semana. Puede ver las órdenes planificadas y el tiempo y los materiales que se espera que utilicen. Listados Si selecciona Listar en el menú Archivo, puede iniciar las sesiones siguientes: Listar carga de centro de trabajo por semana (tisfc1402m000). Listar carga de centro de trabajo compartido por semana (tisfc1405m000), si el centro de trabajo es un centro de trabajo secundario que está vinculado a un centro de trabajo primario, y el centro de trabajo secundario está en la misma compañía logística que el centro de trabajo primario. Listar carga relativa de centro de trabajo (tisfc1404m000). Listar cobertura financiera de centros de trabajo (tisfc1409m000). Nota Si desea ver la carga planificada de todos los centros de trabajo normales, puede utilizar la sesión Carga por semana (tisfc1502m000). Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Cómo calcular la capacidad disponible Usar una sesión de resumen Mantener registros en una sesión de resumen Centros de trabajo compartidos
Campos | Descripción
Centro de trabajo | El centro de trabajo para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas para esa semana. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000).
Total de horas | El número total de horas de mano de obra para todas las órdenes de fabricación que se han planificado llevar a cabo en el centro de trabajo. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra
Año de fabricación | El año para el que desea consultar los datos sobre la carga planificada del centro de trabajo.
Capacidad normal | La capacidad promedio de una máquina o centro de trabajo que se utiliza como base para la carga de capacidad. La capacidad normal de las personas del centro de trabajo se calcula del modo siguiente:
    Capacidad normal = Número de trabajadores * Capacidad básica semanal por unidad de recurso
El Número de trabajadores y la Capacidad semanal [horas] se especifican en la sesión de detalles Centros de trabajo (tirou0101m000).
Semana de fabricación | La semana para la que desea ver la capacidad planificada para el centro de trabajo.
Capacidad disponible | La capacidad total disponible para un día o una semana, normalmente basada en el calendario del centro de trabajo. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Día | La fecha para la que desea ver las demandas planificadas para el centro de trabajo.
Orden de fabricación | El número de la orden de fabricación.
Artículo | El artículo fabricado en la operación.
Artículo | La descripción del artículo fabricado en la operación.
Máquina | La máquina en la que se lleva a cabo la operación.
Cantidad planificada | La cantidad de artículos que planea producir en esta operación en el centro de trabajo en esta fecha, incluidos los artículos perdidos por merma y el bajo rendimiento.
Operación | El código de la operación llevada a cabo en el centro de trabajo.
Ubicación física | La ubicación donde se procesa la orden.
Grupo de órdenes SFC | El grupo de órdenes al que pertenece la orden. Temas relacionados Agrupación de órdenes
Total de horas | El número total de horas de máquina para todas las órdenes de fabricación que se han planificado llevar a cabo en el centro de trabajo. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra
Capacidad normal | La capacidad promedio de una máquina o centro de trabajo que se utiliza como base para la carga de capacidad. La capacidad normal de las máquinas del centro de trabajo se calcula del modo siguiente:
    Capacidad normal = Número de máquinas * Capacidad básica semanal por unidad de recurso
El Número de máquinas y la Capacidad semanal [horas] se especifican en la sesión de detalles Centros de trabajo (tirou0101m000).
Capacidad disponible | La capacidad total en horas de máquina que se planifica que estará disponible en el centro de trabajo. La capacidad disponible se calcula de la forma siguiente:
    Número de máquinas * Número disponible de horas según el calendario del centro de trabajo (teniendo en cuenta el porcentaje de capacidad definido para el calendario)
Comandos | Descripción
Planificación de fabricación | Inicia la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000).
Crear carga | Inicia la sesión Crear carga (tisfc0201m000), en la que puede actualizar los planes del módulo Planificación Empresarial. Todos los datos de carga se borran y se regeneran mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Seleccione Automático en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) antes de utilizar esta opción.