| Variables de proceso por operación (fase) (tisfc0132m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar y modificar las variables de proceso vinculadas a una orden de fabricación relacionada con una operación específica o con una combinación específica de operación/fase de operación. Si el valor del campo Fase de operación es 0 (cero), las variables de proceso que se muestran están directamente vinculadas a la operación. Nota Si desea consultar o modificar todas las variables de proceso vinculadas a una orden de fabricación, independientemente de la operación o de la fase de operación, utilice la sesión Variables de proceso por orden de fabricación (tisfc0131m000). Temas relacionados Microruta
Campos | Descripción
Orden de fabricación | Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada.
Orden | El estatus asignado a una orden de fabricación, que indica en qué grado se ha procesado una orden de fabricación. Por ejemplo, Planificado, Documentos listados o Lanzado.
Operación | Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo.
Fase de operación | Una suboperación conectada a una operación de rutas. Una fase de operación puede contener información como por ejemplo, instrucciones, información de proceso e información de herramientas. Si el valor de este campo es 0 (cero), las variables de proceso que se muestran están directamente vinculadas a la operación.
Variable de proceso | Una configuración o un valor de entrada relacionado con una máquina, una herramienta o una calidad de proceso que resulta importante para llevar a cabo una operación o una fase de operación. Por ejemplo, profundidad y velocidad de corte y temperatura.
Límite de control superior | El valor máximo permitido de la variable de proceso.
Límite de control inferior | El valor mínimo permitido de la variable de proceso.
Valor objetivo | El valor objetivo de la variable de proceso.
Desviación de valor objetivo | La forma en la que se determinan los límites de control inferior y superior de la variable de proceso. Nota El valor objetivo, la desviación y la forma en que se determina la desviación se definen en la sesión de detalles Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000).
Valor obj. | La unidad en la que se mide la variable de proceso.
Límite de control inferior | La unidad o porcentaje en el que se mide la variable de proceso.
Límite de control superior | La unidad o porcentaje en el que se mide la variable de proceso.
Operación | El estatus asignado a una operación. Por ejemplo, Planificada, Preparado para empezar o Terminada. Este estatus indica el grado de progreso de una operación.