| Cálculo de cantidades estimadas |  |
| Las cantidades estimadas de materiales de una orden de fabricación se calculan de la forma siguiente: La cantidad explosionada se calcula según la estructura y la cantidad pedida. Se determina la cantidad planificada de entrada. La cantidad estimada se calcula según la cantidad neta, la cantidad planificada de entrada y la cantidad o el porcentaje de merma definidos para el material. Cantidad explosionada La cantidad explosionada se basa en la cantidad neta de la estructura. Por ejemplo, según la estructura se necesitan 20 tornillos para fabricar una caja. Se piden 30 cajas. Por consiguiente, la cantidad explosionada es 600 (=20x30) tornillos. Cantidad planificada de entrada La cantidad estimada de material se basa en la cantidad planificada de entrada de la operación vinculada al material. Si la orden de fabricación no tiene ninguna operación, la cantidad planificada de entrada es, simplemente, la cantidad pedida en la orden de fabricación. El cálculo de la cantidad planificada de entrada se explica en el tema Cantidad planificada que se debe fabricar. Cantidad estimada La cantidad estimada se calcula con la fórmula siguiente:
    Cantidad estimada = (cantidad neta x (1+ porcentaje de merma/100%) + cantidad de merma) x factor de cantidad planificada
Donde: Cantidad neta: cantidad de material necesaria, sin contar merma ni rendimiento. Porcentaje de merma: factor de merma definido para el material de la estructura. Cantidad de merma: cantidad de merma definida para el material de la estructura. El factor de cantidad planificada se define con la fórmula siguiente:
    Factor de cantidad planificada = Cantidad planificada de entrada de operación actual/cantidad planificada de salida de última operación
Este cálculo se ilustra en Ejemplo de estimación de materiales. Temas relacionados Órdenes de fabricación para artículos de compra Merma Rendimiento Vinculación de materiales y operaciones |