| Carga por semana (tisfc1502m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar un resumen de la carga de capacidad para una semana. Puede ver, para cada orden, el tiempo y la cantidad planificados para ocupar un centro de trabajo y una máquina. Nota En la sesión Carga de centro de trabajo por semana (tisfc1501m000) puede ver la carga de capacidad semanal por centro de trabajo. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Centros de trabajo compartidos
Campos | Descripción
Año de fabricación | El año para el que desea ver el tiempo y la cantidad planificados.
Semana de fabricación | La semana para la que desea ver un resumen del tiempo y la cantidad planificados. El número de semana es la semana del año, donde la semana uno es la primera semana del año que contiene como mínimo cuatro días y en la que se asume que el lunes es el primer día de la semana.
Horas de mano de obra | Las horas de mano de obra necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra
Día | La fecha para la que desea ver la capacidad que se ha planificado.
Orden de fabricación | El número de orden para la operación planificada.
Operación | El número de secuencia de la operación. Las operaciones no tienen que seguir el orden del número de secuencia. Puede definir el orden en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000).
Centro de trabajo | El centro de trabajo donde se planifica que se lleve a cabo el trabajo. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000).
Cantidad planificada | La cantidad de artículos que planifica fabricar en esta operación en esta fecha, incluidos los artículos perdidos por merma y el bajo rendimiento.
Máquina | La máquina en la que se lleva a cabo la operación.
Horas de máquina | Las horas de máquina necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra
Comandos | Descripción
Planificación de fabricación | Inicia la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000).
Crear carga | Inicia la sesión Crear carga (tisfc0201m000), en la que puede actualizar los planes del módulo Planificación Empresarial. Todos los datos de carga se borran y se regeneran mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Este procedimiento no puede llevarse a cabo para los centros de trabajo de línea. Debe seleccionar Automático en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) antes de utilizar esta opción.