| Línea de montaje - Estatus (tiasc7520m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar una lista de todos los estatus de una línea de montaje por fecha. Estatus Las líneas de montaje pueden tener uno de estos dos estatus: Abierto Cerrado Asientos contables Cuando se cierra una línea de montaje, se realizan los asientos contables siguientes: Los recargos de línea se aplican a la OEC real. El resultado de fabricación se calcula y contabiliza. La OEC se transfiere al departamento de cálculo (sólo si la línea de montaje principal está cerrada). Nota Puede cerrar las líneas de montaje con la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000). Una línea de montaje cerrada se reabre automáticamente cuando se planifican órdenes nuevas para dicha línea. Temas relacionados Resumen de control de montaje Carga de estación de línea de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Cálculo de costos de orden de montaje Posconsumo de montaje
Campos | Descripción
Línea de montaje | Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro.
Fecha | La fecha en la que se ha cambiado el estatus.
Estatus de línea de montaje | Las líneas de montaje pueden tener uno de estos dos estatus: Abierto y Cerrado.