| Ejemplo: Calcular la capacidad disponible restante |  |
| El cálculo de la capacidad disponible restante de un recurso en un período específico es una de las fases del algoritmo de optimización para parámetros logísticos que usa ERP LN en el módulo Análisis y optimización de recursos de Planificación Empresarial. ERP LN usa la fórmula siguiente para calcular la capacidad disponible restante de un recurso:
    AC = (F - S) * (1 + (OP/100)) - ACR
Donde:
F | Capacidad total del recurso
S | Capacidad reservada para órdenes de fabricación
OP | 10% porcentaje de horas extras
ACR | Necesidades de capacidad adicionales
Ejemplo Supongamos que, para un recurso específico, tenemos los datos siguientes:
F: | 500 horas
S: | 100 horas
OP: | 10%
ACR: | 320 horas
Entonces, el cálculo de la capacidad disponible restante es:
    AC = (F - S) * (1 + (OP/100)) - ACR = (500 - 100) * (1 + 10/100)) - 320 = (400 * 1.1) - 320 = 440 - 320 = 120
Esto significa que al recurso correspondiente le quedan 120 horas de capacidad disponible. Temas relacionados Algoritmo de optimización para parámetros logísticos |