| Validar configuración de subcontratación de operaciones de ruta (tirou1215m000) |  |
| Utilice esta sesión para validar rutas con operaciones de subcontratación. Los errores se imprimen en un listado. Comprobaciones La sesión comprueba la configuración de todas las operaciones realizadas en centros de trabajo para los que el Tipo de centro de trabajo es Centro de trabajo de subcontratación. Las comprobaciones que se realizan están determinadas por la casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Subcontratación sin soporte de flujo de material En caso de subcontratación sin soporte de flujo de material, ERP LN comprueba si se cumplen las condiciones siguientes: Para cada operación subcontratada, debe estar presente un artículo de tipo Servicio subcontratado en la sesión Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000). Deben existir tarifas de subcontratación para el centro de trabajo de subcontratación. Subcontratación con soporte de flujo de material En caso de subcontratación con soporte de flujo de material, ERP LN realiza estas comprobaciones: ERP LN comprueba los bucles de estructuras: en la ruta padre no se permiten subartículos. Si el artículo principal tiene subcontratación con flujo de material, ERP LN comprueba todos los niveles de estructura hasta que encuentra un fantasma, para el que el valor Subcontratación con soporte de flujo de material sea "No". ERP LN comprueba a continuación la ruta de este fantasma y busca, en un nivel superior de la estructura, el siguiente fantasma. Se realizan las siguientes comprobaciones: Nota: En el caso de rutas de configuración que no sean estándar, sólo se realizan estas comprobaciones si selecciona Específico en el campo Configuración y si la operación es válida para la Unidad preconfigurada seleccionada. Deben existir tarifas de subcontratación para el centro de trabajo de subcontratación. El campo Submontaje de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) debe tener un valor si la operación es una operación de subcontratación o si la siguiente operación es una operación de este tipo. Nota: esta regla no se aplica si no existe una próxima operación o si la próxima operación es una operación de subcontratación para el mismo subcontratista. Si la última operación de un artículo principal o ruta fantasma está subcontratada, el campo Almacén de submontaje de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) debe tener un valor. Cada artículo especificado como submontaje en el campo Submontaje de la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) debe tener un precio de costo y una estructura de precio de costo. Si un fantasma tiene una ruta estándar, el segmento de proyecto de submontajes definido en la ruta del fantasma debe estar vacío o ser igual que el segmento de proyecto del artículo terminado. Si una operación se realiza en un centro de trabajo de subcontratación, ese centro de trabajo debe tener un almacén en planta. Para el almacén en planta de un centro de trabajo de subcontratación al que se traslada un submontaje, el sistema de suministro del submontaje debe ser Sistema contr. por órdenes individuales. Si se ha definido un almacén de suministro de un submontaje o un almacén en planta de un centro de trabajo de subcontratación, deben ser iguales que el almacén definido para el submontaje en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000).
Campos | Descripción
De artículo de fabricación | El rango de artículos para el que se validan las operaciones de ruta.
Rutas | El rango de rutas que se deben validar.
Configuración | Este campo determina si se valida la configuración estándar o una unidad preconfigurada específica.
Unidad preconfigurada | Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas.
Fecha de efectividad | La sesión valida la configuración que es efectiva en la fecha que especifique aquí.
Listar sólo errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión sólo lista los errores, si los hay. Las advertencias no se listan. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las advertencias también se listan.
Comandos | Descripción
Validar | Se inicia la validación.