| Materiales agotados y alternativos por estructura de ingeniería (tiedm2115m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los materiales agotados y los materiales alternativos para los materiales en una estructura de ingeniería (E-BOM). Para cambiar la prioridad de un material alternativo, seleccione la línea de material alternativo y haga clic en Aumentar prioridad o Disminuir prioridad Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales alternativos en estructuras Definir materiales alternativos
Campos | Descripción
Artículo de ing. | Un artículo en el proceso de desarrollo. Puede definir múltiples revisiones de un artículo de ingeniería. Normalmente, las revisiones más recientes todavía están en una fase de diseño o de prueba; puede que otra revisión se haya llevado a fabricación y que las revisiones más antiguas sean obsoletas. Un artículo normal sólo puede convertirse en sujeto a revisiones cuando se copia del módulo Gestión de datos de ingeniería.
Revisión | La revisión del artículo de ingeniería.
Estatus | El estatus de la revisión.
Unidad | La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico.
Cantidad de estructura | El número de artículos de fabricación al que se aplica una estructura de materiales. La cantidad de estructura permite especificar cantidades de artículos muy pequeñas como componentes de estructura. Ejemplo Necesita cantidades muy pequeñas de determinados colores para mezclar un litro de una pintura específica, Blanco algodón. Por consiguiente, se define una cantidad de estructura de 1.000 litros. Las cantidades de componente para la pintura pueden ser las siguientes:
Pintura Blanco algodón, 1.000 litros:
Blanco | 999 litros
Amarillo | 0,6 litros
Rojo | 0,2 litros
Azul | 0,2 litros
Posición de estructura de ingeniería | El número de posición de la línea de estructura de ingeniería. Es equivalente al número de posición de una estructura de fabricación, excepto en el hecho de que no existe número de secuencia. Un número de secuencia define los artículos que son válidos en fechas diferentes. Las revisiones pueden llevar a cabo esa función (definir los artículos que son válidos en fechas diferentes) para los artículos de ingeniería.
Componente | El componente de la revisión del artículo de ingeniería. El componente puede ser un artículo de ingeniería o un artículo estándar.
Posición | Identificación del registro de material alternativo.
Prioridad alternativa | La prioridad alternativa determina qué alternativa seleccionará ERP LN primero. Valores permitidos Agotar Este es un material obsoleto ( material agotado ) que debe agotarse primero. 1 La alternativa que se seleccionará si el stock del material estándar (y del material agotado, si lo hay) es insuficiente. 2 La alternativa que se seleccionará si el stock del material estándar y del primer material alternativo (y del material agotado, si lo hay) es insuficiente. 3, 4, 5, ... Materiales alternativos de prioridad menor. 9 El material alternativo de prioridad menor. Temas relacionados La búsqueda de materiales alternativos
Tipo de componente alternativo | El tipo de componente del material alternativo ( Artículo o Artículo de ingeniería ).
Artículo alternativo | El material alternativo.
Comandos | Descripción
Aumentar prioridad | Mueve la línea de material alternativo seleccionada a la siguiente prioridad mayor.
Disminuir prioridad | Mueve la línea de material alternativo seleccionada a la siguiente prioridad menor.
Listar materiales alternativos por estructura de ingeniería | Inicia la sesión Listar materiales alternativos por estructura de ingeniería (tiedm2415m000).