| Carga de centro de trabajo por día (tisfc1506m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar un resumen de la carga de capacidad de un centro de trabajo durante un día. Puede ver, para cada orden, el tiempo y la cantidad planificados. Listados Si selecciona Listar en el menú Archivo, puede iniciar las sesiones siguientes: Listar carga de centro de trabajo por día (tisfc1403m000). Listar carga de centro de trabajo compartido por día (tisfc1406m000), si el centro de trabajo es un centro de trabajo secundario que está vinculado a un centro de trabajo primario, y el centro de trabajo secundario está en la misma compañía logística que el centro de trabajo primario. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Cómo calcular la capacidad disponible Usar una sesión de resumen Centros de trabajo compartidos
Campos | Descripción
Centro de trabajo | El centro de trabajo para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas para ese día. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000).
Descripción | El centro de trabajo para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas para ese día. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000).
Capacidad normal | La capacidad promedio de una máquina o centro de trabajo que se utiliza como base para la carga de capacidad.
Fecha de fabricación | El día para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas.
Capacidad disponible | La capacidad disponible (horas) del empleado que trabaja en el centro de trabajo durante el día en cuestión. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Fecha de inicio | El inicio del período para el que desea ver la capacidad que se ha planificado.
Orden de fabricación | El código de la orden de fabricación planificada.
Artículo | El artículo fabricado en la operación.
Ruta | La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Nota Si no se muestra ninguna ruta, no se definen costos estimados de fabricación para la orden de fabricación.
Operación | El código de la operación planificada para el centro de trabajo.
Máquina | La máquina en la que se lleva a cabo la operación.
Cantidad planificada | La cantidad de artículos que planifica fabricar en esta operación en esta fecha, incluidos los artículos perdidos por merma y el bajo rendimiento.
Horas de mano de obra | Las horas de mano de obra necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra
Ubicación física | La ubicación donde se procesa la orden.
Grupo de órdenes SFC | El grupo de órdenes al que pertenece la orden. Temas relacionados Agrupación de órdenes
Horas de máquina | Las horas de máquina necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra
Capacidad normal | La capacidad promedio de una máquina o centro de trabajo que se utiliza como base para la carga de capacidad.
Capacidad disponible | La capacidad disponible (horas) de la máquina que se utiliza en el centro de trabajo durante el día en cuestión. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Comandos | Descripción
Planificación de fabricación | Inicia la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000).
Crear carga | Inicia la sesión Crear carga (tisfc0201m000), en la que puede actualizar los planes del módulo Planificación Empresarial. Todos los datos de carga se borran y se regeneran mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Este procedimiento no puede llevarse a cabo para los centros de trabajo de línea. Seleccione Automático en el campo Método de actualización de carga diaria y Automático en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) para poder utilizar esta opción.