| Generar control de entrada/salida de máquina (tisfc3220m000) |  |
| Utilice esta sesión para generar los datos de entrada/salida para un rango de máquinas. Los datos que genera ERP LN están determinados por los siguientes campos en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000): Método de actualización de control de E/S: determina si el período de destino es un número de semanas o un número de días. Número de períodos para generar datos de E/S: determina cuántos días o semanas contiene el período de destino. Incluir finalizaciones parciales (predeterminado): determina si ERP LN tiene o no en cuenta las operaciones de ruta que sólo están parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Sesiones relacionadas Puede borrar datos que ya no necesite con la sesión Borrar control de entrada/salida de máquina (tisfc3222m000). Puede generar datos de entrada/salida para centros de trabajo con la sesión Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000). Temas relacionados Control de entrada/salida
Campos | Descripción
Máquina | La primera de un rango de máquinas para el que desea calcular los datos de entrada/salida.
Máquina | La última de un rango de máquinas para el que desea calcular los datos de entrada/salida.
Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también considera las operaciones de ruta que se registran como parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN sólo considera las operaciones de ruta que se registran como totalmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Puede establecer el valor predeterminado para la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000).