| Artículo - Rutas (tirou1101m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar, definir y mantener códigos de ruta para rutas específicas de artículos y rutas estándar. Puede definir varias rutas mediante la asignación de diversos códigos de ruta a un artículo. En los artículos RPT y en cada ruta definida para dichos artículos, se determina el centro de trabajo (que es el cuello de botella de la ruta en cuestión). También se determina la tasa de producción para la operación de cuello de botella. Nota Debe tener un código de ruta igual que sea igual al código especificado en el campo Rutas predeterminadas de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000). ERP LN utiliza ese código de ruta como valor predeterminado, a menos que sea aplicable una ruta dependiente de la cantidad de la orden. Temas relacionados Especificar una ruta Lugar y funciones de operaciones Ruta estándar Rutas dependientes de cantidad de orden Selección de rutas para calcular costos
Campos | Descripción
Artículo de fabricación | El artículo generado por la ruta. Si este campo está vacío, la ruta definida en esta sesión es una ruta estándar. Temas relacionados Ruta estándar
Ruta | La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. El código de ruta identifica la hoja de ruta que ERP LN debe listar para órdenes de fabricación que utilizan la ruta correspondiente. Las rutas múltiples (alternativas) son posibles para cada artículo estándar de fabricación. La selección de una ruta puede depender de la cantidad de la orden ( Ruta dependiente de cantidad de la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) ).
Ruta estándar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la secuencia de la operación se vincula a una ruta estándar y puede aplicarse a varios artículos. El campo Código de ruta estándar contiene el código de ruta estándar. Temas relacionados Ruta estándar
Código de ruta estándar | Si la casilla de verificación Ruta estándar está seleccionada, este campo debe contener un código de ruta estándar. Temas relacionados Ruta estándar
Unidad de ruta | La cantidad del artículo de fabricación en el que se basa la ruta. Una cantidad de rutas permite incluir tiempos de operación muy cortos en la ruta de un artículo. Ejemplo
Cantidad de rutas | 100
Tiempo de ciclo | 60 minutos
En un período de tiempo de 60 minutos, se fabrican 100 artículos. Por lo tanto, el tiempo de operación de un artículo es de 0,6 minutos. Si selecciona la casilla de verificación Ruta estándar, ERP LN muestra la cantidad de ruta predeterminada para la ruta estándar seleccionada. Esta cantidad de ruta sólo puede cambiarse una vez deseleccionada la casilla de verificación Ruta estándar.
Unidad de ruta | La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
Hasta cantidad de orden | La cantidad máxima de la ruta. Según la cantidad de la orden, ERP LN determina una secuencia de operación. Temas relacionados Especificar una ruta Rutas dependientes de cantidad de orden
Hay excepciones | se vinculan las Si esta casilla de verificación está seleccionada, excepciones a esta ruta. En otras palabras, la ruta está controlada por la unidad preconfigurada. Si borra las excepciones de ruta en el módulo Preconfiguración de unidades, la casilla de verificación se desactiva. Nota No puede definir excepciones para una ruta estándar. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Zona de programación | Una parte o zona física de la línea de fabricación para la que se ha definido una programación de fabricación. Las zonas de programación se definen para artículos repetitivos. Temas relacionados Zona de programación
Centro de trabajo de cuello de botella | Para artículos RPT y para cada ruta definida, ERP LN determina el centro de trabajo de cuello de botella, que se muestra en este campo. El centro de trabajo de cuello de botella se determina seleccionando la opción Calcular cuello de botella... o bien ejecutando la sesión Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tasa de producción (tirou1201m000). Temas relacionados Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa
Centro de trabajo de cuello de botella corregido | Este campo se cumplimenta automáticamente con el valor del campo Centro de trabajo de cuello de botella, si la casilla de verificación Actualización automática está seleccionada. Puede especificar un centro de trabajo de cuello de botella diferente. Si lo hace, ERP LN utilizará los datos de ese nuevo centro de trabajo. Temas relacionados Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa
Tasa de producción | La tasa de producción calculada. Temas relacionados Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa
Tasa de producción Tarifa | El valor corregido de la tasa de producción. Esta tasa se utiliza en órdenes de planificación.
Fecha de último cálculo | El último día en que se calculó la tasa de producción.
Fecha de última modificación | El día en que se actualizó la tasa de producción del centro de trabajo de cuello de botella.
Actualización automática | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN cumplimenta automáticamente el campo Centro de trabajo de cuello de botella corregido y el campo Tasa de producción corregida con el centro de trabajo de cuello de botella y la tasa de fabricación que calcula. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el centro de trabajo que ha especificado en el campo Centro de trabajo de cuello de botella corregido tiene prioridad y anula el centro de trabajo de cuello de botella calculado por ERP LN.
/ | La unidad de tiempo en la que se expresa la tasa de producción.
Configuración estándar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la ruta forma parte de la configuración estándar de un artículo. Los costos relacionados con la ruta se incluyen en el precio de costo estándar. Si se deselecciona la casilla de verificación Configuración estándar, la ruta no forma parte de la configuración estándar de un artículo. Los costos relacionados con la ruta no se incluyen en el precio de costo estándar. La casilla de verificación Configuración estándar, combinada con la configuración de la casilla de verificación Válido en la sesión Excepciones (tcuef0105m000), indica si se utiliza la ruta para una unidad preconfigurada específica. Si la casilla de verificación Configuración estándar está seleccionada y la casilla de verificación Válido no está seleccionada para una excepción vinculada con la ruta, dicha ruta se omitirá para una unidad preconfigurada o un requisito específicos. Si la casilla de verificación Configuración estándar no está seleccionada y la casilla de verificación Válido está seleccionada para una excepción vinculada con la ruta, dicha ruta se añadirá para una unidad preconfigurada o un requisito específicos. Nota Si la ruta tiene excepciones anexas, pero no desea usar las excepciones, por ejemplo, para vender piezas de recambio o para un artículo terminado que no tenga unidad preconfigurada, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Temas relacionados Resumen de preconfiguración de unidades
Comandos | Descripción
Copiar... | Inicia la sesión Copiar rutas (tirou2201m000).
Calcular cuello de botella... | Inicia la sesión Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tasa de producción (tirou1201m000). Consulte Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa.
Eliminar tiempos de cola, espera y movimiento | Inicia la sesión Eliminar tiempos de cola, espera y movimiento (tirou1220m000).
Operaciones | Inicia la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000).
Relaciones de ruta fantasma | Inicia la sesión Relaciones de ruta fantasma (tirou1103m000).
Excepciones | Inicia la sesión Excepciones (tcuef0105m000).