| Regroupement d'ordres |  |
| Un groupe d'ordres SFC est un groupe d'ordres de fabrication défini par l'utilisateur. Vous pouvez ajouter les ordres de fabrication individuellement ou spécifier des critères assurant le groupement des ordres dotés de caractéristiques communes. Une fois le groupe constitué, vous pouvez l'employer pour exécuter simultanément des opérations sur tous les ordres de fabrication appartenant à ce groupe, par exemple, déclarer les ordres achevés, imprimer les documents d'ordres ou fermer les ordres. Avantages des groupes d'ordres SFC Le regroupement de vos ordres de fabrication dans un groupe d'ordres SFC vous permet de gérer plus efficacement vos données dans ERP LN- Par exemple, vous pouvez déclarer achevé tout un groupe d'ordres de fabrication en une seule opération. L'organisation de votre fabrication à l'aide de groupes d'ordres SFC vous aidera en outre à augmenter l'efficacité au niveau de l'atelier. Par exemple, vous pouvez accroître l'utilisation des matières ou minimiser les changements d'outils. Si tous les ordres faisant appel au même outillage sont regroupés, vous n'aurez pas besoin de changer d'outils aussi souvent. Vous pouvez aussi visualiser l'emplacement physique où une tâche est exécutée pour tous les ordres de fabrication d'un groupe. L'efficacité peut aussi être améliorée au niveau de l'administration. Par exemple, tous les besoins en matières peuvent être imprimés sur un même état pour tout le groupe d'ordres. Comment regrouper des ordres de fabrication Les groupes d'ordres SFC peuvent provenir de deux sources : ils peuvent avoir été transférés depuis l'application Planification d'entreprise (CP); pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Regroupement des ordres dans Enterprise Planning. ils peuvent avoir été créés dans le module Pilotage de l'atelier. Vous trouverez plus de détails dans la suite de cette rubrique. Comment créer un groupe d'ordres SFC La session Création d'un groupe d'ordres de fabrication (tisfc3250m000) permet de définir les critères selon lesquels les ordres sont regroupés. Vous pouvez ajouter les ordres au groupe individuellement. Les ordres peuvent être regroupés selon toute une variété de critères : ordres appartenant au même groupe de gammes, ordres traités dans le même magasin d'en-cours ou ordres dont la Date de livraison planifiée est la même. Vous pouvez regrouper les ordres par produit fini ou par composant. Vos critères de regroupement dépendront de la façon dont vous envisagez d'utiliser le groupe d'ordre. Par exemple, pour déclarer achevées les opérations de tous les ordres de fabrication d'un groupe, vous devez sélectionner des critères liés à la gamme. En revanche, si vous utilisez des groupes d'ordres pour la sortie des matières, il sera plus logique de regrouper les ordres qui possèdent les mêmes composants. Quand vous cliquez sur Créer un groupe depuis la session Création d'un groupe d'ordres de fabrication (tisfc3250m000), la session Affectation d'ordres de fabrication au groupe d'ordres SFC (tisfc3151s000) démarre. Cette session vous permet de parfaire votre sélection : vous pouvez accepter ou rejeter certains ordres. Une fois votre sélection terminée dans la session Affectation d'ordres de fabrication au groupe d'ordres SFC (tisfc3151s000), vous pouvez afficher le contenu des groupes d'ordres dans la session Groupe d'ordres de fabrication - Ordres de fabrication (tisfc0501m100). Par la suite, vous pouvez aussi employer la session Groupe d'ordres de fabrication - Ordres de fabrication (tisfc0501m100) pour supprimer des ordres ; par exemple, pour supprimer les ordres qui ne passent pas avec succès le contrôle qualité et que vous ne vous pouvez donc pas déclarer achevés avec les autres ordres du groupe. Remarque Vous devez définir le numéro de série de groupe d'ordres et le groupe de séries par défaut dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Comment utiliser des groupes SFC. Vous pouvez traiter tous les ordres de fabrication d'un groupe d'ordres dans les sessions suivantes : Lancement des ordres de fabrication (tisfc0204m000) Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000) Impression du stock par ordre de fabrication (tisfc0416m000) Impression des ruptures par ordre de fabrication (tisfc0418m000) Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000) MàJ emplacement physique des groupes d'ordre de fabrication (tisfc0210m000) Post-consommation des matières et des heures (tisfc0220m000) Déclaration des opérations achevées par groupe d'ordres (tisfc0205m000) Déclaration globale des ordres achevés (tisfc0206m000) Génération de la proposition de sortie de stock (whinh4201m000) Lancement de la proposition de sortie de stock (whinh4202m000) Traitement de la proposition de sortie de stock (whinh4200m000) Générer liste de prélèvement (whinh4415m000) Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Regroupement des ordres dans Enterprise Planning Gestion d'ordres magasin |