| Programmes du segment (tiapl4500m000) |  |
| Cette session permet de calculer et d'afficher les programmes de segments. Les programmes de segments indiquent lorsque les pièces d'assemblage requises pour un segment de ligne donné doivent être fournies au magasin d'en-cours. Pour chaque segment d'une ligne, une plage de périodes de sortie de ligne est définie. Pour chaque période, une date est programmée pour définir le moment où les pièces d'assemblage sont requises. Toutefois, chaque variante de produit dont la date de sortie de ligne requise est comprise dans l'une de ces périodes nécessite ses pièces d'assemblage pour le segment concerné à cette date. Ces programmes présentent l'avantage de pouvoir déterminer les besoins en pièces d'assemblage directement depuis le programme, si seuls la date de sortie de ligne requise de la variante de produit et le segment des pièces d'assemblage sont connus. Effectuez la comparaison avec la procédure suivante, à exécuter si aucun programme de segment n'est utilisé : Déterminez le segment dans lequel une pièce est requise. Décalez le segment de ligne : calculez la durée entre le début du segment et la fin de la ligne d'assemblage de sortie. Calculez la date à laquelle la pièce d'assemblage est requise. Déterminez la période du plan à laquelle appartient cette date. Déterminez la date de livraison de la pièce, qui correspond à la date de début de la période du plan. Les programmes de segments sont utilisés pour une planification globale des besoins en pièces d'assemblage, en particulier dans un futur plus éloigné, à savoir la période suivant l'horizon figé de réservation, mais précédant l'horizon figé de la demande. Les programmes couvrent toutefois toute la période de l'horizon figé de la demande, y compris l'horizon de réservation figé. Remarque Afin d'éviter qu'une date ne puisse être programmée pour les variantes de produits dont la date de sortie de ligne requise est antérieure à la première période d'un segment, le champ Date de sortie de ligne planifiée De de la première période d'un segment est vide. Par conséquent, la date programmée de cette période s'applique à toutes les dates antérieures à la Date de sortie de ligne planifiée A. La signification des champs de la session en cours est la suivante : La Date de sortie de ligne planifiée A et la Date de sortie de ligne planifiée De indiquent les périodes définies pour les segments affichés dans le champ Segment de ligne. Une variante de produit dont la date de sortie de ligne requise est comprise dans cette période nécessite ses pièces d'assemblage pour le segment concerné à la Date programmée. Ces segments sont présents sur la Ligne d'assemblage affichée. Cette ligne d'assemblage est une ligne d'entrée pour la Ligne d'assemblage de sortie affichée si les codes de ces lignes sont différents. Si les codes sont identiques, la Ligne d'assemblage est elle-même la Ligne d'assemblage de sortie. Important! La session Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000) doit utiliser le programme le plus récent. Cette session met ainsi automatiquement à jour les segments en cas de modification affectant les programmes. Toutes les modifications ne peuvent toutefois pas être détectées automatiquement. Dans certains cas, vous devez mettre à jour le programme manuellement, à l'aide de la commande Mettre à jour du menu Spécifique de la session en cours ou en cochant la case Mettre à jour les programmes du segment dans la session Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000). Les programmes doivent être mis à jour manuellement dans les cas suivants : La structure de ligne a été modifiée. La définition des périodes de plan du scénario actuel a été modifiée, alors que la date de référence est inchangée. Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage Programmes du segment
Champs | Description
Ligne d'assemblage de sortie | Code de la ligne d'assemblage de sortie dont est issu le produit fini. La ligne d'assemblage de sortie est utilisée pour décaler les segments de lignes ; autrement dit, la durée entre le début d'un segment de ligne et la fin de la ligne d'assemblage de sortie est calculée.
Ligne d'assemblage | Ligne d'assemblage dont les besoins en pièces d'assemblage sont calculés, en fonction du programme de segment affiché dans cette session. Le segment de ligne affiché dans le champ Segment de ligne est un segment de cette ligne. Si le code de cette ligne est différent du code affiché dans le champ Ligne d'assemblage de sortie, la ligne est une ligne d'approvisionnement.
Segment de ligne | Segment de ligne pour lequel les besoins en pièces d'assemblage sont calculés, en fonction du programme de segment affiché dans cette session. Le segment est un segment de la ligne d'assemblage affichée dans le champ Ligne d'assemblage.
Date de sortie de ligne planifiée De | Date de début de la plage de dates définie pour le segment de ligne affiché. Une variante de produit dont la date de sortie de ligne requise est comprise dans cette plage requiert ses pièces d'assemblage pour le segment de ligne affiché à la date indiquée dans le champ Date programmée. Remarque La première période d'un segment ne possède pas de date de début. Dans ce cas, le champ en cours est vide. La Date programmée de l'enregistrement s'applique à tous les besoins en pièces d'assemblage jusqu'à la Date de sortie de ligne planifiée A.
Date de sortie de ligne planifiée A | Date de fin de la plage de dates définie pour le segment de ligne affiché. Une variante de produit dont la date de sortie de ligne requise est comprise dans cette plage requiert ses pièces d'assemblage pour le segment de ligne affiché à la date indiquée dans le champ Date programmée.
Date programmée | Date à laquelle sont requises les pièces d'assemblage utilisées pour le segment de ligne affiché, si la date de sortie de ligne requise de la variante de produit est comprise entre la Date de sortie de ligne planifiée A et la Date de sortie de ligne planifiée De.
Commandes | Description
Mettre à jour | Permet de mettre à jour les programmes de segments. La session Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000) doit utiliser le programme le plus récent ; elle met donc automatiquement à jour les segments en cas de modification affectant les programmes. Toutes les modifications ne peuvent toutefois pas être détectées automatiquement. Dans certains cas, vous devez mettre à jour le programme manuellement, à l'aide de la commande Mettre à jour ou en cochant la case Mettre à jour les programmes du segment dans la session Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000). Les programmes doivent être mis à jour manuellement dans les cas suivants : La structure de ligne a été modifiée. La définition des périodes de plan du scénario actuel a été modifiée, alors que la date de référence est inchangée.