| Etats de configuration (tcmcs0186m000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour les états de configuration. Si vous utilisez Supply Chain Scheduler intégré à ERP LN, vous pouvez faire appel aux états de configuration. Vous pouvez également utiliser des états de configuration à planifier avec des blocs d'ordres. Séquence planification La session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000) trie les nouveaux blocs d'ordres générés en fonction de la valeur du champ Séquence planification. Si vous ne renseignez pas le champ Séquence planification relatif à un état de configuration, le processus de planification des blocs d'ordres place cet état de configuration à la fin de la séquence. Exemple Supposons que vous définissiez les états de configuration suivants :
Etat de configuration | Séquence planification
Mélange personnalisé |
Jaune clair | 20
Marron foncé | 10
Blanc | 30
Les blocs d'ordres seront triés comme suit : Le bloc d'ordres relatif à l'état de configuration Marron foncé ( Séquence planification = 10) Le bloc d'ordres relatif à l'état de configuration Jaune clair ( Séquence planification = 20) Le bloc d'ordres relatif à l'état de configuration Blanc ( Séquence planification = 30) Le bloc d'ordres relatif à l'état de configuration Mélange personnalisé ( Séquence planification = Non défini) Rubriques liées Généralités sur les classes et caractéristiques de configuration dans ERP LN Définition de classes et caractéristiques de configuration Planification des blocs d'ordres
Champs | Description
Classe de configuration | Type de caractéristique de produit qui indique comment une machine doit être configurée pour produire l'article. La classe de configuration détermine le temps de changement d'un outil ou d'une machine entre deux opérations. Une classe de configuration comprend plusieurs états de configuration. Les temps de changement spécifiques peuvent être définis dans une matrice d'états de configuration. Exemple La couleur et l'épaisseur sont des exemples de classe de configuration. Si la couleur est la classe de configuration, les états de configuration peuvent être le rouge, le vert, le blanc, le noir, etc.
Etat de configuration | Caractéristique d'article liée à une opération. Selon l'état de configuration de deux opérations successives, le temps de changement de machine peut être plus ou moins long. Une série d'états de configuration constitue une classe de configuration. Exemple Si la classe de configuration est la couleur, le rouge, le vert, le blanc, le noir, etc., sont des exemples d'états de configuration.
Séquence planification | Numéro de séquence selon lequel la session Génération de la planification des blocs d'ordres (tisfc0251m000) établit la séquence de blocs d'ordres. Si vous ne renseignez pas ce champ, le processus de planification des blocs d'ordres place cet état de configuration à la fin de la séquence.