| Ordres d'assemblage |  |
| Les ordres d'assemblage sont créés pour les variantes de produit dont la date de sortie de ligne planifiée se situe dans l'horizon figé de l'ordre d'assemblage de la ligne d'assemblage de sortie. Les ordres d’assemblage sont créés par Planification de l’assemblage, mais sont stockés et exécutés dans Gestion de l’assemblage. Dans un environnement multisociété, les ordres d'assemblage sont créés pour chaque société. Les ordres d'assemblage ne peuvent être créés que pour les lignes d'assemblage actualisées, ce qui signifie que les lignes sont lancées pour utilisation dans le processus de fabrication. Statuts de l'ordre d'assemblage Un ordre d'assemblage peut avoir l'un des statuts suivants : Planifié Séquencé En cours A achever Achevé Fermé Annulé Avancement de l'ordre d'assemblage Lors de sa création initiale dans la session Génération des ordres d'assemblage (tiapl3201m000), un ordre d'assemblage reçoit le statut Planifié. C'est aussi à ce moment que les ordres d'assemblage du poste, les variantes de postes et les configurations échangeables sont générés. Les ordres d'assemblage du poste sont générés à la fois pour la ligne principale et pour les lignes d'approvisionnement de la même société. Vous devez avoir déjà défini la structure de ligne d'assemblages (segments et postes d'assemblage). L'ordre d'assemblage est Séquencé, comme indiqué à la rubrique Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage de l'aide en ligne. Une fois l'ordre séquencé, vous pouvez le lancer depuis le menu Spécifique de la session Tampon - Ordres d'assemblage (tiasl6520m000). Vous pouvez faire en sorte qu'une requête d'un autre poste d'assemblage, concernant un ordre, soit lancée au moyen de la session Requête lancée - Ordre d'assemblage sur poste (tiasc4200m000) (ou comme composante d'un workflow à l'aide de la session Définition de déclenchement de processus (tiasl8100m000) ). Quand le premier ordre d'assemblage de poste est déclaré achevé, le statut de l'ordre d'assemblage devient En cours. Vous pouvez déclarer un ordre d'assemblage de poste achevé dans la session Poste - Ordres d'assemblage (tiasl6510m000) ou dans la session Déclar. ordre assembl. poste achevée à l'aide du code-barres (tiasc2211m000). Si les ordres d'assemblage de poste sont déclarés achevés dans un ordre différent de celui de la séquence planifiée, ERP LN reprogramme automatiquement les ordres. Avant de pouvoir exécuter l'ordre d'assemblage, vous devez réserver des pièces d'assemblage. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de la session de détails Constitution de réservations de pièces d'assemblage (tiasc7240m000). Une fois lancés, les ordres peuvent être échangés, à condition qu'ils possèdent encore des configurations échangeables. Servez-vous de la session Echange de configurations (tiasl4240m000). A achever: si l'ordre d'assemblage est déclaré achevé, ERP LN lui attribue le statut A achever. Achevé: dès que Gestion des magasins (WH) termine la procédure d'entrée en stock pour les articles produits qui doivent être transférés en stock, l'ordre d'assemblage reçoit le statut Achevé. Une fois les ordres d'assemblage du poste déclarés achevés, vous pouvez Post-consommation d'assemblage leurs heures et leurs matières. Fermé: vous pouvez fermer les ordres d'assemblage au moyen de la session Clôture ordres d'assemblage (tiasc7210m000) (accessible depuis le menu Ligne d'assemblage - Assortiment de lignes (tiasc2501m000) Spécifique ). Quand vous fermez un ordre d'assemblage, ERP LN crée les écritures financières le concernant. Si cela s'avère impossible, ERP LN émet des messages d'erreur. Les imputations des transferts d'en-cours sont enregistrées dans le service de traitement des ordres associé à l'ordre d'assemblage. Articles sérialisés dans Gestion de l'assemblage La structure tel que conçu des lignes d'assemblage est générée quand vous confirmez la séquence de ligne. Si vous employez des articles sérialisés (si la case Sérialisé est cochée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) ), les numéros de série (par exemple, le numéro d'identification d'une automobile) sont générés à ce stade. Les actions suivantes, appliquées aux ordres d'assemblage, conditionnent le statut de la structure tel que conçu (c'est à dire, les numéros de série) des articles sérialisés de l'ordre d'assemblage : confirmation de la séquence, déclaration de l'ordre d'assemblage comme achevé, clôture de l'ordre d'assemblage, réouverture de l'ordre d'assemblage, annulation de l'ordre d'assemblage de poste achevé. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Constitution de réservations de pièces d'assemblage (tiasc7240m000) Variantes et ordres d'assemblage de poste Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Post-consommation d'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Stock rejeté |