| Paramètres Quality Management (qmptc0100m000) |  |
| Cette session permet de gérer les paramètres de l'application Contrôle de qualité (QM). Ces paramètres permettent de contrôler les principales fonctions de l'application Contrôle de qualité (QM) et d'intégrer cette dernière aux modules et aux autres applications. Onglets Origine Permet de sélectionner les origines comme base des contrôles qualité. Série Permet de sélectionner les groupes de séries et les numéros de série pour les numéros d'ordre de contrôle. Le champ Incrément pour lignes est par ailleurs sélectionné. Imprimer motifs de blocage Sélection de motifs de blocage pour Gamme (TI). Quand vous cochez la case Gamme (TI) de l'onglet Origine, vous devez renseigner cet onglet. Autres Options diverses, telles que le mode de saisie des données de test (par unité ou par caractéristique). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication
Champs | Description
Date d'application | Affiche la date et l'heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Description | Affiche la description du groupe de paramètres. Vous pouvez, par exemple, indiquer le motif de modification des paramètres.
Vente (SLS) | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée dans le module Gestion des ventes comme base des contrôles.
Vente (SLS) | Si cette case est cochée, vous pouvez employer les données des ordres spécifiques de contrôle qualité pour le module Gestion des ventes. Même si les données de base ont été modifiées après la planification de la commande client et qu'il n'existe pas de données d'ordres spécifiques de contrôle qualité, les ordres de contrôle d'un ordre spécifique demeurent inchangés.
Vente (SLS) | Affiche une option de type case à cocher qui permet d'indiquer comment doivent être utilisés les résultats du contrôle : Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Remarque Le champ QM uniquement recommandé de la session Combinaisons qualité (qmptc0111m000) permet d'ignorer les valeurs définies pour cette session.
Achat (PUR) | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée dans le module Gestion des achats comme base des contrôles.
Achat (PUR) | Si cette case est cochée, vous pouvez employer les données des ordres spécifiques de contrôle qualité pour le module Gestion des achats. Même si les données de base ont été modifiées après la planification de la commande fournisseur et qu'il n'existe pas de données d'ordres spécifiques de contrôle qualité, les ordres de contrôle d'un ordre spécifique demeurent inchangés.
Achat (PUR) | Affiche une option de type case à cocher qui indique comment doivent être utilisés les résultats du contrôle : Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Remarque Le champ QM uniquement recommandé de la session Combinaisons qualité (qmptc0111m000) permet d'ignorer les valeurs définies pour cette session.
Production(SFC) | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée dans le module Pilotage de l'atelier (SFC) comme base des contrôles.
Production(SFC) | Si cette case est cochée, vous pouvez employer les données des ordres spécifiques de contrôle qualité pour Pilotage de l'atelier (SFC). Même si les données de base ont été modifiées après la planification de l'ordre de fabrication et qu'il n'existe pas de données d'ordres spécifiques de contrôle qualité, les ordres de contrôle d'un ordre spécifique demeurent inchangés.
Production(SFC) | Affiche une option de type case à cocher qui indique comment doivent être utilisés les résultats du contrôle : Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Remarque Le champ QM uniquement recommandé de la session Combinaisons qualité (qmptc0111m000) permet d'ignorer les valeurs définies pour cette session.
Matière (BOM) | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée dans le module Nomenclature (BOM) comme base des contrôles.
Matière (BOM) | Si cette case est cochée, vous pouvez employer les données des ordres spécifiques de contrôle qualité pour Nomenclature (BOM). Même si les données de base ont été modifiées après la planification de l'ordre de fabrication et qu'il n'existe pas de données d'ordres spécifiques de contrôle qualité, les ordres de contrôle d'un ordre spécifique demeurent inchangés.
Matière (BOM) | Affiche une option de type case à cocher qui indique comment doivent être utilisés les résultats du contrôle : Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Remarque Le champ QM uniquement recommandé de la session Combinaisons qualité (qmptc0111m000) permet d'ignorer les valeurs définies pour cette session.
Gamme (TI) | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée dans le module Gestion des gammes (ROU) comme base des contrôles.
Gamme (TI) | Affiche une option de type case à cocher qui indique comment doivent être utilisés les résultats du contrôle : Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Remarque Le champ QM uniquement recommandé de la session Combinaisons qualité (qmptc0111m000) permet d'ignorer les valeurs définies pour cette session.
Transfert entre magasins | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée pour les contrôles lors des transferts entre magasins.
Transfert entre magasins | Si cette case est cochée, vous pouvez employer les données des ordres spécifiques de contrôle qualité pour les transferts entre magasins.
Transfert entre magasins | Affiche une case à cocher qui permet d'indiquer comment doivent être utilisés les résultats du contrôle : Si cette case est cochée, les résultats du contrôle sont une simple recommandation à l'intention de l'utilisateur ; ce dernier peut les écraser. Si cette case n'est pas cochée, les résultats du contrôle ont un caractère d'obligation ; l'utilisateur ne peut pas les écraser. Remarque Le champ QM uniquement recommandé de la session Combinaisons qualité (qmptc0111m000) permet d'ignorer les valeurs définies pour cette session.
Contrôles qualité des stocks | Si cette case est cochée, l'application Gestion de Qualité (QM) peut être employée pour les contrôles de qualité des stocks dans les magasins.
Groupe de séries | Affiche un champ qui permet de définir des groupes de séries pour la numérotation des ordres de contrôle. Pour chaque origine (par exemple, l'application Gestion des ventes ou Gestion des achats ), vous pouvez définir un numéro de série différent. Remarque Vous pouvez créer de nouveaux groupes de séries dans la session Groupes de séries (tcmcs0151m000) et les numéros de série associés dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle des ventes | Affiche les numéros de série des ordres du module Gestion des ventes. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle des achats | Affiche les numéros de série des ordres du module Gestion des achats. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle de la production | Affiche les numéros de série des ordres du module Pilotage de l'atelier. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle des matières | Affiche les numéros de série des ordres du module Nomenclatures. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle de la gamme | Affiche les numéros de série des ordres du module Gamme. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle du magasin | Affiche les numéros de série des ordres de contrôle du magasin. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Ordres de contrôle qualité des stocks | Affiche les numéros de série des ordres de contrôle qualité des stocks. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries
Incrément pour lignes | Affiche les numéros de position. Un numéro de position est automatiquement affecté lors de la génération des lignes d'ordre de contrôle qualité dans la session Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000). Dans ce champ, vous pouvez saisir l'incrément dont chaque numéro de position doit être augmenté.
Contrôles actifs | Affiche un champ dans lequel vous devez saisir un motif de blocage afin d'effectuer un blocage lors de l'opération pour les contrôles actifs du module Pilotage de l'atelier (SFC). Un contrôle est actif dans l'un des cas suivants : le statut de contrôle est Ouvert et la quantité d'ordre est différente de 0 ; le statut de contrôle est Actif. le statut de contrôle est Terminé. Les cases ci-après doivent être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Utiliser dans QM Bloquer la quantité achevée Bloquer la quantité rejetée Bloqué pour achèvement La case Bloquer la quantité à contrôler doit être désélectionnée pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000). Rubriques liées Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication
Contrôles inactifs | Affiche un champ dans lequel vous devez saisir un motif de blocage afin d'effectuer un blocage lors de l'opération pour les contrôles actifs du module Pilotage de l'atelier (SFC). Un contrôle est inactif lorsque son statut est Ouvert et que la quantité d'ordre est égale à 0. Les cases ci-après doivent être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Utiliser dans QM Bloquer la quantité achevée Bloquer la quantité rejetée Les cases ci-après ne doivent pas être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Bloquer la quantité à contrôler Bloqué pour achèvement Rubriques liées Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication
Contrôles traités | Affiche un champ dans lequel vous devez saisir un motif de blocage afin d'effectuer un blocage lors de l'opération pour les contrôles traités du module Pilotage de l'atelier (SFC). Un contrôle est traité lorsque son statut est Traité. Les cases ci-après doivent être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Utiliser dans QM Bloquer la quantité à contrôler Les cases ci-après ne doivent pas être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Bloquer la quantité achevée Bloquer la quantité rejetée Bloqué pour achèvement Rubriques liées Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication
Contrôles actifs | Affiche un champ dans lequel vous devez saisir un motif de blocage afin d'effectuer un blocage lors de l'achèvement de l'opération pour les contrôles actifs du module Pilotage de l'atelier (SFC). Un contrôle est actif dans les cas suivants : le statut de contrôle est Ouvert et la quantité d'ordre est différente de 0 ; le statut de contrôle est Actif. le statut de contrôle est Terminé. Les cases ci-après doivent être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Utiliser dans QM Bloquer la quantité à contrôler Bloqué pour achèvement Les cases ci-après ne doivent pas être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Bloquer la quantité achevée Bloquer la quantité rejetée Rubriques liées Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication
Contrôles inactifs | Affiche un champ dans lequel vous devez saisir un motif de blocage afin d'effectuer un blocage lors de l'achèvement de l'opération pour les contrôles non actifs du module Pilotage de l'atelier (SFC). Un contrôle est inactif lorsque son statut est Ouvert et que la quantité d'ordre est égale à 0, ou lorsque le statut de contrôle est Traité. Les cases ci-après doivent être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Utiliser dans QM Bloquer la quantité à contrôler Les cases ci-après ne doivent pas être cochées pour le motif de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000): Bloquer la quantité achevée Bloquer la quantité rejetée Bloqué pour achèvement Rubriques liées Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication
Saisie des données de test par | Affiche un paramètre qui indique le mode de saisie des données de test. par Caractéristique (dans la session Echantillon de données de test par caractéristique (qmptc1115m000) ) par Numéro de série (dans la session Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) )
Impression obligatoire des documents d'ordre de contrôle | Si cette case est cochée, la session Impression des ordres de contrôle (qmptc1400m000) est une étape obligatoire de la procédure de contrôle. Autrement dit, l'ordre de contrôle est bloqué jusqu'à l'impression des documents. Si cette case n'est pas cochée, la session Impression des ordres de contrôle (qmptc1400m000) est facultative.