| Article - Gammes (tirou1101m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de définir et de mettre à jour les codes Gamme pour des gammes spécifiques à des article ou standard. Vous pouvez définir plusieurs gammes en assignant à un article plusieurs codes Gamme. Le centre de charge (correspondant au goulet d'étranglement de la gamme en question) est déterminé pour les articles RPT et chaque gamme définie pour ces articles. La cadence de production de l'opération goulet d'étranglement est également déterminée. Remarque Le code Gamme doit être identique à celui du champ Gamme par défaut de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). ERP LN utilise ce code Gamme par défaut, à moins qu'une gamme proportionnelle ne soit applicable. Rubriques liées Saisie d'une gamme Lieu et fonctions des opérations Gamme standard Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre Sélection d'une gamme pour le calcul des coûts
Champs | Description
Article fabriqué | Article produit par la gamme. Si ce champ est vide, la gamme qui est définie dans cette session est une gamme standard. Rubriques liées Gamme standard
Gamme | Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Le code Gamme identifie la gamme d'opérations que ERP LN doit imprimer pour les ordres de fabrication faisant appel à cette gamme. Plusieurs gammes sont possibles pour chaque article standard fabriqué. La sélection d'une gamme peut dépendre de la quantité d'ordre ( Gamme proportionnelle à la quantité de la session Articles - Production (tiipd0101m000) ).
Gamme standard | Si cette case est cochée, la séquence d'opérations est associée à une gamme standard et peut s'appliquer à plusieurs articles. Le champ Code Gamme standard contient le code Gamme standard. Rubriques liées Gamme standard
Code Gamme standard | Si la case Gamme standard est cochée, le champ doit contenir un code Gamme standard. Rubriques liées Gamme standard
Unité de gamme | Quantité de l'article fabriqué sur laquelle est basée la gamme. Une quantité de gamme permet d'inclure des temps d'exécution très courts dans la gamme d'un article. Exemple
Quantité de gamme | 100
Temps de cycle | 60 minutes
Cent articles sont fabriqués sur une durée de 60 minutes. Par conséquent, le temps d'exécution d'un article est de 0,6 minute. Si vous avez coché la case Gamme standard, ERP LN affiche la quantité de gamme s'affiche par défaut pour la gamme standard sélectionnée.. Cette quantité de gamme n'est modifiable qu'une fois la case Gamme standard désélectionnée.
Unité de gamme | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Jusqu'à la quantité d'ordre | Quantité maximale de la gamme. ERP LN détermine une séquence d'opérations en fonction de la quantité d'ordre. Rubriques liées Saisie d'une gamme Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre
Avec numéro d'évolution | des Si cette case est cochée, exceptions sont associées à cette gamme. Autrement dit, la gamme possède un numéro d'évolution. Cette case est désélectionnée si vous supprimez les exceptions de la gamme dans le module Gestion par unité d'évolution. Remarque Vous ne pouvez pas définir d'exceptions pour une gamme standard. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Zone de programmation | Zone physique ou partie de la ligne de fabrication pour laquelle un programme de production a été défini. Les zones de programmation sont définies pour des articles à fabrication répétitive. Rubriques liées Zone de programmation
Centre goulet d'étranglement | Pour les articles RPT et pour chaque gamme définie, ERP LN détermine le centre goulet d'étranglement et l'affiche dans ce champ. Le centre goulet d'étranglement est déterminé soit en choisissant l'option Calculer goulet d'étranglement, soit en lançant la session Calcul centre goulet d'étranglement et cadence de production (tirou1201m000). Rubriques liées Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production
Centre goulet d'étranglement corrigé | Si la case Mise à jour automatique est cochée, ce champ est automatiquement renseigné avec la valeur du champ Centre goulet d'étranglement. Vous pouvez saisir un autre centre goulet d'étranglement. Dans ce cas, ERP LN utilise les données de ce nouveau centre. Rubriques liées Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production
Cadence de production | Cadence de production calculée. Rubriques liées Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production
Cadence de production corrigée | Valeur ajustée de la cadence de production. Cette valeur est utilisée dans la planification des ordres.
Date du dernier calcul | Dernier jour pour lequel a été calculée la cadence de production.
Date de la dernière modification | Date de mise à jour de la cadence de production du centre de charge goulet d'étranglement.
Mise à jour automatique | Si cette case est cochée, le logiciel ERP LN renseigne automatiquement les champs Centre goulet d'étranglement corrigé et Cadence de production corrigée avec le centre goulet d'étranglement et la cadence de production qu'il calcule. Si cette case n'est pas cochée, le centre de charge que vous avez spécifié dans le champ Centre goulet d'étranglement corrigé est prioritaire ; annulant et remplaçant le centre de charge goulet d'étranglement calculé par ERP LN.
/ | Unité de temps dans laquelle est exprimée la cadence de production.
Configuration standard | Si cette case est cochée, la gamme fait partie de la configuration standard d'un article. Les coûts relatifs à la gamme sont inclus dans le prix de revient standard. Si la case Configuration standard est désélectionnée, la gamme ne fait pas partie de la configuration standard de l'article. Les coûts relatifs à la gamme ne sont pas inclus dans le prix de revient standard. La case Configuration standard, en combinaison avec la valeur de la case Correct de la session Exceptions (tcuef0105m000), indique si la gamme est utilisée pour un numéro d'évolution spécifique. Si la case Configuration standard est cochée et que la case Correct est désélectionnée pour une exception liée à la gamme, cette dernière est ignorée pour un numéro d'évolution ou un besoin spécifique. Si la case Configuration standard n'est pas cochée et que la case Correct est cochée pour une exception liée à la gamme, cette dernière est ajoutée pour un numéro d'évolution ou un besoin spécifique. Remarque Si la gamme est associée à des exceptions dont vous ne voulez pas vous servir, par exemple, pour la vente de pièces détachées ou pour un produit fini qui n'est pas géré par unité d'évolution, désélectionnez cette case. Rubriques liées Vue générale de la gestion par unité d'évolution
Commandes | Description
Copier | Lance la session Copie de la gamme (tirou2201m000).
Calculer goulet d'étranglement | Lance la session Calcul centre goulet d'étranglement et cadence de production (tirou1201m000). Voir la rubrique Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production.
Suppr. tps file attte, attente et dépl. | Lance la session Suppr. tps file attte, attente et dépl. (tirou1220m000).
Opérations | Lance la session Opérations de gammes (tirou1102m000).
Relations article fantôme-gamme | Lance la session Relations article fantôme-gamme (tirou1103m000).
Exceptions | Lance la session Exceptions (tcuef0105m000).