| Normes horaires (tirou0131m000) |  |
| Cette session permet d'enregistrer des normes horaires ou des unités de norme dans la table des normes. Pour saisir des normes horaires ou des unités de normes, double-cliquez sur l'enregistrement auquel elles sont destinées. Rubriques liées Calcul de la cadence de production et du temps de cycle à partir d'une table de normes Calcul d'après les tables de normes
Champs | Description
Type de table de normes horaires | Description des valeurs des colonnes de la table des normes. Par exemple, largeur, longueur, diamètre, etc.
Coordonnées X | Une valeur de la variable (par exemple, la longueur) saisie dans les colonnes de la table des normes. Outre les valeurs des lignes de la table des normes, vous pouvez enregistrer des normes horaires ou des unités de normes pour la tâche dans la session Normes horaires (tirou0131m000). Vous pouvez lancer la session de détails de la session Normes horaires (tirou0131m000) en double-cliquant sur l'enregistrement auquel vous destinez les normes horaires ou les unités de normes.
Texte | Si le type de la table des normes est Temps d'exécution, vous devez saisir dans ce champ une norme horaire. Si le type de la table des normes est Cadence de production, vous devez saisir dans ce champ une unité de norme.
Texte | Une valeur de la variable (par exemple, la longueur) saisie dans les lignes de la table des normes. Outre les valeurs des colonnes de la table des normes, vous pouvez enregistrer des normes horaires ou des unités de normes pour la tâche dans la session de détails Normes horaires (tirou0131m000). Vous pouvez lancer la session de détails Normes horaires (tirou0131m000) en double-cliquant sur l'enregistrement auquel vous destinez les normes horaires ou les unités de normes.
Description de l'axe des Y | Description des valeurs des colonnes de la table des normes. Par exemple, largeur, longueur, diamètre, etc.
Table des normes horaires | Table contenant les temps nécessaires à la réalisation d'une tâche (normes horaires) ou le nombre d'exécutions possibles d'une tâche dans une unité de temps donnée (unité de norme). Les normes horaires ou unités de normes dépendent de deux séries de valeurs présentes dans les colonnes (axe des X) et les lignes (axe des Y) de la table. Exemple Le temps nécessaire au perçage d'un trou dépend de l'épaisseur de la matière et du diamètre du trou. Une table de normes contient des normes horaires semblables aux suivantes :
| Epaisseur (mm)
Diamètre (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
La norme horaire pour percer un trou d'un diamètre de 1 dans une matière d'une épaisseur de 2 est de 2,5.
Facteur de conversion des normes horaires | Facteur de multiplication des normes horaires or unités de normes de la table des normes.
Type de table de normes horaires | Type de la table des normes horaires.
Unité de temps de cadence de production | Unité de temps dans laquelle est exprimée la cadence de production.