| Consommation totale et mat. remplacem. par nomencl. d'étude (tiedm2115m000) |  |
| Cette session permet de gérer les matières consommées et les matières de remplacement dans une nomenclature d'étude. Pour modifier la priorité d'une matière de remplacement, sélectionnez la ligne de cette matière et cliquez sur Elever la priorité ou sur Abaisser la priorité. Rubriques liées Consommation du stock restant d'articles périmés Matières de remplacement dans les nomenclatures Définition des matières de remplacement
Champs | Description
Référence d'étude | Article inclus dans le processus de développement. Vous pouvez définir plusieurs révisions pour une référence d'étude. En règle générale, les révisions les plus récentes se trouvent toujours dans une phase de conception ou de test, d'autres révisions peuvent être prises en compte en production, et les anciennes révisions sont obsolètes. Un article standard ne peut devenir une référence d’étude avec gestion des révisions que s’il est copié à partir du module Gestion des données d'étude.
Révision de la référence d'étude | Révision de la référence d'étude.
Statut | Statut de la révision.
Unité | unité
Quantité de nomenclature | Nombre d'articles fabriqués auxquels s'applique une nomenclature. La quantité de nomenclature permet de définir de très petites quantités d'articles en tant que composants de nomenclature. Exemple Vous avez besoin de très petites quantités de certaines couleurs pour effectuer le mélange d'un litre de peinture Blanc coton. Pour cela, une quantité de nomenclature de 1 000 litres est définie. Les quantités de composants de la peinture sont les suivantes :
Peinture Blanc coton, 1 000 litres.
Blanc | 999 litre
Jaune | 0,6 litre
Rouge | 0,2 litre
Bleu | 0,2 litre
Position de nomenclature | Numéro de position de la ligne de nomenclature d'étude. Cela équivaut au numéro de position d'une nomenclature de production, à la différence qu'il n'y a pas de numéro de séquence. Un numéro de séquence définit les articles corrects à des dates différentes. Les révisions peuvent remplir cette fonction (définition d'articles corrects à des dates différentes) pour les références d'étude.
Composant | Composant de la révision de référence d'étude. Il peut s'agir d'une référence d'étude ou d'un article standard.
Position | Identification de l'enregistrement de la matière de remplacement.
Priorité de remplacement | Cette priorité détermine les articles de remplacement que ERP LN sélectionnera en premier. Valeurs autorisées Consommer entièrement Matière périmée ( matière consommée ) qui doit être consommée en premier. 1 Article de remplacement qui sera sélectionné en cas d'insuffisance du stock de matière standard (et de matière consommée, le cas échéant). 2 Article de remplacement qui sera sélectionné en cas d'insuffisance du stock de matière standard et de première matière de remplacement (et de matière consommée, le cas échéant). 3, 4, 5. Matières de remplacement de faible priorité. 9 Matières de remplacement de plus faible priorité. Rubriques liées Recherche de matières de remplacement
Type de composant de remplacement | Type de composant de la matière de remplacement ( Article ou Référence d'étude ).
Article de remplacement | de définir les matières de remplacement.
Commandes | Description
Elever la priorité | Attribue à la ligne de matière de remplacement sélectionnée la priorité immédiatement supérieure.
Abaisser la priorité | Attribue à la ligne de matière de remplacement sélectionnée la priorité immédiatement inférieure.
Impression des matières de remplacement par nomenclature d'étude | Permet de lancer la session Impression des matières de remplacement par nomenclature d'étude (tiedm2415m000).