| Configuration des magasins d'en-cours |  |
| Les magasins d'en-cours ne sont utilisés que si la case Utilisation des magasins d'en-cours de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) est cochée. Pour être en mesure d'utiliser les magasins d'en-cours, vous devez tout d'abord : préciser le magasin d'en-cours à utiliser pour un centre de charge dans la session Centres de charge (tirou0101m000), lier une opération à chaque matière dans la session Nomenclature (tibom1110m000). (Cette étape est facultative). Remarque S'il n'existe aucun lien entre une matière et une opération, le stock est sorti du magasin défini dans la nomenclature ou du magasin d'en-cours associé au centre de charge de la première opération. Cela dépend de la valeur du champ Sortir mat. du mag. d'en-cours du serv. trait. ordres si aucune opér. dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Rubriques liées Utilisation des magasins d'en-cours |