| Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour les calculs du taux d'utilisation des machines et des centres de charge que vous avez prévu, pour une sélection de variables. Pour la sélection effectuée, les données du taux d'utilisation sont supprimées, puis recalculées à l'aide des quantités de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000). Vous pouvez mettre à jour les données du taux d'utilisation des capacités en choisissant une commande dans le menu Spécifique des sessions Taux d'utilisation hebdomadaire (tisfc1502m000) ou Taux d'utilisation quotidienne (tisfc1503m000). Vous obtenez le même résultat que lorsque vous lancez la session avec la plage maximum sélectionnée dans les champs Plage de sélection. Si vous sélectionnez une plage limitée de valeurs pour calculer le taux d'utilisation dans cette session, l'opération est plus rapide et n'a pas d'incidence sur les données des autres utilisateurs. Paramètres Cette session n'est utile que si vous avez sélectionné Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Pour calculer le taux d'utilisation des capacités par jour, vous devez également sélectionner Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Vous pouvez également utiliser cette session si vous sélectionnez Automatique dans le(s) champ(s) mentionné(s) plus haut de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Vous devez alors cocher la case Session régénératrice de la session courante. ERP LN déterminera l'utilisation de la capacité en supprimant et en recalculant toutes les données existantes. Délai Vous pouvez saisir la période pour laquelle vous voulez calculer le taux d'utilisation des capacités, en entrant le numéro de la semaine ou la date. Si vous changez le numéro de semaine, la date est automatiquement modifiée, et inversement. Le numéro de semaine correspond à la semaine de l'année ; la semaine 1 est la première semaine d'au moins quatre jours, le lundi étant par convention le premier jour de la semaine. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Utilisation d'une session de détails Centres de charge partagés Contrôle des entrées/sorties
Champs | Description
Ordre de sélection | Ce champ sert à sélectionner la meilleure méthode pour calculer le taux d'utilisation des capacités. Par exemple, si vous souhaitez recalculer le taux d'utilisation pour un nombre limité de centres de charge, sélectionnez Centre de charge. Si vous entrez la même valeur dans les champs De et A d'une plage de sélection, ERP LN sélectionne cette plage dans ce champ, or ce champ n'est pas disponible.
Session régénératrice | Si cette case est cochée, ERP LN détermine l'utilisation de la capacité en supprimant les données existantes de la plage sélectionnée et en les recalculant. Si vous avez sélectionné Automatique dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire ou dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000), ERP LN calcule l'utilisation jusqu'à la fin de la période. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN ne recalcule l'utilisation de la capacité que si vous avez changé la planification des ordres pour les centres de charge et les machines concernées. De plus, ERP LN n'effectue ce calcul que si vous avez sélectionné Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire ou dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000).
Commandes | Description
Constituer | Cliquez ici pour mettre à jour les calculs qui vous ont permis de planifier l'utilisation des machines et des centres de charge pour votre sélection.