| Ligne d'assemblage - Statut (tiasc7520m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la liste de tous les statuts d'une ligne d'assemblage classés par date. Statuts Les lignes d'assemblage peuvent prendre l'un des deux statuts suivants : Ouvert Fermé Ecritures financières Lorsque vous fermez une ligne d'assemblage, les écritures financières suivantes se produisent : Les majorations de ligne sont appliquées à l'en-cours réel. Le résultat de production est calculé et imputé. L'en-cours est transféré au service de traitement des ordres (seulement si la ligne d'assemblage principale est fermée). Remarque Vous pouvez fermer des lignes d'assemblage à l'aide de la session Clôture lignes d'assemblage (tiasc7220m000). Une ligne d'assemblage fermée est automatiquement rouverte lorsque vous planifiez de nouveaux ordres pour cette ligne. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage Post-consommation d'assemblage
Champs | Description
Ligne d'assemblage | Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.
Date | Date de changement du statut.
Statut de la ligne d'assemblage | Les lignes d'assemblage peuvent prendre l'un des deux statuts suivants : Ouvert et Fermé.