| Sortie de matières pour ordres de fabrication (ticst1501m000) |  |
| Après la saisie d'un ordre de fabrication, ERP LN génère la planification de la production et les matières estimées à l'aide de la nomenclature et de la gamme. Les matières estimées pour les ordres planifiés sont affichées dans cette session. Cette session permet également d'accéder à la session de détails Sortie de matières pour l'ordre SFC (ticst0101s000) pour gérer les données de nomenclature. Fantômes La matière d'un ou plusieurs articles fantômes peut faire partie de la matière estimée d'un ordre de fabrication. Pour ajouter et décomposer un article fantôme pour un ordre de fabrication, cliquez sur l'option Ajouter/décomposer fantôme du menu Spécifique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajout et décomposition d'articles fantômes dans un ordre de fabrication. Remarque Si la case Afficher nomenclature par est cochée dans la session Paramètres de nomenclature (tibom0100m000), les matières sont affichées par opération d'ordre de fabrication. Si la case Afficher nomenclature par est cochée dans la session Paramètres de nomenclature (tibom0100m000), les matières sont affichées par ordre de fabrication. Si vous avez lancé cette session à l'aide la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Présentation d'une sortie de matières Fantômes Ajout et décomposition d'articles fantômes dans un ordre de fabrication Utilisation d'une session de vue générale
Champs | Description
Ordre de fabrication | Ordre de fabrication pour lequel les matières sont affichées. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle
Statut de l'ordre | Statut de l'ordre de fabrication.
Groupe d'ordres SFC | Groupe d'ordres SFC auquel appartient l'ordre de fabrication. Rubriques liées Regroupement d'ordres
Article | Article fabriqué pour l'ordre de fabrication.
Opération | Opération dans laquelle la matière est utilisée. Si aucune opération n'est liée, ERP LN part du principe que la matière est requise au début de la première opération. Remarque Si la case Afficher nomenclature par est cochée dans la session Paramètres de nomenclature (tibom0100m000), les matières sont affichées par opération d'ordre de fabrication. Si la case Afficher nomenclature par est cochée dans la session Paramètres de nomenclature (tibom0100m000), les matières sont affichées pour l'ordre de fabrication. Rubriques liées Liaison des matières aux opérations
Article | Article utilisé comme matière dans la fabrication. Rubriques liées Coûts matières estimés et réels
Révision | Révision de l'article. Rubriques liées Récapitulatif de la gestion des données d'étude
A sortir | Réservations dans le magasin.
Unité | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Magasin | Magasin duquel sort la matière. Remarque Si vous utilisez un magasin d'en-cours, les articles sont d'abord transférés depuis ce magasin vers le magasin d'en-cours avant leur sortie. Rubriques liées Utilisation des magasins d'en-cours Présentation d'une sortie de matières
Post-consommation | Si cette case est cochée, la post-consommation est appliquée en tant que méthode de sortie de matière. La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO) ) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Rubriques liées Post-consommation Vue générale des articles sérialisés
Commandes | Description
Transférer la livraison suivante vers sortie | Met à jour le champ A sortir avec la quantité indiquée dans le champ Livraison suivante qui correspond à la quantité encore à livrer au titre de reliquat. Toutes les matières estimées sont sélectionnées depuis la session Coûts matières estimés et réels (ticst0501m000) pour l'ordre/l'opération choisis : les matières pour lesquelles le contenu du champ Livraison suivante n'est pas égal à zéro ; les matières qui ne sont pas traités par post-consommation. La case Post-consommation n'est pas cochée.
Lancer sortie de stock | Permet de lancer la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000). La sortie de stock est lancée pour toutes les opérations.
Ajouter/décomposer fantôme | Permet d'ajouter un article fantôme à l'article de l'ordre de fabrication. Vous pouvez utiliser cette commande si l'article fantôme ne se trouve pas en stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajout et décomposition d'articles fantômes dans un ordre de fabrication.
Données ctrl spécifiques à ordre fabric. | Permet de lancer la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000).
Prod. fin. sér. - Comp. tels que c. | Permet de lancer la session Produit fini sérialisé - Composants tels que conçus (timfc0111m000). Cette session permet de saisir les numéros de série pour la matière sortie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Articles sérialisés dans Gestion de fabrication (TI) .