| Affectation de l'opération (tiapl1110s000) |  |
| Cette session permet d’indiquer les postes d'assemblage dans lesquels les opérations sont exécutées, ainsi que la date d’application, l’emplacement et le taux d’occupation main-d’oeuvre de ces opérations. Si les opérations sont définies dans ERP LN, elles le sont également dans la session Opérations (tiapl1500m000). Si les opérations ne sont pas définies dans ERP LN, mais fournies par une source externe, vous ne pourrez pas modifier les affectations de ces opérations, mais uniquement afficher ces dernières. La session en cours est activée pour la saisie de données si les conditions suivantes sont remplies : La société actuelle est définie en tant que société principale dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000). La case Pièces d'assemblage externes et opérations est n’est pas cochée, ou bien la case Mode test est cochée dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000). Si les affectations d'opérations sont modifiées, vous devez exécuter l'une des sessions suivantes pour traiter ces changements : Actualisation et gel des ordres d'assemblage (tiapl3203m000) Actualisation et gel des ordres d'assemblage (bshells multiples) (tiapl3204m000) Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage
Champs | Description
Opération | Code de l'opération liée au poste d'assemblage. Les opérations sont définies dans la session Opérations (tiapl1500m000) ou fournies par une source externe, selon la sélection du paramètre Pièces d'assemblage externes et opérations dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000).
Poste d'assemblage | Code du poste d'assemblage sur lequel l'opération est exécutée.
Numéro de séquence | Numéro permettant de différencier les affectations définies pour la même combinaison poste d'assemblage/opération.
Date d'application | Date à partir de laquelle s'applique l'affectation de l'opération. Remarque Le chevauchement des dates d'application n'est pas autorisé. La Date d'application doit être antérieure à la Date d'expiration. Si une exception est utilisée, l'affectation de l'opération est applicable si la plage de dates et l'exception sont correctes. Rubriques liées Exceptions dans la gestion par unité d'évolution
Date d'expiration | Date à partir de laquelle expire l'affectation de l'opération. Remarque Le chevauchement des dates d'application n'est pas autorisé. La Date d'application doit être antérieure à la Date d'expiration. Si une exception est utilisée, l'affectation de l'opération est applicable si la plage de dates et l'exception sont correctes. Rubriques liées Exceptions dans la gestion par unité d'évolution
Configuration standard | Si cette case est cochée, l’affectation de l’opération fait partie de la configuration standard. Selon la configuration standard, l'affectation doit être utilisée pour chaque produit, à moins qu'une exception n'annule cette configuration. Rubriques liées Exceptions dans la gestion par unité d'évolution
Avec numéro d'évolution | Si cette case est cochée, une exception est liée à l'opération. Vous ne pouvez ni cocher ni désélectionner cette case, mais vous devez sélectionner une exception dans la session Exceptions (tcuef0105m000). Cliquez sur Exceptions pour accéder à cette session à l'aide de la fonction Zoom. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désélectionner la case Configuration standard. Rubriques liées Exceptions dans la gestion par unité d'évolution
Lieu de travail | Code de l'emplacement sur le poste d'assemblage sur lequel le travail est exécuté et les pièces d'assemblage doivent être livrées.
Séquence d'exécution | Numéro de séquence indiquant l'ordre d'exécution des opérations. Les opérations portant le même numéro de séquence peuvent être exécutées en même temps.
Taux d'occupation main d'oeuvre | Nombre de personnes qui exécutent l'opération à ce poste d'assemblage. Si le paramètre Traitement de la transaction a pour valeur Selon l'ordre dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000), cette valeur est également utilisée pour les calculs de coûts. Ce nombre peut être égal à zéro.
Taux d'occupation machine | Nombre de machines utilisées pour exécuter l'opération à ce poste d'assemblage. Si le paramètre Traitement de la transaction a pour valeur Selon l'ordre dans la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000), cette valeur est également utilisée pour les calculs de coûts. Ce nombre peut être égal à zéro.
Commandes | Description
Exceptions | Lance la session Exceptions (tcuef0105m000).