| Création de lignes de commande client |  |
| Ouvrez la session \ Vente \ Commandes clients \ Commandes clients \ Commandes clients - tdsls4100m000. Si le champ Vendre multiples de même configuration contient la valeur Oui et que la ligne de commande client contient un article d'assemblage fabriqué, le type de référence de la variante produit liée à la ligne de commande client est Variante standard. Une variante produit dont le type de référence est Variante standard peut être employée comme suit : elle peut être réutilisée et donc liée à plusieurs lignes de commande client ; plusieurs ordres d'assemblage peuvent y faire référence mais la quantité d'ordre de ces derniers est toujours 1 ; elle ne peut pas être reconfigurée sur une ligne de commande spécifique ; elle peut être supprimée, c'est-à-dire dissociée d'une ligne de commande client. Créez un en-tête de commande client et une ligne de commande client pour l'article d'assemblage fabriqué. Saisie de la commande client Pour définir une ligne de commande client pour un article générique qui doit être enregistré en stock après achèvement, saisissez l'article standard associé dans cette ligne. ERP LN extrait l'article générique, lié à l'article standard que vous avez saisi, dans la session Article générique - Ligne d'assemblage (tiapl2500m000). ERP LN affecte la valeur Magasin au champ Type de livraison de la ligne de commande client. Vous devez définir la variante de produit de l'article générique de l'une des manières suivantes : Configurer l'article générique dans Configuration du produit ou dans Planification de l'assemblage, comme l'indique la case à cocher Configuration par PCF de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Sélectionner une variante de produit précédemment configurée. Remarque Si un article standard est associé à un article générique, vous pouvez toujours saisir ce dernier sur une ligne de commande client. Si vous saisissez l'article générique sur une ligne de commande client, ERP LN affecte la valeur Centre de charge au champ Type de livraison de cette ligne et vous ne pouvez pas enregistrer l'article fini en stock. Lorsque, durant la saisie de la ligne de commande client, ERP LN vous demande votre confirmation en affichant la question Voulez-vous configurer la variante du produit maintenant ?, cliquez sur Oui pour configurer l'article d'assemblage. Remarque Cette section n'est valide que lorsque vous utilisez PCF en combinaison avec le module Gestion de l'assemblage pour la configuration d'un produit. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à ces rubriques : Configuration du produit (PCF) Procédures PCF Une fois la ligne de commande client enregistrée, le prix est disponible dans le tarif. Remarque Lorsque la case Vendre multiples de même configuration est cochée, vous pouvez extraire le numéro de la variante produit soit de la grille de ligne de commande client, soit de l'onglet Article de cette même ligne. Le numéro de variante produit s'affiche en tant qu'attribut dans l'onglet Spécification de la ligne de commande client. Vous pouvez obtenir une variante produit de l'une des manières suivantes : Lors de la saisie de la commande, pendant le processus de configuration, au moyen du module PCF. La section ci-dessous explique en détail la procédure d'obtention d'une variante produit lors de la saisie des commandes clients. En la créant manuellement dans Planification de l'assemblage. La session Variantes de produits (tiapl3500m000) vous permet de créer une variante produit dans le module Planification de l'assemblage. En l'important depuis un système externe, par exemple, un configurateur de vente. Lorsqu'un configurateur externe est employé, la variante produit doit être importée et stockée dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Variantes de produits dans Gestion de commandes (TD) Dans Gestion de commandes (TD), vous pouvez générer des variantes produit pour les types d'articles suivants : Articles non PMF génériques. Articles PMF génériques qui ne doivent pas être enregistrés en stock. Articles PMF standard qui doivent être enregistrés en stock. Remarque Dans ERP LN, il est impossible d'enregistrer un article de type générique en stock. Pour enregistrer un produit fini PMF générique dans le stock, vous devez associer l'article générique à un article standard. Les deux articles représentent le même article physique. Dans le module Contrôle d'assemblage, vous utilisez l'article générique. Dans Gestion des ventes et Gestion des magasins (WH), vous utilisez l'article standard associé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Stockage d'articles génériques finis - Configuration. Si la case Vendre multiples de même configuration de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) n'est pas cochée, la quantité d'ordre pour les articles PMF fabriqués standard qui doivent être enregistrés en stock se limite à une unité sur une ligne de commande client. Si la case Vendre multiples de même configuration de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) est cochée, vous pouvez saisir un article PMF fabriqué standard en indiquant une quantité d'ordre supérieure à une unité et vendre des multiples de la même variante de produit d'assemblage. Plusieurs ordres d'assemblage sont alors liés à une même ligne de commande client. Pour permettre l'identification de la variante produit, les divers ordres d'assemblage et la ligne de commande client figurent sur la même spécification. Un article PMF fabriqué standard est aussi appelé article d'assemblage fabriqué. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vente de multiples de variantes de produits pour l’assemblage et Articles d’assemblage. Pour les articles PLF, la case Configuration par PCF de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) détermine si vous devez configurer l'article dans Configuration du produit ou si ERP LN génère automatiquement une variante produit pour l'article dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Liaison de variantes produits Dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de devis (tdsls1501m000), une variante produit peut être liée comme suit : en configurant la variante produit depuis ces sessions ; en insérant une variante produit existante dans le champ Variante de produit. Le tableau ci-dessous décrit les diverses permutations et combinaisons possibles en matière de liaison de variantes produits.
Système d'ordre d'article | Enregistrer l'article générique en stock ? | Article associé | Article sur commande client/devis | Paramètre Configuration par PCF | Configuration d'une variante produit | Sélection d'une variante produit dans la session : | Commentaires
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Non PCF | Sans objet | Sans objet | Générique | Sans objet | Configurateur de produit (tipcf5120m000) | Variantes de produits (tipcf5501m000) | -
PMF | Non | Non | Générique | Sélectionné | Configurateur de produit (tipcf5120m000) | Variantes de produits (tiapl3500m000) | -
PMF | Non | Non | Générique | Case non cochée | Sans objet | Variantes de produits (tiapl3500m000) | La variante de produit est générée automatiquement.
PMF | Oui. | Oui. | Standard | Sélectionné | Configurateur de produit (tipcf5120m000) | Variantes de produits (tiapl3500m000) | -
PMF | Oui. | Oui. | Standard | Case non cochée | Sans objet | Variantes de produits (tiapl3500m000) | La variante de produit est générée automatiquement.