| Paramètres de gammes (tirou0100m000) |  |
| Cette session permet: d'afficher les paramètres historiques dans la session de vue générale ; de modifier les paramètres courants dans la session de détail. La session de vue générale Paramètres de gammes (tirou0100m000) contient : l'historique des groupes de paramètres et leurs dates d'application, le groupe de paramètres courant, en début de liste (sans date d'application). Pour afficher les paramètres d'historique, double-cliquez sur l'un des groupes de paramètres. Pour afficher ou modifier les valeurs des paramètres courants, double-cliquez sur le groupe dépourvu de date d'application, au début de la liste. La session de détails Paramètres de gammes (tirou0100m000) est lancée. Si vous apportez les modifications requises dans la session de détails puis enregistrez le nouveau groupe de paramètres, ERP LN accomplit les actions suivantes : ajout du nouveau groupe dans l'historique, mise à jour du groupe courant (en début de liste).
Champs | Description
Date d'application | Date et heure de modification des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Le groupe de paramètres actuel n'a pas de date d'application.
Description | Description du groupe de paramètres. Par défaut, la description est celle du groupe de paramètres précédent ; afin d'éviter toute confusion, vous devez donc toujours supprimer cette description et ajouter un nouveau texte.
Texte associé à l'étape opératoire | Si cette case est cochée, un texte est disponible.
Détails de la gamme
Gamme par défaut | La gamme par défaut indiquée dans ce champ est sélectionnée par ERP LN dans les situations suivantes : la gamme est indépendante de la quantité d'ordre, aucune gamme n'est définie pour la quantité requise. Rubriques liées Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre
Unité de temps de cadence de production | Unité de temps dans laquelle est exprimée la cadence de production. Rubriques liées Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production.
Utiliser les cadences de production | Pour calculer le temps d'exécution, ERP LN utilise soit le temps de cycle de l'article soit la cadence de production. En fonction de la valeur de ce paramètre, ERP LN sélectionne la valeur du champ Temps de cycle [min] ou celle du champ Cadence de production (dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), par exemple). Si cette case est cochée,, le temps d’exécution est calculé à partir de la valeur du champ Cadence de production de la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Si cette case n'est pas cochée,, le temps d'exécution est calculé à partir de la valeur du champ Temps de cycle [min] de la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Le champ Cadence de production de la session Opérations de gammes (tirou1102m000) est désactivé.
Quantité de rebut et rendement de l'opération | Si cette case est cochée, vous pouvez définir la quantité de rebut ainsi que le rendement au niveau du fonctionnement. Si cette case n'est pas cochée, aucun rebut ni rendement n'est défini au niveau du fonctionnement. Ainsi, pour chaque opération : rebut = 0 rendement = 100 Rubriques liées Rebut et rendement Définition du rebut et du rendement
Autoriser les opérations parallèles dans la gamme | Si cette case est cochée, vous pouvez définir les gammes de réseau. Une gamme de réseau comporte des opérations parallèles. Si cette case n'est pas cochée, les champs Opération suivante sont masqués dans les sessions Opérations de gammes (tirou1102m000) et Gamme générique (tipcf3120m000). Rubriques liées Gammes de réseau
Méthode de transfert de lot | Pour des raisons d’efficacité, il peut s’avérer nécessaire de commencer à travailler sur une opération de gamme avant la fin de l’opération précédente. L'heure de début du travail sur l'opération est déterminée par la quantité d'articles déjà terminés lors de l'opération précédente. Cette quantité peut être exprimée en quantité d’articles (quantité de lots à transférer) ou en pourcentage d’articles (pourcentage de lots à transférer). La méthode choisie pour le transfert de lots, Quantité ou Pourcentage, détermine si vous allez utiliser une quantité ou un pourcentage de lots à transférer. Vous pouvez définir ou afficher les quantités/pourcentages de lots à transférer dans les sessions suivantes : Opérations de gammes (tirou1102m000) Relations entre tâches (tirou0104m000) Article générique - Structure (tipcf3100m100), dans la session de détails de la gamme générique, détails de Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000). détails de Planification de la production (tisfc0110m000). Valeurs autorisées Valeurs autorisées
Répétitif
Pourcentage temps de préparation pour calcul cadence | Ce champ est utilisé dans le calcul de cadence relative aux articles RPT. Ce champ indique le pourcentage de temps de préparation d’une opération qui doit être déduit de la capacité nominale journalière en vue de calculer le nombre d’heures disponibles pour la fabrication. Rubriques liées Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production.
Détails du calendrier
Type de calendrier utilisé | Type de calendrier utilisé dans Gestion de fabrication (TI). Rubriques liées Calendriers dans Fabrication
Type de disponibilité par défaut | Type de disponibilité du calendrier. Un calendrier peut être associé à plusieurs types de disponibilité. La combinaison d'un code Calendrier et d'un type de disponibilité détermine le contenu des lignes du calendrier. Le type de disponibilité dans ce champ permet de sélectionner le code Calendrier du type de calendrier défini dans le champ Type de calendrier utilisé. Rubriques liées Calendriers dans Fabrication
Détails Kanban
Format d'étiquette | Si vous utilisez des étiquettes Kanban pour déclencher l’approvisionnement de l’atelier, la valeur saisie dans ce champ détermine le format de ces étiquettes. Vous pouvez spécifier l'emploi d'étiquettes Kanban dans la session Impression des étiquettes Kanban (tirou2402m000). Rubriques liées Etiquettes dans Fabrication